	№ п/п
	Участок
	Наименование работ
	Характеристика работ
	Количество (км)

	1.
	ул. Ленина 

(от пер. Аптекарский до ул. Островского – 8 052 кв.см.)
	Ремонт а/б основания, пересечений и примыканий, строительство автобусных остановок, устройство дорожной одежды на автобусных остановках, посадочные площадки
	Разработка корыта под дорожную одежду эскалатором с погрузкой на а/самосвалы, планировка корыта мех. способом, устройство песчаного подстилающего слоя толщиной 20 см, устройство основания из фракционированного щебня  фр. 40-70 мм толщиной 20 см, розлив битума на существующее покрытие, устройство нижнего слоя из пористой горячей а/бетонной смеси толщиной 6 см, устройство  слоя  покрытия из плотной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси (тип Б, марка I I на битуме БНД 60/90 толщиной 5 см.)
	0,504

	2.
	ул. Яблочкова (от ул. Красная до ул. гоголя – 944 кв.м.)
	Ремонт а/б основания
	Розлив битума на существующее покрытие, устройство выравнивающего слоя из пористой горячей а/бетонной смеси, устройство  слоя  покрытия из плотной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси (тип Б, марка I I на битуме БНД 60/90 толщиной 5 см.)
	0,136

	3.
	ул. Гоголя (от ул. Гагарина до дома № 22 – 3 310 кв.м.)
	Ремонт а/б основания, ремонт пересечений и примыканий
	Розлив битума на существующее покрытие, устройство выравнивающего слоя из пористой горячей а/бетонной смеси, устройство  слоя  покрытия из плотной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси (тип Б, марка I I на битуме БНД 60/90 толщиной 5 см.)
	0,360

	4.
	ул. Ленина (от ГИБДД в направлении Ново-Студеновской  трассы – 2 506 кв.м.)
	Ремонт а/б основания, ремонт пересечений и примыканий
	Розлив битума на существующее покрытие, устройство выравнивающего слоя из пористой горячей а/бетонной смеси, устройство  слоя  покрытия из плотной горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси (тип Б, марка I I на битуме БНД 60/90 толщиной 5 см.)
	0,310
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