	№ п/п
	Участок
	Наименование работ
	Характеристика работ
	Количество (км)

	1.


	ул. Ленина (от ул. Островского до ул. Шабашова – 6918 кв.м.)
	Капитальный ремонт а/б покрытия, капитальный ремонт обочин, строительство автобусных остановок, устройство дорожной одежды на автобусных остановках.
	Планировка существующих обочин  в грунте 2 группы мех. способом, разработка корыта под дорожную одежду экскаватором с планировкой корыта, устройство песчаного подстилающего слоя толщиной 20 см, устройство основания из фракционированного щебня фр. 40-70 мм толщиной 20 см, розлив битума на существующее покрытие, устройство выравнивающего слоя из пористой горячей а/б смеси, устройство нижнего покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси толщиной 5 см (битум БНД 60/90)
	0,736

	2.
	ул. М. Горького (от  ул. Красная до ул. Мира – 4 180 кв.см.)
	Капитальный ремонт а/б покрытия, капитальный ремонт обочин, капитальный ремонт пересечений и примыканий, капитальный ремонт пересечений на примыканиях, строительство автобусных остановок
	Планировка существующих обочин в грунте 2 группы мех. способом, разработка крыта  под дорожную одежду экскаватором с планировкой корыта, устройство песчаного подстилающего слоя толщиной 20 см, устройство основания из фракционированного щебня  фр. 40-70 мм толщиной 20 см, розлив битума на существующее покрытие, устройство выравнивающего слоя  из пористой горячей а/б смеси, устройство нижнего покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси толщиной 5 см (битум БНД 60/90)
	0,380 

	3.
	Ул. Гоголя (от ул. Яблочкова до ул. Гагарина – 1 923 кв.см.)
	Капитальный ремонт а/б покрытия, капитальный ремонт обочин, капитальный ремонт пересечений, примыканий и автобусных остановок.
	Уширение, обрубка существующей дорожной одежды, транспортировка строительного мусора на свалку ТБО на расстояние 5 км автосамосвалами, устройство песчаного подстилающего слоя толщиной 20 см, устройство основания из фракционированного щебня  фр. 40-70 мм толщиной 20 см, розлив битума на существующее покрытие, устройство выравнивающего слоя  из пористой горячей а/б смеси, устройство нижнего покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси толщиной 5 см (битум БНД 60/90), планировка существующих обочин в грунте 2 группы мех. способом, укрепление обочин щебнем толщиной 10 см.
	0,204

	4.
	Ул. Комсомольская (от ул. Гагарина до ул. Балашовская – 960 кв.м.)
	Капитальный ремонт а/б покрытия
	Розлив битума на существующее покрытие, устройство выравнивающего слоя  из пористой горячей а/б смеси, устройство нижнего покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси толщиной 5 см (битум БНД 60/90)
	0,160

	5.
	Ул. Куйбышева (от ул. Красной до ул. Гоголя – 1 626 кв.м.)
	Капитальный ремонт а/б покрытия, капитальный ремонт обочин
	Планировка существующих обочин в грунте 2 группы мех. способом, укрепление обочин щебнем толщиной 10 см. Розлив битума на существующее покрытие, устройство выравнивающего слоя  из пористой горячей а/б смеси, устройство нижнего покрытия из плотной горячей мелкозернистой а/б смеси толщиной 5 см (битум БНД 60/90)
	0,130
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