Утверждено общим собранием собственников помещений
Протокол № __________  от _________________  2012 года
Председатель Правления ТСЖ  «Содружество»
   _________________	

		

		
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 150.1-11	
	
Капитальный ремонт жилого дома №18 по ул. Гагарина в городе Сердобске 	
	
Сметная стоимость:	1 738 747	руб.	
Нормативная трудоемкость:	6 062	чел.ч	
Сметная заработная плата:	54 914	руб.	
	
Составлена в базисных ценах на 01.2001 г .с к=3.57 и с НДС 18% в текущих ценах	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
					всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	обслуж. машины	
								в т.ч. опл. труда мех.				в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	
	Раздел 1.  Кровля	
		
1.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.03	2 402.38	2 387.80		14.58	72	72			309.3	9.279	
															
		Накладные расходы		83%					60						
		Сметная прибыль		65%					47						
2.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	7.1	171.86	120.52		51.34	1 220	856		365	15.9	112.89	
															
		Накладные расходы		99%					847						
		Сметная прибыль		59.5%					509						
3.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий (коньков) из листовой стали	100 м труб 	0.833	69.27	68.98		0.29	58	57			9.1	7.5803	
															
		Накладные расходы		83%					47						
		Сметная прибыль		65%					37						
															
4.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.2	3 324.24	330.52	2 963.93	29.79	665	66	593	6	39.87	7.974	
															
		Накладные расходы		83%					55						
		Сметная прибыль		65%					43						
	
5.	Е10-01-010-01	Усиление каркаса из брусьев в углу у ендовы	1 м3 древесины 	0.2	2 196.39	210.89	1 945.90	39.60	439	42	389	8	25.875	5.175	
															
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		106.2%					45						
		Сметная прибыль		53.55%					22						
6.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 обрешетки	0.9	3 881.00	738.73	3 077.21	65.06	3 493	665	2 769	59	95.69	86.121	
															
		Накладные расходы		83%					552						
		Сметная прибыль		65%					432						
7.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	292.37	63.20	200.24	28.93	877	190	601	87	7.6245	22.8735	
								2.00				6	0.1375	0.4125	
		Вычт.ресурсы:  С203-0251:[ М-(81.93=163.85*0.5) ]	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		106.2%					208						
		Сметная прибыль		53.55%					105						
8.	С203-0177	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	м2	4.2	261.58		261.58		1 099		1 099				
															
9.	С101-0936	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных (независимо от высоты)	компл.	3	55.54		55.54		167		167				
															
10.	Е15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2 	0.084	2 598.57	1 405.82	1 183.20	9.55	218	118	99	1	159.39	13.38876	
								0.15					0.0125	0.00105	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15	
		Накладные расходы		94.5%					112						
		Сметная прибыль		46.75%					55						
11.	Е12-01-015-03	Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой	100 м2 	0.117	1 345.01	76.64	1 223.81	44.56	157	9	143	5	9.016	1.054872	
								2.36					0.1625	0.0190125	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15	
		Накладные расходы		108%					10						
		Сметная прибыль		55.25%					5						
12.	Е10-01-044-12	Обивка боковин слуховых окон оцинкованной кровельной сталью	100 м2 проемов	0.117	11 022.94	728.56	10 272.11	22.28	1 290	85	1 202	3	91.7585	10.735745	
								1.28					0.0875	0.0102375	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15	
		Накладные расходы		106.2%					90						
		Сметная прибыль		53.55%					46						
13.	Е12-01-015-03	Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	6.98	1 345.01	76.64	1 223.81	44.56	9 388	535	8 542	311	9.016	62.93168	
								2.36				16	0.1625	1.13425	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15	
		Накладные расходы		108%					595						
		Сметная прибыль		55.25%					304						
14.	Е09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	7.1	1 360.53	347.01	281.23	732.29	9 660	2 464	1 997	5 199	40.825	289.8575	
								50.28				357	3.2625	23.16375	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		81%					2 285						
		Сметная прибыль		72.25%					2 038						
15.	Прайслист.	Профнастил окрашенный С-21 (240руб/м2:3,57:1,18)	м2	816	56.97		56.97		46 488		46 488				

16.	Прайслист.	Саморезы для крепления профнастила	шт.	5664	0.68		0.68		3 852		3 852				
															
17.	С101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	10	78.84		78.84		788		788				
															
18.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (примыканий к слуховым окнам) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.233	13 985.30	1 074.91	12 877.43	32.96	3 259	250	3 000	8	129.6625	30.211363	
								3.63				1	0.25	0.05825	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		108%					271						
		Сметная прибыль		55.25%					139						
19.	Е12-01-013-03	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	100 м2 покрытия	4.6	5 183.04	484.44	4 511.64	186.96	23 842	2 228	20 754	860	52.371	240.9066	
								9.98				46	0.6875	3.1625	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		108%					2 456						
		Сметная прибыль		55.25%					1 256						
20.	С104-0003	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)	м3	-28.428	466.19		466.19		-13 253		-13 253				
															
21.	Е12-01-013-04	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03	100 м2 покрытия	4.6	4 727.76	326.16	4 258.76	142.84	21 748	1 500	19 590	657	35.26	162.196	
								7.98				37	0.55	2.53	
		Накладные расходы		108%					1 660						
		Сметная прибыль		55.25%					849						
22.	С104-0003	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)	м3	-28.428	466.19		466.19		-13 253		-13 253				
															
23.	Прайслист.	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-11-2-10000-1200-50 (1240руб:1,2м3:3,57:1,18)	м3	46	245.30		245.30		11 284		11 284				
															
24.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (конька- 83,3мп, ендовы-10,3мп, примыкания к слуховым окнам-18мп, к трубам-12мп)	100 м2 покрытия	0.494	13 985.30	1 074.91	12 877.43	32.96	6 909	531	6 361	16	129.6625	64.053275	
								3.63				2	0.25	0.1235	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15	
		Накладные расходы		108%					576						
		Сметная прибыль		55.25%					294						
25.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0.386308	16 249.65		16 249.65		-6 277		-6 277				
															
26.	Прайслист.	Ендова  200*200  (200руб/м:3,57:1,18 )	м	10.3	47.48		47.48		489		489				
															
27.	Прайслист.	Примыкания кровли и слуховых окон 200*200  ( 200руб/м:3,57:1,18)	м	30	47.48		47.48		1 424		1 424				

28.	Прайслист.	Конёк 200*200 (200руб/м:3,57:1,18 )	м	83.3	47.48		47.48		3 955		3 955				
															
29.	С101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	10	78.84		78.84		788		788				
															
30.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий под примыкания к трубам,слуховым окнам и ендову из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.283	13 985.30	1 074.91	12 877.43	32.96	3 958	304	3 644	9	129.6625	36.694488	
								3.63				1	0.25	0.07075	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		108%					329						
		Сметная прибыль		55.25%					169						
31.	Е69-7-1	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	1.29	1 795.09	162.03	1 618.64	14.42	2 316	209	2 088	19	20.8	26.832	
								2.12				3	0.17	0.2193	
		Накладные расходы		78%					165						
		Сметная прибыль		50%					106						
32.	Прайслист ВДПО.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций: покрытий (24руб/м2:3,57:1,18)	м2	698	5.70	1.20	4.50		3 979	838	3 141				
															
33.	Е12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	8	638.16	18.40	618.75	1.01	5 105	147	4 950	8	2.2195	17.756	
															
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15	
		Накладные расходы		108%					159						
		Сметная прибыль		55.25%					81						
															
34.	Е12-01-011-02	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01	1 колпак	24	320.26	9.25	310.00	1.01	7 686	222	7 440	24	1.1155	26.772	
															
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		108%					240						
		Сметная прибыль		55.25%					123						
35.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.87	2 206.28	1 186.54	1 017.11	2.63	1 919	1 032	885	2	131.4	114.318	
															
		Накладные расходы		79%					815						
		Сметная прибыль		50%					516						
															
36.	Е62-1-4	Окраска известковыми составами по штукатурке	100 м2 	0.87	146.72	113.54	27.02	6.16	128	99	24	5	14.3	12.441	
								1.25				1	0.1	0.087	
		Накладные расходы		80%					80						
		Сметная прибыль		50%					50						
	ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1							145 937	12 519	125 763	7 652		1362.042	
											470		30.99	
	
	Раздел 2.  Фасад	
	Подраздел.	Фасад													
															
38.	Е08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых	100 м2 вертикальной проекции 	6.7	1 042.69	364.97	672.07	5.65	6 986	2 445	4 503	38	43.5	291.45	
															
		Накладные расходы		109.8%					2 685						
		Сметная прибыль		68%					1 663						
39.	Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 	0.58	2 946.35	1 715.64	1 229.01	1.70	1 709	995	713	1	201.84	117.0672	
															
		Накладные расходы		79%					786						
		Сметная прибыль		50%					498						
40.	Е61-10-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	100 м2 	0.58	921.79	307.53	613.40	0.86	535	178	356		36.18	20.9844	
															
		Накладные расходы		79%					141						
		Сметная прибыль		50%					89						
41.	Е62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов с земли и лесов	100 м2 	5.32	157.66	157.66			839	839			20.8	110.656	
															
		Накладные расходы		80%					671						
		Сметная прибыль		50%					420						
42.	Е62-25-1	Огрунтовка фасада под шпаклевку	100 м2 	5.9	506.07	35.99	436.27	33.81	2 986	212	2 574	199	4.29	25.311	
															
		Накладные расходы		80%					170						
		Сметная прибыль		50%					106						
43.	Е62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску с земли и лесов	100 м2 	5.78	1 155.27	195.64	957.78	1.85	6 677	1 131	5 536	11	23.6	136.408	
															
		Накладные расходы		80%					905						
		Сметная прибыль		50%					566						

44.	Е62-25-10	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску сложных с земли и лесов (галтелей над и под окнами 12шт * 2,5м*0,4м)	100 м2 	0.12	1 188.35	228.72	957.78	1.85	143	27	115		27.59	3.3108	
															
		Накладные расходы		80%					22						
		Сметная прибыль		50%					14						
45.	Е62-25-1	Огрунтовка  фасада	100 м2 	5.9	506.07	35.99	436.27	33.81	2 986	212	2 574	199	4.29	25.311	
															
		Накладные расходы		80%					170						
		Сметная прибыль		50%					106						
46.	Е15-02-005-01	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню стен гладких	100 м2 	5.9	1 958.58	1 838.94	7.68	111.96	11 556	10 850	45	661	190.762	1125.4958	
								46.84				276	3.475	20.5025	
		Вычт.ресурсы:  С101-2290:[ М-(50.39=1439.61*0.035) ];  С402-0051:[ М-(451.18=644.54*0.7) ];  С402-0083:[ М-(1226.81=557.64*2.2) ]	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		94.5%					10 514						
		Сметная прибыль		46.75%					5 201						
47.	Прайслист.	Штукатурка декоративная "БОЛАРС" Короед" 2,5мм (19000руб:3,5:1,18)	т	1.844	4 600.48		4 600.48		8 483		8 483				
															
48.	Е62-25-1	Огрунтовка  фасада под окраску	100 м2 	5.9	506.07	35.99	436.27	33.81	2 986	212	2 574	199	4.29	25.311	
															
		Накладные расходы		80%					170						
		Сметная прибыль		50%					106						
															
49.	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 	0.17	5 379.37	2 920.30	2 455.82	3.25	914	496	417	1	323.4	54.978	
															
		Накладные расходы		79%					392						
		Сметная прибыль		50%					248						
50.	Е62-41-1	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 	0.38	157.66	157.66			60	60			20.8	7.904	
															
		Накладные расходы		80%					48						
		Сметная прибыль		50%					30						
51.	Е62-25-1	Огрунтовка поверхностей откосов под шпаклевку	100 м2 	0.55	506.07	35.99	436.27	33.81	278	20	240	19	4.29	2.3595	
															
		Накладные расходы		80%					16						
		Сметная прибыль		50%					10						
52.	Е62-25-7	Шпатлевка  откосов под окраску простых с земли и лесов	100 м2 	0.55	1 155.27	195.64	957.78	1.85	635	108	527	1	23.6	12.98	
															
		Накладные расходы		80%					86						
		Сметная прибыль		50%					54						
53.	Е62-27-1	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей откосов с лесов и земли	100 м2 	0.55	573.78	199.37	373.60	0.81	316	110	205		24.05	13.2275	
															
		Накладные расходы		80%					88						
		Сметная прибыль		50%					55						
54.	Е62-25-1	Огрунтовка  откосов под окраску простых с земли и лесов	100 м2 	0.55	506.07	35.99	436.27	33.81	278	20	240	19	4.29	2.3595	
															
		Накладные расходы		80%					16						
		Сметная прибыль		50%					10						
55.	Е61-22-1	Ремонт штукатурки карниза по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 	0.25	8 948.21	5 706.81	3 236.52	4.89	2 237	1 427	809	1	631.9825	157.99563	
															
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.15 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.15 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		79%					1 127						
		Сметная прибыль		50%					714						
56.	Е62-41-1	Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 	0.89	157.66	157.66			140	140			20.8	18.512	
															
		Накладные расходы		80%					112						
		Сметная прибыль		50%					70						
57.	Е62-25-4	Огрунтовка карниза под шпаклёвку	100 м2 	1.14	518.47	42.45	436.27	39.75	591	48	497	45	5.06	5.7684	
															
		Накладные расходы		80%					38						
		Сметная прибыль		50%					24						
58.	Е62-25-10	Шпатлевка карниза под окраску сложных с земли и лесов	100 м2 	1.14	1 188.35	228.72	957.78	1.85	1 355	261	1 092	2	27.59	31.4526	
															
		Накладные расходы		80%					209						
		Сметная прибыль		50%					131						
59.	Е62-25-4	Огрунтовка карниза под штукатурку: сложных с земли и лесов	100 м2 	1.14	518.47	42.45	436.27	39.75	591	48	497	45	5.06	5.7684	
															
		Накладные расходы		80%					38						
		Сметная прибыль		50%					24						
60.	Е15-02-005-05	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню колонн прямоугольных гладких	100 м2 	1.14	2 838.11	2 798.73	7.68	31.70	3 235	3 191	9	36	266.8	304.152	
															
		Вычт.ресурсы:  С101-2290:[ М-(50.39=1439.61*0.035) ];  С402-0051:[ М-(451.18=644.54*0.7) ];  С402-0083:[ М-(1226.81=557.64*2.2) ]	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		94.5%					3 015						
		Сметная прибыль		46.75%					1 492						
61.	Прайслист.	Штукатурка декоративная "БОЛАРС" Короед" 2,5мм (19000руб:3,5:1,18)	т	0.356	4 600.48		4 600.48		1 638		1 638				
															
62.	Е62-25-4	Огрунтовка карниза под окраску: сложных с земли и лесов	100 м2 	1.14	518.47	42.45	436.27	39.75	591	48	497	45	5.06	5.7684	
															
		Накладные расходы		80%					38						
		Сметная прибыль		50%					24						
63.	Е46-02-009-04	Отбивка штукатурки с поверхности цокля кирпичного	100 м2	1.27	254.99	254.99			324	324			33.64	42.7228	
															
		Накладные расходы		99%					321						
		Сметная прибыль		59.5%					193						
64.	Е62-25-1	Огрунтовка цоколя под штукатурку	100 м2 	1.27	506.07	35.99	436.27	33.81	643	46	554	43	4.29	5.4483	
															
		Накладные расходы		80%					37						
		Сметная прибыль		50%					23						
65.	Е15-02-036-03	Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен	100 м2 	1.27	6 329.93	1 740.62	4 497.53	91.79	8 039	2 211	5 712	117	186.162	236.42574	
								26.18				33	2.125	2.69875	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		94.5%					2 121						
		Сметная прибыль		46.75%					1 049						
66.	Е62-25-1	Огрунтовка цоколя под окраску простых с земли и лесов	100 м2 	1.27	506.07	35.99	436.27	33.81	643	46	554	43	4.29	5.4483	
															
		Накладные расходы		80%					37						
		Сметная прибыль		50%					23						
67.	Е15-02-005-01	Высококачественная штукатурка цоколя декоративным раствором по камню стен гладких	100 м2 	1.27	1 958.58	1 838.94	7.68	111.96	2 487	2 335	10	142	190.762	242.26774	
								46.84				59	3.475	4.41325	
		Вычт.ресурсы:  С101-2290:[ М-(50.39=1439.61*0.035) ];  С402-0051:[ М-(451.18=644.54*0.7) ];  С402-0083:[ М-(1226.81=557.64*2.2) ]	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		94.5%					2 262						
		Сметная прибыль		46.75%					1 119						

68.	Прайслист.	Штукатурка декоративная "БОЛАРС" Короед" 2,5мм (19000руб:3,5:1,18)	т	0.397	4 600.48		4 600.48		1 826		1 826				
															
69.	Е62-9-12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон (104,2м2) и балконных дверей (12,6м2) за два раза только со стороны фасада с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.716	2 408.28	1 424.62	978.81	4.85	1 724	1 020	701	3	169.8	121.5768	
															
		Накладные расходы		80%					816						
		Сметная прибыль		50%					510						
70.	Е15-04-014-03	Окраска фасада, откосов,  цоколя, карниза с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100 м2 	8.86	582.29	69.99	506.78	5.53	5 159	620	4 490	49	7.751	68.67386	
															
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		94.5%					586						
		Сметная прибыль		46.75%					290						
71.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м	100 м	0.74	3 448.54	343.29	3 099.03	6.22	2 552	254	2 293	5	41.41	30.6434	
								1.00				1	0.08	0.0592	
		Накладные расходы		83%					212						
		Сметная прибыль		65%					166						
72.	Е69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.79	5 242.02	181.38	223.06	4 837.58	4 141	143	176	3 822	20.8	16.432	
								137.78				109	8.32	6.5728	
		Накладные расходы		78%					197						
		Сметная прибыль		50%					126						
	Подраздел.	Балконы													
	
74.	Е56-11-1	Снятие деревянного поручня с ограждения балкона	100 м наличников	0.35	32.50	32.50			11	11			4.21	1.4735	
															
		Накладные расходы		82%					9						
		Сметная прибыль		62%					7						
75.	Е10-01-060-01	Установка и крепление поручня	100 м 	0.35	1 396.87	62.09	1 331.55	3.23	489	22	466	1	7.82	2.737	
															
		Накладные расходы		106.2%					23						
		Сметная прибыль		53.55%					12						
76.	Е15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву поручня	100 м2 	0.066	2 370.72	521.04	1 837.64	12.04	156	34	121	1	59.0755	3.898983	
								0.31					0.025	0.00165	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15	
		Накладные расходы		94.5%					32						
		Сметная прибыль		46.75%					16						
77.	Е62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток балконов за 2 раза	100 м2 	0.21	1 249.70	633.52	615.37	0.81	262	133	129		80.6	16.926	
															
		Накладные расходы		80%					106						
		Сметная прибыль		50%					67						
78.	Е15-01-050-04	Облицовка балконов виниловым сайдингом	100 м2 	0.42	12 443.40	1 709.57	10 679.20	54.64	5 226	718	4 485	23	191.4405	80.40501	
								1.25				1	0.1	0.042	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		94.5%					679						
		Сметная прибыль		46.75%					336						
79.	Е61-4-9	Ремонт штукатурки балконных плит снизу цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 	0.21	3 290.30	1 973.07	1 290.35	26.88	691	414	271	6	226.27	47.5167	
								8.97				2	0.72	0.1512	
		Накладные расходы		79%					329						
		Сметная прибыль		50%					208						
80.	Е61-4-10	Ремонт штукатурки: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-9	100 м2 	0.21	1 001.69	341.39	646.86	13.44	210	72	136	3	39.15	8.2215	
								4.49				1	0.36	0.0756	
		Накладные расходы		79%					58						
		Сметная прибыль		50%					37						
															
81.	Е61-10-1	Ремонт штукатурки торцов балконных плит  цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 	0.07	2 946.35	1 715.64	1 229.01	1.70	206	120	86		201.84	14.1288	
															
		Накладные расходы		79%					95						
		Сметная прибыль		50%					60						
82.	Е61-10-2	Ремонт штукатурки: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	100 м2 	0.07	921.79	307.53	613.40	0.86	65	22	43		36.18	2.5326	
															
		Накладные расходы		79%					17						
		Сметная прибыль		50%					11						
83.	Е15-02-037-02	Устройство каркаса при оштукатуривании: балконных плит снизу	100 м2 	0.061	2 894.42	473.83	2 395.45	25.14	177	29	146	2	53.061	3.236721	
								4.58					0.3875	0.0236375	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15	
		Накладные расходы		94.5%					27						
		Сметная прибыль		46.75%					14						
84.	Е61-28-6	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором балконов снизу	100 м2 поверхности	0.061	2 902.85	529.72	2 334.70	38.43	177	32	142	2	68	4.148	
															
		Накладные расходы		79%					25						
		Сметная прибыль		50%					16						
85.	Е62-25-1	Огрунтовка балконных плит под штатлёвку	100 м2 	0.28	506.07	35.99	436.27	33.81	142	10	122	9	4.29	1.2012	
															
		Накладные расходы		80%					8						
		Сметная прибыль		50%					5						
86.	Е62-25-7	Шпатлевка балконных плит под окраску, простых с земли и лесов	100 м2 	0.28	1 155.27	195.64	957.78	1.85	323	55	268	1	23.6	6.608	
															
		Накладные расходы		80%					44						
		Сметная прибыль		50%					28						
87.	Е62-25-1	Огрунтовка балконных плит под окраску, простых с земли и лесов	100 м2 	0.28	506.07	35.99	436.27	33.81	142	10	122	9	4.29	1.2012	
															
		Накладные расходы		80%					8						
		Сметная прибыль		50%					5						
88.	Е15-04-014-03	Окраска балконных плит по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100 м2 	0.28	582.29	69.99	506.78	5.53	163	20	142	2	7.751	2.17028	
															
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15	
		Накладные расходы		94.5%					19						
		Сметная прибыль		46.75%					9						
89.	Е09-03-014-01	Устройство стоек и каркаса козырьков	1 т конструкций	0.42	1 995.33	618.56	681.53	695.24	838	260	286	292	72.772	30.56424	
								69.47				29	4.775	2.0055	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		81%					234						
		Сметная прибыль		72.25%					209						
90.	С201-1113	Конструкции металлические	т	0.42	8 640.00		8 640.00		3 629		3 629				
															
91.	Прайслист.	Болт анкерный (крепёж в стене)	шт.	54	0.80		0.80		43		43				
															
92.	Е09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия козырька из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0.302	1 360.53	347.01	281.23	732.29	411	105	85	221	40.825	12.32915	
								50.28				15	3.2625	0.985275	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
		Накладные расходы		81%					97						
		Сметная прибыль		72.25%					87						
93.	Прайслист.	Профнастил окрашенный С-21 (240руб/м2:3,57:1,18)	м2	34.8	56.97		56.97		1 983		1 983				
															
94.	Прайслист.	Саморезы для крепления профнастила	шт.	242	0.68		0.68		165		165				
															
95.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (примыканий козырьков к стенам)	100 м2 покрытия	0.101	13 985.30	1 074.91	12 877.43	32.96	1 413	109	1 301	3	129.6625	13.095913	
								3.63					0.25	0.02525	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		108%					118						
		Сметная прибыль		55.25%					60						
96.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0.078982	16 249.65		16 249.65		-1 283		-1 283				

97.	Прайслист.	Примыкания козырька балконов 200*200  ( 200руб/м:3,57:1,18)	м	21	47.48		47.48		997		997				
															
	Подраздел.	Проёмы: окна на лестничной клетке, входные двери в подъезды								
										
99.	Е46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных	100 м2	0.052	1 770.93	1 481.92		289.01	92	77		15	188.54	9.80408	
								96.44				5	7.74	0.40248	
		Накладные расходы		99%					81						
		Сметная прибыль		59.5%					49						
100.	Е10-01-027-03	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0.052	51 643.97	2 675.88	47 386.07	1 582.03	2 685	139	2 464	82	310.7875	16.16095	
								143.19				7	9.875	0.5135	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		106.2%					155						
		Сметная прибыль		53.55%					78						
101.	С101-0898	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных высотой до 1,8 м	компл.	2	55.55		55.55		111		111				
															
102.	Е15-05-003-01	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета, открывающихся в одну сторону	100 м2 	0.032	1 820.75	1 141.93	570.50	108.33	58	37	18	3	137.747	4.407904	
								7.25					0.5	0.016	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		94.5%					35						
		Сметная прибыль		46.75%					17						
103.	Е15-05-001-03	Остекление оконным стеклом фрамуг с одинарным переплетом	100 м2 площади 	0.02	2 854.70	231.67	2 574.49	48.54	57	5	51	1	27.945	0.5589	
								3.26					0.225	0.0045	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		94.5%					5						
		Сметная прибыль		46.75%					2						
															
104.	Е15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (подъезд)	100 м2 	0.118	2 598.57	1 405.82	1 183.20	9.55	307	166	140	1	159.39	18.80802	
								0.15					0.0125	0.001475	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		94.5%					157						
		Сметная прибыль		46.75%					78						
105.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 	0.034	5 839.41	3 340.28	2 455.82	43.31	199	114	83	1	383.06	13.02404	
								14.45					1.16	0.03944	
		Накладные расходы		79%					90						
		Сметная прибыль		50%					57						
106.	Е62-25-1	Огрунтовка  откосов под шпатлёвку	100 м2 	0.034	506.07	35.99	436.27	33.81	17	1	15	1	4.29	0.14586	
															
		Накладные расходы		80%					1						
		Сметная прибыль		50%					1						
107.	Е62-25-7	Шпатлевка  откосов под окраску	100 м2 	0.034	1 155.27	195.64	957.78	1.85	39	7	33		23.6	0.8024	
															
		Накладные расходы		80%					6						
		Сметная прибыль		50%					4						
108.	Е15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 	0.034	2 024.40	430.20	1 578.12	16.08	69	15	54	1	49.335	1.67739	
								0.31					0.025	0.00085	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		94.5%					14						
		Сметная прибыль		46.75%					7						
109.	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0.059	1 105.74	816.73		289.01	65	48		17	103.91	6.13069	
								96.44				6	7.74	0.45666	
		Накладные расходы		99%					53						
		Сметная прибыль		59.5%					32						
110.	Е09-06-001-01	Монтаж конструкций дверей	1 т конструкций	0.3	1 072.69	853.15	48.64	170.90	322	256	15	51	102.9135	30.87405	
								8.89				3	0.6125	0.18375	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15	
		Накладные расходы		81%					210						
		Сметная прибыль		72.25%					187						
	
111.	Прайслист.	Дверь металлическая двупольная с кодовым замком и шпингалетами	шт.	2	3 042.55		3 042.55		6 085		6 085				

112.	Е07-05-039-08	Устройство герметизации коробок окон и входных дверей монтажной пеной	100 м шва	0.14	2 880.95	180.04	1 099.34	1 601.56	403	25	154	224	20.4125	2.85775	
								55.63				8	5.15	0.721	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		139.5%					46						
		Сметная прибыль		85%					28						
113.	С101-0617	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки КБ-0,5	кг	-1.876	82.04		82.04		- 154		- 154				
															
114.	С101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	4	78.84		78.84		315		315				
															
115.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 	0.035	5 839.41	3 340.28	2 455.82	43.31	204	117	86	2	383.06	13.4071	
								14.45				1	1.16	0.0406	
		Накладные расходы		79%					93						
		Сметная прибыль		50%					59						
116.	Е62-25-1	Огрунтовка  откосов под шпатлёвку	100 м2 	0.035	506.07	35.99	436.27	33.81	18	1	15	1	4.29	0.15015	
															
		Накладные расходы		80%					1						
		Сметная прибыль		50%					1						
117.	Е62-25-7	Шпатлевка  откосов под окраску	100 м2 	0.035	1 155.27	195.64	957.78	1.85	40	7	34		23.6	0.826	
															
		Накладные расходы		80%					6						
		Сметная прибыль		50%					4						
118.	Е15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 	0.035	2 024.40	430.20	1 578.12	16.08	71	15	55	1	49.335	1.726725	
								0.31					0.025	0.000875	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		94.5%					14						
		Сметная прибыль		46.75%					7						
119.	Е15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м2 	0.14	722.43	120.90	598.03	3.50	101	17	84		14.0415	1.96581	
								0.15					0.0125	0.00175	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		94.5%					16						
		Сметная прибыль		46.75%					8						
	Подраздел.	Козырьки над входами и крыльца										
												
121.	Е01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.01	1 771.40	1 771.40			18	18			217.35	2.1735	
															
		Начисления:  
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
		Накладные расходы		72%					13						
		Сметная прибыль		38.25%					7						
	
122.	Е06-01-001-01	Обетоннирование стоек	100 м3 бетона в деле	0.01	66 120.88	1 569.06	62 171.32	2 380.50	661	16	622	24	207	2.07	
								326.25				3	22.5	0.225	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15	
		Накладные расходы		94.5%					18						
		Сметная прибыль		55.25%					10						
	
123.	Е09-03-002-01	Установка стоек козырька	1 т конструкций	0.048	551.68	107.53	57.76	386.40	26	5	3	19	12.0405	0.577944	
								34.89				2	2.3875	0.1146	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		81%					6						
		Сметная прибыль		72.25%					5						
124.	С103-0361	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	12	59.25		59.25		711		711				
															
125.	С101-0521	Лист под трубу	т	0.0034	7 921.54		7 921.54		27		27				

126.	Е09-03-039-05	Устройство каркаса козырьков	1 т конструкций	0.114	1 239.04	203.70	652.03	383.31	141	23	74	44	22.287	2.540718	
								23.45				3	1.6	0.1824	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15	
		Накладные расходы		81%					21						
		Сметная прибыль		72.25%					19						
127.	С201-1113	Конструкции металлические	т	0.114	8 640.00		8 640.00		985		985				
															
128.	Прайслист.	Болт анкерный (крепёж в стене)	шт.	6	0.80		0.80		5		5				
															
129.	Е10-01-083-02	Устройство обрешетки	100 м2 покрытия	0.092	3 456.76	231.00	3 120.06	105.70	318	21	287	10	26.8295	2.468314	
								8.34				1	0.575	0.0529	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		106.2%					23						
		Сметная прибыль		53.55%					12						
130.	Е09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0.11	1 360.53	347.01	281.23	732.29	150	38	31	81	40.825	4.49075	
								50.28				6	3.2625	0.358875	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		81%					36						
		Сметная прибыль		72.25%					32						
131.	Прайслист.	Профнастил окрашенный С-21 (240руб/м2:3,57:1,18)	м2	12.7	56.97		56.97		724		724				
															
132.	Прайслист.	Примыкания козырька к стенам 200*200  ( 200руб/м:3,57:1,18)	м	8.9	47.48		47.48		423		423				
															
133.	Прайслист.	Саморезы для крепления профнастила	шт.	89	0.68		0.68		61		61				
															
134.	Е15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: каркаса и стоек, количество окрасок 2	100 м2 	0.08	1 242.72	703.60	535.62	3.50	99	56	43		81.719	6.53752	
								0.15					0.0125	0.001	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		94.5%					53						
		Сметная прибыль		46.75%					26						
135.	Е46-04-001-02	Разборка монолитных бетонных крылец	1 м3	0.21	430.44	82.57		347.87	90	17		73	9.59	2.0139	
								30.67				6	2.84	0.5964	
		Накладные расходы		99%					23						
		Сметная прибыль		59.5%					14						
136.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.012	1 167.32	1 167.32			14	14			154	1.848	
															
		Накладные расходы		72%					10						
		Сметная прибыль		38.25%					5						
137.	Е08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	0.74	196.51	18.26	136.59	41.66	145	14	101	31	2.3	1.702	
								3.27				2	0.29	0.2146	
		Накладные расходы		109.8%					18						
		Сметная прибыль		68%					11						
138.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	0.6	528.68	36.94	411.19	80.55	317	22	247	48	4.2895	2.5737	
								7.43				4	0.6875	0.4125	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15	
		Накладные расходы		110.7%					29						
		Сметная прибыль		63.75%					17						
139.	Е06-01-001-01	Бетонирование крылец	100 м3 бетона в деле	0.01	66 120.88	1 569.06	62 171.32	2 380.50	661	16	622	24	207	2.07	
								326.25				3	22.5	0.225	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		94.5%					18						
		Сметная прибыль		55.25%					10						
140.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-1.02	578.53		578.53		- 590		- 590				
															
141.	Прайслист.	Бетон М-200 (4500:1,02:3,5:1,18)	м3	1.02	1 068.22		1 068.22		1 090		1 090				
															
142.	Е09-03-014-01	Обрамление бетонного крыльца уголком	1 т конструкций	0.05	1 995.33	618.56	681.53	695.24	100	31	34	35	72.772	3.6386	
								69.47				3	4.775	0.23875	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		81%					28						
		Сметная прибыль		72.25%					25						
143.	С201-1113	Конструкции металлические	т	0.05	8 640.00		8 640.00		432		432				
															
144.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.081	1 648.83	350.77	1 231.87	66.19	134	28	100	5	45.4365	3.6803565	
								19.78				2	1.5875	0.1285875	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		110.7%					33						
		Сметная прибыль		63.75%					19						
145.	Е11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 до 4см	100 м2 стяжки	0.081	1 273.90	17.76	1 209.84	46.30	103	1	98	4	2	0.162	
								13.10				1	0.84	0.06804	
		Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 4 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 4 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 4 
Н48 (КОЭФ.К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ) = 4 	
		Накладные расходы		110.7%					2						
		Сметная прибыль		63.75%					1						
		Отмостка													
147.	Е68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.094	2 219.76	466.70		1 753.06	209	44		165	57.76	5.42944	
								169.56				16	15.7	1.4758	
		Накладные расходы		104%					62						
		Сметная прибыль		60%					36						
148.	Е01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.18	1 540.35	1 540.35			277	277			189	34.02	
															
		Накладные расходы		72%					199						
		Сметная прибыль		38.25%					106						
149.	Е01-02-027-06	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 3	1000 м2 	0.094	1 351.27	1 351.27			127	127			163	15.322	
															
		Накладные расходы		72%					91						
		Сметная прибыль		38.25%					49						
															
150.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 	9.4	193.15	28.61	129.71	34.83	1 816	269	1 219	327	3.41	32.054	
								3.24				30	0.3	2.82	
		Накладные расходы		110.7%					331						
		Сметная прибыль		63.75%					191						
151.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	4.7	507.75	32.12	411.19	64.44	2 386	151	1 933	303	3.73	17.531	
								5.94				28	0.55	2.585	
		Накладные расходы		110.7%					198						
		Сметная прибыль		63.75%					114						
152.	Е27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	0.94	3 320.29	157.01	3 079.13	84.15	3 121	148	2 894	79	17.388	16.34472	
								0.76				1	0.0625	0.05875	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15	
		Накладные расходы		127.8%					190						
		Сметная прибыль		80.75%					120						
153.	Е27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 4см	100 м2 покрытия	0.94	4 030.24	83.80	3 906.96	39.48	3 788	79	3 673	37	9.28	8.7232	
															
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 4 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 4 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 4 
Н48 (КОЭФ.К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ) = 8	
		Накладные расходы		127.8%					101						
		Сметная прибыль		80.75%					64						
.		Приямки													
155.	Е69-9-1	Уборка мусора из приямков	100 т мусора	0.005	1 510.96	1 510.96			8	8			214.32	1.0716	
															
		Накладные расходы		78%					6						
		Сметная прибыль		50%					4						
156.	Е46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.032	1 646.90	1 357.89		289.01	53	43		9	172.76	5.52832	
								96.44				3	7.74	0.24768	
		Накладные расходы		99%					46						
		Сметная прибыль		59.5%					27						
157.	Е10-01-027-03	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных	100 м2 проемов	0.032	51 643.97	2 675.88	47 386.07	1 582.03	1 653	86	1 516	51	310.7875	9.9452	
								143.19				5	9.875	0.316	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		106.2%					97						
		Сметная прибыль		53.55%					49						
158.	Е15-05-003-01	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета, открывающихся в одну сторону	100 м2 	0.032	1 820.75	1 141.93	570.50	108.33	58	37	18	3	137.747	4.407904	
								7.25					0.5	0.016	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		94.5%					35						
		Сметная прибыль		46.75%					17						
159.	Е15-05-001-03	Остекление оконным стеклом окон приямков	100 м2 	0.02	2 854.70	231.67	2 574.49	48.54	57	5	51	1	27.945	0.5589	
								3.26					0.225	0.0045	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		94.5%					5						
		Сметная прибыль		46.75%					2						
160.	Е61-7-1	Восстановление штукатурки откосов цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 	0.04	5 839.41	3 340.28	2 455.82	43.31	234	134	98	2	383.06	15.3224	
								14.45				1	1.16	0.0464	
		Накладные расходы		79%					107						
		Сметная прибыль		50%					68						
161.	Е62-25-1	Огрунтовка  откосов под шпатлёвку	100 м2 	0.04	506.07	35.99	436.27	33.81	20	1	17	1	4.29	0.1716	
															
		Накладные расходы		80%					1						
		Сметная прибыль		50%					1						
162.	Е62-25-7	Шпатлевка  откосов под окраску	100 м2 	0.04	1 155.27	195.64	957.78	1.85	46	8	38		23.6	0.944	
															
		Накладные расходы		80%					6						
		Сметная прибыль		50%					4						
163.	Е62-26-5	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов	100 м2 	0.045	1 628.13	152.03	1 323.75	152.35	73	7	60	7	18.12	0.8154	
															
		Накладные расходы		80%					6						
		Сметная прибыль		50%					4						
															
164.	Е15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2 окрашиваемой пов-ти	0.042	2 598.57	1 405.82	1 183.20	9.55	109	59	50		159.39	6.69438	
								0.15					0.0125	0.000525	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		94.5%					56						
		Сметная прибыль		46.75%					28						
165.	Е61-10-1	Ремонт штукатурки стен приямка и здания цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной пов-ти	0.068	2 946.35	1 715.64	1 229.01	1.70	200	117	84		201.84	13.72512	
															
		Накладные расходы		79%					92						
		Сметная прибыль		50%					59						
166.	Е61-10-2	Ремонт штукатурки: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	100 м2 	0.068	921.79	307.53	613.40	0.86	63	21	42		36.18	2.46024	
															
		Накладные расходы		79%					17						
		Сметная прибыль		50%					11						
167.	Е61-26-2	Перетирка штукатурки стен приямка	100 м2 	0.07	316.80	299.77	16.79	0.24	22	21	1		35.73	2.5011	
															
		Накладные расходы		79%					17						
		Сметная прибыль		50%					11						
168.	Е62-25-1	Огрунтовка стен приямка	100 м2 	0.138	506.07	35.99	436.27	33.81	70	5	60	5	4.29	0.59202	
															
		Накладные расходы		80%					4						
		Сметная прибыль		50%					3						
169.	Е62-26-5	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности стен приямка	100 м2 окрашиваемой пов-ти	0.138	1 628.13	152.03	1 323.75	152.35	225	21	183	21	18.12	2.50056	
															
		Накладные расходы		80%					17						
		Сметная прибыль		50%					11						
170.	Е09-03-014-01	Монтаж м/конструкций решеток	1 т конструкций	0.16	1 995.33	618.56	681.53	695.24	319	99	109	111	72.772	11.64352	
								69.47				11	4.775	0.764	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		81%					89						
		Сметная прибыль		72.25%					79						
															
171.	С201-1113	Конструкции металлические	т	0.16	8 640.00		8 640.00		1 382		1 382				
															
172.	Е15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов: количество окрасок 2	100 м2 	0.085	1 242.72	703.60	535.62	3.50	106	60	46		81.719	6.946115	
								0.15					0.0125	0.0010625	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		94.5%					57						
		Сметная прибыль		46.75%					28						
	ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2							137 290	35 447	93 604	8 242		3903.69	
											687		51.09	
	Раздел 3.  Ремонт инженерных систем	
	
		Водопровод													
174.	Е46-03-002-04	Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм	100 отверстий	0.04	2 264.89	292.66	251.87	1 720.36	91	12	10	69	31.3	1.252	
								367.57				15	29.5	1.18	
		Накладные расходы		99%					27						
		Сметная прибыль		59.5%					16						
175.	Е46-03-002-28	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется к расценке 46-03-002-12	100 отверстий	0.04	3 407.40	175.80	829.00	2 402.60	136	7	33	96	18.8	0.752	
								560.80				22	45	1.8	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 20 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 20 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 20 
Н48 (КОЭФ.К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ) = 20	
		Накладные расходы		99%					29						
		Сметная прибыль		59.5%					17						
176.	Е46-03-001-04	Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм	100 отверстий	0.12	1 615.43	191.68	247.97	1 175.78	194	23	30	141	20.5	2.46	
								240.48				29	19.3	2.316	
		Накладные расходы		99%					51						
		Сметная прибыль		59.5%					31						
177.	Е46-03-001-20	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-04	100 отверстий	0.12	693.30	51.40	124.00	517.90	83	6	15	62	5.5	0.66	
								120.90				15	9.7	1.164	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 10 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 10 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 10 
Н48 (КОЭФ.К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ) = 10	
		Накладные расходы		99%					21						
		Сметная прибыль		59.5%					12						
178.	Е46-04-002-01	Разборка  бетонных полов	1 м3	1	470.84	94.80		376.04	471	95		376	11.01	11.01	
								33.16				33	3.07	3.07	
		Накладные расходы		99%					127						
		Сметная прибыль		59.5%					76						
179.	Е51-1-1	Разработка грунта внутри здания	100 м3 грунта	0.12	6 986.29	5 055.86	1 922.35	8.08	838	607	231	1	667	80.04	
															
		Накладные расходы		75%					455						
		Сметная прибыль		45%					273						
180.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	1.05	542.80	481.73	45.72	15.35	570	506	48	16	59.62	62.601	
								2.12				2	0.17	0.1785	
		Накладные расходы		74%					376						
		Сметная прибыль		50%					254						
181.	Е16-04-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.15	5 493.62	1 568.89	2 049.29	1 875.44	824	235	307	281	162.748	24.4122	
								243.96				37	16.825	2.52375	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15	
		Накладные расходы		115.2%					313						
		Сметная прибыль		70.55%					192						
182.	Прайслист.	Труба полипропиленовая  диам. 50мм	м	15	49.70		49.70		746		746				
															
183.	Прайслист.	Резьба короткая диам. 57мм	шт.	2	10.95		10.95		22		22				
															
184.	Прайслист.	Кран шаровый диам.57мм	шт.	4	177.48		177.48		710		710				
															
185.	Прайслист.	Муфта  диам. 50*32мм	шт.	2	12.26		12.26		25		25				
															
186.	Прайслист.	Крепление диам.50мм	шт.	6	0.95		0.95		6		6				
															
187.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.74	2 073.72	1 350.27	55.52	667.93	1 535	999	41	494	140.07	103.6518	
								85.55				63	5.9	4.366	
		Вычт.ресурсы:  С507-0589:[ М-(888.76=94.75*9.38) ]	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		115.2%					1 223						
		Сметная прибыль		70.55%					749						
188.	Прайслист.	Труба полипропиленовая  диам. 32мм	м	84	21.70		21.70		1 823		1 823				
															
189.	Прайслист.	Кран диам.32мм	шт.	8	177.48		177.48		1 420		1 420				
															
190.	Прайслист.	Муфта разборная диам. 32*25мм	шт.	2	40.10		40.10		80		80				
															
191.	Прайслист.	Муфта  диам. 32*25мм	шт.	8	4.47		4.47		36		36				
															
192.	Прайслист.	Резьба стальная диам.25мм	шт.	2	11.22		11.22		22		22				
															
193.	Прайслист.	Муфта  диам. 32мм	шт.	22	3.63		3.63		80		80				
															
194.	Прайслист.	Отвод  диам.32мм	шт.	25	5.30		5.30		133		133				
															
195.	Прайслист.	Полуотвод  диам.32мм	шт.	25	5.30		5.30		133		133				
															
196.	Прайслист.	Тройник 32*20*32	шт.	10	2.14		2.14		21		21				
															
197.	Прайслист.	Крепление диам.32мм	шт.	48	0.84		0.84		40		40				
															
198.	Е16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.16	4 046.89	2 109.00	80.34	1 857.55	648	337	13	297	218.776	35.00416	
								243.24				39	16.775	2.684	
		Вычт.ресурсы:  С507-0622:[ М-(518.63=57.69*8.99) ]	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15	
		Накладные расходы		115.2%					433						
		Сметная прибыль		70.55%					265						
199.	Прайслист.	Труба полипропиленовая  диам. 20мм	м	16	11.32		11.32		181		181				
															
200.	Прайслист.	Кран диам.20мм	шт.	16	49.12		49.12		786		786				
															
201.	Прайслист.	Муфта с внутренней резьбой диам. 20*15мм	шт.	16	26.26		26.26		420		420				

202.	Прайслист.	Крепление диам.20мм	шт.	16	0.67		0.67		11		11				
															
203.	Прайслист.	Муфта с наружней резьбой диам. 25*25мм	шт.	2	32.64		32.64		65		65				
															
204.	Прайслист.	Муфта с внутренней резьбой диам. 25*32мм	шт.	2	84.66		84.66		169		169				
															
205.	Е22-06-005-01	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм	1 врезка	1	96.03	15.11	17.38	63.54	96	15	17	64	1.46	1.46	
								5.37				5	0.37	0.37	
		Накладные расходы		117%					23						
		Сметная прибыль		75.65%					15						
206.	Е16-06-005-02	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	1 счетчик 	1	1 902.28	11.15	1 885.59	5.54	1 902	11	1 886	6	1.22	1.22	
															
		Накладные расходы		115.2%					13						
		Сметная прибыль		70.55%					8						
207.	С301-3378	Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 50 мм	шт.	1	1 791.01		1 791.01		1 791		1 791				
															
208.	Е69-4-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных	100 отверстий	0.16	943.86	502.79	438.08	2.99	151	80	70		60.65	9.704	
								1.00					0.08	0.0128	
		Накладные расходы		78%					62						
		Сметная прибыль		50%					40						
		Канализация													
210.	Е57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0.14	632.99	579.22		53.77	89	81		8	69.87	9.7818	
								17.94				3	1.44	0.2016	
		Накладные расходы		80%					67						
		Сметная прибыль		68%					57						
211.	Е46-04-009-01	Разборка бетонного пола в санузлах	1 м3	1.4	355.59	78.76		276.83	498	110		388	8.93	12.502	
								24.41				34	2.26	3.164	
		Накладные расходы		99%					143						
		Сметная прибыль		59.5%					86						

212.	Е46-04-010-02	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытия	0.16	367.71	231.42		136.29	59	37		22	30.53	4.8848	
								45.48				7	3.65	0.584	
		Накладные расходы		99%					44						
		Сметная прибыль		59.5%					26						
213.	Е51-1-1	Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2	100 м3 грунта	0.07	6 986.29	5 055.86	1 922.35	8.08	489	354	135	1	667	46.69	
															
		Накладные расходы		75%					266						
		Сметная прибыль		45%					159						
															
214.	Е46-03-001-14	Сверление кольцевыми алмазными сверлами вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм	100 отверстий	0.08	2 802.04	246.84	1 091.12	1 464.08	224	20	87	117	26.4	2.112	
								307.76				25	24.7	1.976	
		Накладные расходы		99%					45						
		Сметная прибыль		59.5%					27						
215.	Е46-03-001-30	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется к расценке 46-03-001-14	100 отверстий	0.08	280.80	39.28	109.12	132.40	22	3	9	11	4.2	0.336	
								30.90				2	2.48	0.1984	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 2 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 2 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 2 
Н48 (КОЭФ.К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ) = 2 	
		Накладные расходы		99%					5						
		Сметная прибыль		59.5%					3						
216.	Е46-03-002-14	Сверление кольцевыми алмазными сверлами горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм	100 отверстий	0.12	5 080.54	598.40	1 133.39	3 348.75	610	72	136	402	64	7.68	
								747.60				90	60	7.2	
		Накладные расходы		99%					160						
		Сметная прибыль		59.5%					96						
217.	Е46-03-002-28	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется к расценке 46-03-002-12  до 300мм	100 отверстий	0.12	1 703.70	87.90	414.50	1 201.30	204	11	50	144	9.4	1.128	
								280.40				34	22.5	2.7	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 10 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 10 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 10 
Н48 (КОЭФ.К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ) = 10 	
		Накладные расходы		99%					45						
		Сметная прибыль		59.5%					27						
218.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм	100 м 	1.21	713.12	701.17		11.95	863	848		14	85.3	103.213	
								3.99				5	0.32	0.3872	
		Накладные расходы		74%					657						
		Сметная прибыль		50%					444						
	
219.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопровода	1.05	9 181.02	593.82	8 562.74	24.46	9 640	624	8 991	26	61.6	64.68	
								0.87				1	0.06	0.063	
		Накладные расходы		115.2%					720						
		Сметная прибыль		70.55%					441						
220.	Прайслист.	Муфта диам. 110мм	шт.	55	13.53		13.53		744		744				

221.	Прайслист.	Ревизия  диам.110мм	шт.	6	22.63		22.63		136		136				
															
222.	Прайслист.	Отвод  диам.110мм	шт.	40	11.69		11.69		468		468				
															
223.	Прайслист.	Полуотвод  диам.110мм	шт.	32	11.69		11.69		374		374				
															
224.	Прайслист.	Тройник диам.110мм	шт.	32	20.11		20.11		644		644				
															
225.	Прайслист.	Переход  диам. 110*50мм	шт.	16	13.53		13.53		216		216				
															
226.	Прайслист.	Переходник соосный диам. 110*124мм	шт.	3	22.64		22.64		68		68				
															
227.	Прайслист.	Манжета переходная  диам. 110*124мм	шт.	6	7.45		7.45		45		45				
															
228.	С301-0040	Хомуты для крепления труб диам.100мм (клипсы)	шт.	52	9.66		9.66		502		502				
															
229.	Е65-4-2	Демонтаж унитазов	100 приборов	0.16	540.06	529.23		10.83	86	85		2	63.84	10.2144	
								3.61				1	0.29	0.0464	
		Накладные расходы		74%					64						
		Сметная прибыль		50%					43						
230.	Е17-01-003-01	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	1.6	4 399.55	262.11	4 082.53	54.91	7 039	419	6 532	88	28.336	45.3376	
								4.99				8	0.4	0.64	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 	
		Накладные расходы		115.2%					492						
		Сметная прибыль		70.55%					301						
231.	С301-1521	Унитаз-компакт <Комфорт>	компл.	-16	379.70		379.70		-6 075		-6 075				
															
232.	Е65-6-6	Смена манжетов резиновых к унитазам	100 прибор	0.16	1 169.47	705.60	460.70	3.17	187	113	74	1	80	12.8	
								0.25					0.02	0.0032	
		Накладные расходы		103%					116						
		Сметная прибыль		60%					68						
233.	Е16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.16	5 387.49	619.27	4 757.02	11.20	862	99	761	2	64.24	10.2784	
								0.29					0.020	0.0032	
		Накладные расходы		115.2%					131						
		Сметная прибыль		70.55%					80						
234.	Прайслист.	Тройник 110*50мм	шт.	16	15.29		15.29		245		245				

235.	Прайслист.	Отвод  диам.50мм	шт.	16	4.57		4.57		73		73				
															
236.	Прайслист.	Полуотвод  диам.50мм	шт.	16	4.57		4.57		73		73				
															
237.	Прайслист.	Тройник диам.50мм	шт.	16	9.10		9.10		146		146				
															
238.	Е69-4-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных	100 отверстий	0.12	943.86	502.79	438.08	2.99	113	60	53		60.65	7.278	
								1.00					0.08	0.0096	
		Накладные расходы		78%					47						
		Сметная прибыль		50%					30						
239.	Е23-04-008-01	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих	1 врезка	3	213.95	148.53	65.42		642	446	196		16.84	50.52	
															
		Накладные расходы		117%					522						
		Сметная прибыль		75.65%					337						
240.	Е11-01-033-02	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0.16	9 942.80	553.03	9 264.73	125.04	1 591	88	1 482	20	66.71	10.6736	
								9.47				2	0.76	0.1216	
		Накладные расходы		110.7%					100						
		Сметная прибыль		63.75%					57						
241.	Е11-01-039-01	Устройство плинтусов деревянных	100 м плинтуса	0.18	1 211.68	63.42	1 141.80	6.46	218	11	206	1	7.65	1.377	
															
		Накладные расходы		110.7%					12						
		Сметная прибыль		63.75%					7						
242.	Е15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов и плинтусов	100 м2 	0.18	2 300.35	453.08	1 837.64	9.63	414	82	331	2	51.37	9.2466	
								0.25					0.02	0.0036	
		Накладные расходы		94.5%					77						
		Сметная прибыль		46.75%					38						
243.	Е11-01-001-02	Уплотнение грунта щебнем	100 м2 	0.06	1 590.83	62.76	1 425.82	102.25	95	4	86	6	7.7	0.462	
								9.93				1	0.88	0.0528	
		Накладные расходы		110.7%					6						
		Сметная прибыль		63.75%					3						
244.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 	0.6	714.72	29.83	684.60	0.29	429	18	411		3.66	2.196	
															
		Накладные расходы		110.7%					20						
		Сметная прибыль		63.75%					11						
245.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.14	1 589.84	305.02	1 231.87	52.95	223	43	172	7	39.51	5.5314	
								15.82				2	1.27	0.1778	
		Накладные расходы		110.7%					50						
		Сметная прибыль		63.75%					29						
															
246.	Е11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.14	3 622.45	506.13	2 749.60	366.72	507	71	385	51	46.18	6.4652	
								4.86				1	0.39	0.0546	
		Накладные расходы		110.7%					80						
		Сметная прибыль		63.75%					46						
247.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.14	1 589.84	305.02	1 231.87	52.95	223	43	172	7	39.51	5.5314	
								15.82				2	1.27	0.1778	
		Накладные расходы		110.7%					50						
		Сметная прибыль		63.75%					29						
248.	Е11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0.14	7 761.86	1 018.13	6 596.21	147.52	1 087	143	923	21	119.78	16.7692	
								32.56				5	2.66	0.3724	
		Накладные расходы		110.7%					164						
		Сметная прибыль		63.75%					94						
249.	Е11-01-039-02	Устройство плинтусов цементных	100 м плинту	0.191	200.93	97.24	100.46	3.23	38	19	20	1	10.4	2.08	
															
		Накладные расходы		110.7%					21						
		Сметная прибыль		63.75%					12						
		Энергоснабжение													
252.	Ц08-02-399-02	Прокладка провода в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.4	186.54	42.96	57.47	86.11	75	17	23	34	4.7	1.88	
								27.85				11	2.23	0.892	
		Накладные расходы		95%					27						
		Сметная прибыль		65%					18						
253.	С502-0554	Провода силовые  с медными жилами марки ПУНП, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.04	7 066.03		7 066.03		283		283				
															
254.	Ц08-02-420-01	Коробка ответвительная	100 шт.	0.01	12 922.34	2 138.76	9 360.48	1 423.10	129	21	94	14	234	2.34	
								79.03				1	5.45	0.0545	
		Накладные расходы		95%					21						
		Сметная прибыль		65%					14						
255.	С503-0460	Разветвительная коробка УК-2	шт.	1	3.40		3.40		3		3				
256.	Ц08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0.3	776.02	71.84	693.74	10.44	233	22	208	3	7.86	2.358	
								0.58					0.04	0.012	
		Накладные расходы		95%					21						
		Сметная прибыль		65%					14						
															
257.	Ц08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	236.22	22.36	179.11	34.75	236	22	179	35	2.32	2.32	
								1.45				1	0.1	0.1	
		Накладные расходы		95%					22						
		Сметная прибыль		65%					15						
258.	Прайслист.	Щиток	шт.	1	157.00		157.00		157		157				
259.	Ц08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1	313.63	21.46	287.73	4.44	314	21	288	4	2.32	2.32	
								0.15					0.01	0.01	
		Накладные расходы		95%					20						
		Сметная прибыль		65%					14						
260.	С509-1178	Переключатели П-32 М3 I-200А	шт.	1	233.74		233.74		234		234				
261.	Ц08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	1	11.50	8.39	0.50	2.61	12	8	1	3	0.87	0.87	
								0.15					0.01	0.01	
		Накладные расходы		95%					8						
		Сметная прибыль		65%					5						
262.	С509-8002	Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО	шт.	1	315.06		315.06		315		315				
															
	ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3							42 361	6 948	32 076	3 338		795.990	
											496		38.881	
	ИТОГО  ПО  СМЕТЕ							325 588	54 914	251 443	19 232		6061.72	
											1 653		121.004	
	Трудозатраты осн. рабочих							6 062						
	Трудозатраты механизаторов							121						
	Нормативная трудоемкость							6 183						
	Оплата механизаторов							1 653						
	Оплата основных рабочих							54 914	54 914					
	Всего ФОТ							56 567						
	Сметная стоимость материалов							251 443						
	Удорожание материалов, %		2					5 029						
	Всего материалы							256 472						
	Эксплуатация машин и механизмов							19 232						
	Накладные расходы							52 102						
	Сметная прибыль							30 030						
	Итого в  2001г.							412 749						
	с К =3.57 в ценах 2012							1 473 514						
	НДС  18%							265 233						
	Всего с НДС в текущих ценах							1 738 747