Утверждено общим собранием собственников помещений
Протокол № __________  от _________________  2012года
Председатель Правления ТСЖ  «  Надежда » 
 _________________	

		
		
	 «____» ___________  2012 г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12-12	
	
Капитальный ремонт жилого дома по  ул. Первомайская-12 в городе Сердобске	
Сметная стоимость:	1 293 306	руб.	
Нормативная трудоемкость:	5488.75	чел.ч	
Сметная заработная плата:	50691	руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2001 г.с к=3.57 и с НДС 18%	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
					всего	материалы	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	обслуж. машины	
					оплата труда осн. раб.		в т.ч. опл. труда мех.				в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
1.	Е46-04-008-02	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 покрытия	4.1	86.02		20.98	353	267		86	8.58	35.178	
					65.04									
		Накладные расходы		99%				264						
		Сметная прибыль		60%				160						
2.	Е58-2-1	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0.01	2 649.42		14.58	26	26			341.3	3.413	
					2 634.84									
		Накладные расходы		83%				22						
		Сметная прибыль		65%				17						
3.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	2.4	3 881.00	3 077.21	65.06	9 314	1 773	7 385	156	95.69	229.656	
					738.73									
		Накладные расходы		83%				1 472						
		Сметная прибыль		65%				1 152						
4.	Е58-18-1	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1.7	1 137.18	769.30	15.08	1 933	600	1 308	26	45.7	77.69	
					352.80									
		Накладные расходы		83%				498						
		Сметная прибыль		65%				390						
5.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.28	3 324.24	2 963.93	29.79	931	93	830	8	39.87	11.1636	
					330.52									
		Накладные расходы		83%				77						
		Сметная прибыль		65%				60						
6.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.18	4 403.15	3 019.81	55.20	793	239	544	10	160.21	28.8378	
					1 328.14									
		Накладные расходы		83%				198						
		Сметная прибыль		65%				155						
7.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	360.27	282.17	23.14	360	55	282	23	6.63	6.63	
					54.96		1.60				2	0.11	0.11	
		Накладные расходы		106%				60						
		Сметная прибыль		54%				31						
8.	С203-0251	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	-1	163.85	163.85		- 164		- 164				
														
9.	С203-0177	Створки с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	м2	1.8	261.58	261.58		471		471				
														
10.	С101-0936	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных (независимо от высоты)	компл.	1	55.54	55.54		56		56				
														
11.	Е15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов(слуховые окна)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0242	2 413.29	1 183.20	7.64	58	30	29		138.6	3.35412	
					1 222.45		0.12					0.01	0.000242	
		Накладные расходы		95%				29						
		Сметная прибыль		47%				14						
12.	Е12-01-015-03	Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.048	1 326.10	1 223.81	35.65	64	3	59	2	7.84	0.37632	
					66.64		1.89					0.13	0.00624	
		Накладные расходы		108%				3						
		Сметная прибыль		55%				2						
13.	Е10-01-044-12	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0.04	10 923.46	10 272.11	17.82	437	25	411	1	79.79	3.1916	
					633.53		1.02					0.07	0.0028	
		Накладные расходы		106%				27						
		Сметная прибыль		54%				14						
														
14.	Е12-01-015-03	Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируем поверхности	4.1	1 345.01	1 223.81	44.56	5 515	314	5 018	183	7.84	32.144	
					76.64		2.36				10	0.13	0.533	
		Накладные расходы		108%				350						
		Сметная прибыль		55%				178						
15.	Е12-01-013-03	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	1.23	5 183.04	4 511.64	186.96	6 375	596	5 549	230	45.54	56.0142	
					484.44		9.98				12	0.55	0.6765	
		Накладные расходы		108%				657						
		Сметная прибыль		55%				334						
16.	Е09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	4.1	1 360.53	281.23	732.29	5 578	1 423	1 153	3 002	35.5	145.55	
					347.01		50.28				206	2.61	10.701	
		Накладные расходы		81%				1 319						
		Сметная прибыль		72%				1 173						
17.	Прайс-лист.	Профнастил  из оцинкованного проката С-21 (190 руб./м2 :3.57:1.18)	м2	483.8	45.10	45.10		21 819		21 819				
														
18.	Прайс-лист.	Саморезы	шт	3280	0.68	0.68		2 230		2 230				
														
19.	С101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	9	78.84	78.84		710		710				
														
20.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (ендовы) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.35	13 985.30	12 877.43	32.96	4 895	376	4 507	12	112.75	39.4625	
					1 074.91		3.63				1	0.2	0.07	
		Накладные расходы		108%				407						
		Сметная прибыль		55%				207						
21.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (примыканий к слуховым окнам) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.06	13 985.30	12 877.43	32.96	839	64	773	2	112.75	6.765	
					1 074.91		3.63					0.2	0.012	
		Накладные расходы		108%				69						
		Сметная прибыль		55%				35						
22.	Е26-01-008-01	Уплотнение пустот в полуволнах в коньке и местах примыкания, матами звукопоглощающими	1 м3 изоляции	0.922	1 807.35	694.48	84.81	1 666	948	640	78	94.2	86.8524	
					1 028.05									
		Накладные расходы		90%				853						
		Сметная прибыль		60%				569						
23.	С104-0002	Вата минеральная	м3	0.922	247.13	247.13		228		228				
														
24.	Прайс-лист ВДПО.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций: покрытий (24 руб/м2:3.57: 1.18)	м2	395	5.70	5.70		2 252		2 252				

		подраздел. Трубы												
26.	Е60-2-1	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал	100 м	0.04	1 454.50		148.61	58	52		6	164.47	6.5788	
					1 305.89		49.59				2	3.98	0.1592	
		Накладные расходы		78%				42						
		Сметная прибыль		63%				34						
27.	Е60-2-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1	100 м	0.14	817.81		67.96	114	105		10	94.44	13.2216	
					749.85		22.68				3	1.82	0.2548	
		Накладные расходы		78%				84						
		Сметная прибыль		63%				68						
28.	Е60-7-3	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал	100 м труб	0.04	6 171.84	988.40	142.13	247	202	40	6	608.12	24.3248	
					5 041.31		28.88				1	2.21	0.0884	
		Накладные расходы		78%				158						
		Сметная прибыль		63%				128						
29.	Е60-7-4	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3	100 м труб	0.14	3 256.60	388.29	78.97	456	391	54	11	336.47	47.1058	
					2 789.34		15.96				2	1.22	0.1708	
		Накладные расходы		78%				307						
		Сметная прибыль		63%				248						
30.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.04	7 945.81	2 609.92	285.54	318	202	104	11	609.21	24.3684	
					5 050.35		57.90				2	4.43	0.1772	
		Накладные расходы		78%				159						
		Сметная прибыль		63%				129						
31.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.14	4 295.11	1 399.46	107.14	601	390	196	15	336.37	47.0918	
					2 788.51		21.70				3	1.66	0.2324	
		Накладные расходы		78%				307						
		Сметная прибыль		63%				248						
32.	С404-0004	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75	1000 шт.	0.7	1 599.28	1 599.28		1 119		1 119				
														
33.	Е12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	9	638.16	618.75	1.01	5 743	166	5 569	9	1.93	17.37	
					18.40									
		Накладные расходы		108%				179						
		Сметная прибыль		55%				91						
34.	Е12-01-011-02	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01	1 колпак	12	320.26	310.00	1.01	3 843	111	3 720	12	0.97	11.64	
					9.25									
		Накладные расходы		108%				120						
		Сметная прибыль		55%				61						
35.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	1.18	2 384.92	1 017.11	3.29	2 814	1 610	1 200	4	131.4	155.052	
					1 364.52									
		Накладные расходы		79%				1 272						
		Сметная прибыль		50%				805						
														
36.	Е62-1-4	Окраска известковыми составами по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	1.18	146.72	27.02	6.16	173	134	32	7	14.3	16.874	
					113.54		1.25				1	0.1	0.118	
		Накладные расходы		80%				108						
		Сметная прибыль		50%				68						
	ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1						82 225	10 195	68 124	3 910		1129.907	
										245		13.312	
	Раздел 2.  Фасад	
	
37.	Е08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6.45	1 098.28	672.07	6.50	7 084	2 707	4 335	42	43.5	280.575	
					419.72									
		Накладные расходы		110%				2 978						
		Сметная прибыль		68%				1 841						
38.	Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.35	2 946.35	1 229.01	1.70	1 031	600	430	1	201.84	70.644	
					1 715.64									
		Накладные расходы		79%				474						
		Сметная прибыль		50%				300						
39.	Е61-10-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	100 м2 отремонтированной поверхности	0.35	921.79	613.40	0.86	323	108	215		36.18	12.663	
					307.53									
		Накладные расходы		79%				85						
		Сметная прибыль		50%				54						
40.	Е62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенн поверхности	6.37	157.66			1 004	1 004			20.8	132.496	
					157.66									
		Накладные расходы		80%				803						
		Сметная прибыль		50%				502						
														
41.	Е62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	6.37	506.07	436.27	33.81	3 224	229	2 779	215	4.29	27.3273	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				183						
		Сметная прибыль		50%				115						
42.	Е62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	6.37	1 155.27	957.78	1.85	7 359	1 246	6 101	12	23.6	150.332	
					195.64									
		Накладные расходы		80%				997						
		Сметная прибыль		50%				623						
43.	Е62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	6.37	506.07	436.27	33.81	3 224	229	2 779	215	4.29	27.3273	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				183						
		Сметная прибыль		50%				115						
		Откосы												
45.	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0.0443	5 379.37	2 455.82	3.25	238	129	109		323.4	14.32662	
					2 920.30									
		Накладные расходы		79%				102						
		Сметная прибыль		50%				65						
46.	Е62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.395	157.66			62	62			20.8	8.216	
					157.66									
		Накладные расходы		80%				50						
		Сметная прибыль		50%				31						
47.	Е62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.395	506.07	436.27	33.81	200	14	172	13	4.29	1.69455	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				11						
		Сметная прибыль		50%				7						
														
48.	Е62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.395	1 155.27	957.78	1.85	456	77	378	1	23.6	9.322	
					195.64									
		Накладные расходы		80%				62						
		Сметная прибыль		50%				39						
49.	Е62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.395	506.07	436.27	33.81	200	14	172	13	4.29	1.69455	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				11						
		Сметная прибыль		50%				7						
		Карниз												
51.	Е61-22-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных  карнизов  по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.655	8 203.21	3 236.52	4.25	5 373	3 250	2 120	3	549.55	359.95525	
					4 962.44									
		Накладные расходы		79%				2 568						
		Сметная прибыль		50%				1 625						
52.	Е62-41-1	Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.655	157.66			103	103			20.8	13.624	
					157.66									
		Накладные расходы		80%				82						
		Сметная прибыль		50%				52						
53.	Е62-25-1	Огрунтовка карниза  под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.655	506.07	436.27	33.81	331	24	286	22	4.29	2.80995	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				19						
		Сметная прибыль		50%				12						
54.	Е62-25-7	Шпатлевка карниза под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.655	1 155.27	957.78	1.85	757	128	627	1	23.6	15.458	
					195.64									
		Накладные расходы		80%				102						
		Сметная прибыль		50%				64						
		Цоколь												
56.	Е61-22-1	Ремонт штукатурки цоколя  по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.96	8 203.21	3 236.52	4.25	7 875	4 764	3 107	4	549.55	527.568	
					4 962.44									
		Накладные расходы		79%				3 764						
		Сметная прибыль		50%				2 382						
57.	Е62-41-1	Очистка вручную поверхности цоколя от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.96	157.66			151	151			20.8	19.968	
					157.66									
		Накладные расходы		80%				121						
		Сметная прибыль		50%				76						
58.	Е62-25-1	Огрунтовка цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.96	506.07	436.27	33.81	486	35	419	32	4.29	4.1184	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				28						
		Сметная прибыль		50%				18						
59.	Е62-25-7	Шпатлевка цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.96	1 155.27	957.78	1.85	1 109	188	919	2	23.6	22.656	
					195.64									
		Накладные расходы		80%				150						
		Сметная прибыль		50%				94						
60.	Е62-25-1	Огрунтовка цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.96	506.07	436.27	33.81	486	35	419	32	4.29	4.1184	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				28						
		Сметная прибыль		50%				18						
61.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.25	3 448.54	3 099.03	6.22	862	86	775	2	41.41	10.3525	
					343.29		1.00					0.08	0.02	
		Накладные расходы		83%				71						
		Сметная прибыль		65%				56						
62.	Е69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	1.48	5 242.02	223.06	4 837.58	7 758	268	330	7 160	20.8	30.784	
					181.38		137.78				204	8.32	12.3136	
		Накладные расходы		78%				368						
		Сметная прибыль		50%				236						
63.	Е15-02-005-01	Высококачественная штукатурка фасадов (откосы, карниз, цоколь) декоративным раствором по камню стен гладких	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	8.38	1 696.33	7.68	89.57	14 215	13 400	64	751	165.88	1390.0744	
					1 599.08		37.47				314	2.78	23.2964	
		Вычт.ресурсы:  С101-2290:[ М-(50.39=1439.61*0.035) ];  С402-0051:[ М-(451.18=644.54*0.7) ];  С402-0083:[ М-(1226.81=557.64*2.2) ]	
		Накладные расходы		95%				13 028						
		Сметная прибыль		47%				6 446						
64.	Прайс-лист.	Штукатурка декоративная "Боларс" Короед" 2.5мм (19000руб.:3.5:1.18)	тн	2.618	4 600.48	4 600.48		12 044		12 044				
														
65.	Подраздел.	Балконы		1										
														
66.	Е56-11-1	Снятие поручня с ограждения балконов	100 м наличников	0.17	32.50			6	6			4.21	0.7157	
					32.50									
		Накладные расходы		82%				5						
		Сметная прибыль		62%				4						
67.	Е10-02-041-01	Ограждение балконов  перилами	100 м перил	0.17	423.03	58.70	116.53	72	42	10	20	28.78	4.8926	
					247.80		6.82				1	0.47	0.0799	
		Накладные расходы		106%				46						
		Сметная прибыль		54%				23						
68.	Е15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву перил ограждения	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.026	2 370.72	1 837.64	12.04	62	14	48		51.37	1.33562	
					521.04		0.31					0.02	0.00052	
		Накладные расходы		95%				13						
		Сметная прибыль		47%				7						
69.	Е15-02-037-02	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.087	2 894.42	2 395.45	25.14	252	41	208	2	46.14	4.01418	
					473.83		4.58					0.31	0.02697	
		Накладные расходы		95%				39						
		Сметная прибыль		47%				19						
70.	Е61-28-6	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором потолков, лестничных маршей	100 м2 поверхности	0.087	2 902.85	2 334.70	38.43	253	46	203	3	68	5.916	
					529.72									
		Накладные расходы		79%				36						
		Сметная прибыль		50%				23						
														
71.	Е61-4-9	Ремонт штукатурки балконных плит с нижней стороны по  бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.087	3 290.30	1 290.35	26.88	286	172	112	2	226.27	19.68549	
					1 973.07		8.97				1	0.72	0.06264	
		Накладные расходы		79%				137						
		Сметная прибыль		50%				87						
72.	Е61-4-10	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-9	100 м2 отремонтированной поверхности	0.087	1 001.69	646.86	13.44	87	30	56	1	39.15	3.40605	
					341.39		4.49					0.36	0.03132	
		Накладные расходы		79%				24						
		Сметная прибыль		50%				15						
73.	Е61-10-1	Ремонт штукатурки торцов балконных плит  по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.034	2 946.35	1 229.01	1.70	100	58	42		201.84	6.86256	
					1 715.64									
		Накладные расходы		79%				46						
		Сметная прибыль		50%				29						
74.	Е61-10-2	Ремонт штукатурки торцов балконных плит  по бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	100 м2 отремонтированной поверхности	0.034	921.79	613.40	0.86	31	10	21		36.18	1.23012	
					307.53									
		Накладные расходы		79%				8						
		Сметная прибыль		50%				5						
75.	Е62-25-1	Огрунтовка под шпаклевку перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.12	506.07	436.27	33.81	61	4	52	4	4.29	0.5148	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				3						
		Сметная прибыль		50%				2						
76.	Е62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.12	1 155.27	957.78	1.85	139	23	115		23.6	2.832	
					195.64									
		Накладные расходы		80%				18						
		Сметная прибыль		50%				12						
														
77.	Е62-25-1	Огрунтовка балконных плит под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.12	506.07	436.27	33.81	61	4	52	4	4.29	0.5148	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				3						
		Сметная прибыль		50%				2						
78.	Е15-04-014-01	Окраска балконных плит с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	2 000.62	1 884.56	11.49	240	13	226	1	10.07	1.2084	
					104.57									
		Накладные расходы		95%				12						
		Сметная прибыль		47%				6						
79.	Е62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград балконов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.25	1 251.91	573.78	0.81	313	169	143		80.73	20.1825	
					677.32									
		Накладные расходы		80%				135						
		Сметная прибыль		50%				85						
80.	Е15-01-050-01	Облицовка балконов  сайдингом	100 м2 облицовки	0.26	11 151.92	10 509.49	127.41	2 899	134	2 732	33	50.15	13.039	
					515.02		1.71					0.11	0.0286	
		Накладные расходы		95%				127						
		Сметная прибыль		47%				63						
		Козырьки балконные												
82.	Е09-03-014-01	Монтаж стоек и каркаса козырьков из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0.17	1 945.27	681.53	645.18	331	105	116	110	63.28	10.7576	
					618.56		69.47				12	3.82	0.6494	
		Накладные расходы		81%				95						
		Сметная прибыль		72%				84						
83.	С201-1113	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т	0.17	8 640.00	8 640.00		1 469		1 469				
														
84.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0.104	3 881.00	3 077.21	65.06	404	77	320	7	95.69	9.95176	
					738.73									
		Накладные расходы		83%				64						
		Сметная прибыль		65%				50						
85.	Е09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0.14	1 305.97	281.23	677.73	183	49	39	95	35.5	4.97	
					347.01		50.28				7	2.61	0.3654	
		Накладные расходы		81%				45						
		Сметная прибыль		72%				40						
86.	Прайс-лист.	Профлист	м2	16.1	79.82	79.82		1 285		1 285				
														
87.	Прайс-лист.	Саморезы	шт	112	0.82	0.82		92		92				
														
88.	Прайс-лист.	Болт анкерный (крепеж к стене)	шт	16	5.59	5.59		89		89				
														
89.	Е12-01-010-01	Устройство примыканий козырьков к стенам из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.064	13 985.30	12 877.43	32.96	895	69	824	2	112.75	7.216	
					1 074.91		3.63					0.2	0.0128	
		Накладные расходы		108%				75						
		Сметная прибыль		55%				38						
90.	Подраздел.	Проемы: Окна лестничных клеток и входные двери		1										
														
91.	Е46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.048	1 770.93		289.01	85	71		14	188.54	9.04992	
					1 481.92		96.44				5	7.74	0.37152	
		Накладные расходы		99%				75						
		Сметная прибыль		60%				46						
92.	Е10-01-027-03	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0.048	51 643.97	47 386.07	1 582.03	2 479	128	2 275	76	270.25	12.972	
					2 675.88		143.19				7	7.9	0.3792	
		Накладные расходы		106%				143						
		Сметная прибыль		54%				73						
93.	С101-0898	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных высотой до 1,8 м	компл.	2	55.55	55.55		111		111				
														
94.	Е15-05-003-01	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета, открывающихся в одну сторону	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0.048	1 650.14	570.50	86.66	79	48	27	4	119.78	5.74944	
					992.98		5.80					0.4	0.0192	
		Накладные расходы		95%				46						
		Сметная прибыль		47%				23						
95.	Е15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.133	2 598.57	1 183.20	9.55	346	187	157	1	138.6	18.4338	
					1 405.82		0.15					0.01	0.00133	
		Накладные расходы		95%				178						
		Сметная прибыль		47%				88						
96.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.05	5 839.41	2 455.82	43.31	292	167	123	2	383.06	19.153	
					3 340.28		14.45				1	1.16	0.058	
		Накладные расходы		79%				133						
		Сметная прибыль		50%				84						
97.	Е62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.05	506.07	436.27	33.81	25	2	22	2	4.29	0.2145	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				2						
		Сметная прибыль		50%				1						
98.	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.046	1 105.74		289.01	51	38		13	103.91	4.77986	
					816.73		96.44				4	7.74	0.35604	
		Накладные расходы		99%				42						
		Сметная прибыль		60%				25						
99.	Е09-06-001-01	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1 т конструкций	0.3	927.23	48.64	136.72	278	223	15	41	89.49	26.847	
					741.87		7.11				2	0.49	0.147	
		Накладные расходы		81%				182						
		Сметная прибыль		72%				162						
100.	Прайс-лист.	Дверь металлическая двупольная	шт	2	4 000.00	4 000.00		8 000		8 000				
														
101.	Е07-05-039-08	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0.128	2 537.15	1 099.34	1 281.25	325	20	141	164	17.75	2.272	
					156.56		44.50				6	4.12	0.52736	
		Накладные расходы		140%				36						
		Сметная прибыль		85%				22						
102.	С101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	4	78.84	78.84		315		315				
														
103.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.03	5 839.41	2 455.82	43.31	175	100	74	1	383.06	11.4918	
					3 340.28		14.45					1.16	0.0348	
		Накладные расходы		79%				79						
		Сметная прибыль		50%				50						
104.	Е62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных откосов  под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.03	506.07	436.27	33.81	15	1	13	1	4.29	0.1287	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				1						
		Сметная прибыль		50%				1						
105.	Е62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.03	1 155.27	957.78	1.85	35	6	29		23.6	0.708	
					195.64									
		Накладные расходы		80%				5						
		Сметная прибыль		50%				3						
106.	Е62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных откосов  под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.03	506.07	436.27	33.81	15	1	13	1	4.29	0.1287	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				1						
		Сметная прибыль		50%				1						
107.	Е15-04-014-01	Окраска откосов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.03	1 984.68	1 884.56	9.19	60	3	57		10.07	0.3021	
					90.93									
		Накладные расходы		95%				3						
		Сметная прибыль		47%				1						
108.	Е62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических конструкций	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.31	1 251.91	573.78	0.81	388	210	178		80.73	25.0263	
					677.32									
		Накладные расходы		80%				168						
		Сметная прибыль		50%				105						
		бетонная отмостка												
110.	Е68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.02	2 219.76		1 753.06	44	9		35	57.76	1.1552	
					466.70		169.56				3	15.7	0.314	
		Накладные расходы		104%				12						
		Сметная прибыль		60%				7						
111.	Е01-02-055-02	Разработка грунта вручную  под бетонную отмостку, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.114	1 771.40			202	202			189	21.546	
					1 771.40									
		Накладные расходы		72%				145						
		Сметная прибыль		38%				77						
112.	Е01-02-027-06	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 3	1000 м2 спланированной площади	0.095	1 553.96			148	148			163	15.485	
					1 553.96									
		Накладные расходы		72%				107						
		Сметная прибыль		38%				56						
113.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	4.75	202.99	129.71	40.38	964	156	616	192	3.41	16.1975	
					32.90		4.05				19	0.3	1.425	
		Накладные расходы		111%				194						
		Сметная прибыль		64%				112						
114.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	4.75	522.83	411.19	74.70	2 483	175	1 953	355	3.73	17.7175	
					36.94		7.43				35	0.55	2.6125	
		Накладные расходы		111%				233						
		Сметная прибыль		64%				134						
115.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	4.75	507.75	411.19	64.44	2 412	153	1 953	306	3.73	17.7175	
					32.12		5.94				28	0.55	2.6125	
		Накладные расходы		111%				201						
		Сметная прибыль		64%				116						
116.	Е11-01-019-03	Устройство покрытий асфальтобетонных жестких толщиной 25 мм	100 м2 покрытия	0.95	3 144.28	2 746.46	264.98	2 987	126	2 609	252	16.16	15.352	
					132.84		27.16				26	1.91	1.8145	
		Накладные расходы		111%				169						
		Сметная прибыль		64%				97						
	Козырьки входа в подъезд и крыльцо											
118.	Е27-03-008-05	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.0055	2 013.79		1 578.55	11	2		9	57.42	0.31581	
					435.24		183.34				1	12.43	0.068365	
		Накладные расходы		128%				4						
		Сметная прибыль		81%				2						
119.	Е01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0055	2 122.40			12	12			280	1.54	
					2 122.40									
		Накладные расходы		72%				9						
		Сметная прибыль		38%				5						
120.	Е06-01-001-02	Устройство бетонирования стоек под козырьки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.00546	76 945.24	69 437.81	3 068.13	420	24	379	17	535.5	2.92383	
					4 439.30		411.97				2	28.49	0.1555554	
		Накладные расходы		95%				25						
		Сметная прибыль		55%				14						
121.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	1.2	206.15	129.71	43.54	247	39	156	52	3.41	4.092	
					32.90		4.05				5	0.3	0.36	
		Накладные расходы		111%				49						
		Сметная прибыль		64%				28						
														
122.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	1.2	528.68	411.19	80.55	634	44	493	97	3.73	4.476	
					36.94		7.43				9	0.55	0.66	
		Накладные расходы		111%				59						
		Сметная прибыль		64%				34						
123.	Е06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (площадки крыльца)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.012	66 120.88	62 171.32	2 380.50	793	19	746	29	180	2.16	
					1 569.06		326.25				4	18	0.216	
		Накладные расходы		95%				22						
		Сметная прибыль		55%				13						
124.	Е09-03-039-01	Монтаж стоек опорных  для крепления навеса массой до 0,1 т	1 т конструкций	0.16	1 644.21	387.75	442.79	263	130	62	71	80.22	12.8352	
					813.67		2.00					0.11	0.0176	
		Накладные расходы		81%				105						
		Сметная прибыль		72%				94						
125.	С201-9024	Опоры стальные	т	0.16	9 211.50	9 211.50		1 474		1 474				
														
126.	С201-1113	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т	0.16	8 640.00	8 640.00		1 382		1 382				
														
127.	Е09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0.14	1 360.53	281.23	732.29	190	49	39	103	35.5	4.97	
					347.01		50.28				7	2.61	0.3654	
		Накладные расходы		81%				45						
		Сметная прибыль		72%				40						
128.	Прайс-лист.	Сталь листовая	тн	0.22	9 800.00	9 800.00		2 156		2 156				
														
129.	Прайс-лист.	Болты анкерные	шт	8	5.20	5.20		42		42				
														
130.	Е09-03-030-01	Обрамление бетонных крылей уголком	1 т конструкций	0.056	1 187.77	114.86	723.48	67	20	6	41	39.13	2.19128	
					349.43		68.63				4	4.72	0.26432	
		Накладные расходы		81%				19						
		Сметная прибыль		72%				17						
131.	С101-1642	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм	т	0.056	8 583.42	8 583.42		481		481				
														
132.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.12	1 648.83	1 231.87	66.19	198	42	148	8	39.51	4.7412	
					350.77		19.78				2	1.27	0.1524	
		Накладные расходы		111%				49						
		Сметная прибыль		64%				28						
														
133.	Е11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0.12	318.47	302.46	11.58	38	1	36	1	0.5	0.06	
					4.44		3.28					0.21	0.0252	
		Накладные расходы		111%				1						
		Сметная прибыль		64%				1						
	ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2						116 287	32 473	73 115	10 693		3540.083	
										709		49.845	
	
	Раздел 3.  Ремонт инженерных систем	
	Внутренний (и наружный) водопровод											
135.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	1.75	542.80	45.72	15.35	950	843	80	27	59.62	104.335	
					481.73		2.12				4	0.17	0.2975	
		Накладные расходы		74%				627						
		Сметная прибыль		50%				424						
136.	Е51-1-2	Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью более 10 м2	100 м3 грунта	0.03	4 693.21	897.73	4.04	141	114	27		500.19	15.0057	
					3 791.44									
		Накладные расходы		75%				86						
		Сметная прибыль		45%				51						
137.	Е16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	1.75	3 577.13	1 340.77	670.82	6 260	2 740	2 346	1 174	162.4	284.2	
					1 565.54		85.55				150	5.9	10.325	
		Накладные расходы		115%				3 324						
		Сметная прибыль		71%				2 052						
138.	Е23-03-003-02	Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с конусным переходом к горловине в сухих грунтах, диаметр колодца 1,25 м	10 м3 кирпичных и бетонных конструкций колодцев	0.45	10 241.67	8 538.37	382.46	4 609	594	3 842	172	147.91	66.5595	
					1 320.84		34.13				15	2.36	1.062	
		Накладные расходы		117%				713						
		Сметная прибыль		76%				463						
	Канализация внутренняя и наружная											
140.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.28	713.12		11.95	200	196		3	85.3	23.884	
					701.17		3.99				1	0.32	0.0896	
		Накладные расходы		74%				146						
		Сметная прибыль		50%				99						
														
141.	Е16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.73	5 387.49	4 757.02	11.20	3 933	452	3 473	8	64.24	46.8952	
					619.27		0.29					0.02	0.0146	
		Накладные расходы		115%				520						
		Сметная прибыль		71%				321						
142.	С301-0040	Хомуты для крепления труб	шт.	25	9.66	9.66		242		242				
														
143.	Е22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов	10 фасонных частей	3.5	427.41	98.57	286.50	1 496	148	345	1 003	4.8	16.8	
					42.34		37.85				132	2.61	9.135	
		Накладные расходы		117%				328						
		Сметная прибыль		76%				213						
144.	Е65-4-2	Демонтаж унитазов и писсуаров	100 приборов	0.12	540.06		10.83	65	64		1	63.84	7.6608	
					529.23		3.61					0.29	0.0348	
		Накладные расходы		74%				47						
		Сметная прибыль		50%				32						
145.	Е17-01-003-01	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	1.2	598.56	285.53	50.92	718	315	343	61	24.64	29.568	
					262.11		4.99				6	0.32	0.384	
		Вычт.ресурсы:  С301-1521:[ М-(3797.00=379.70*10) ]	
		Накладные расходы		115%				369						
		Сметная прибыль		71%				228						
146.	Е65-6-6	Смена манжетов резиновых к унитазам	100 приборов	0.12	1 169.47	460.70	3.17	140	85	55		80	9.6	
					705.60		0.25					0.02	0.0024	
		Накладные расходы		103%				88						
		Сметная прибыль		60%				51						
147.	Е46-06-006-01	Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий	10 м2	2.34	113.66		50.69	266	147		119	6.89	16.1226	
					62.97		6.26				15	0.45	1.053	
		Накладные расходы		99%				160						
		Сметная прибыль		60%				97						
148.	Е57-2-4	Разборка покрытий полов цементных	100 м2 покрытия	0.07	3 086.09		2 164.24	216	65		151	111.2	7.784	
					921.85		229.74				16	21	1.47	
		Накладные расходы		80%				65						
		Сметная прибыль		68%				55						
		Электроснабжение												
150.	Е67-3-1	Демонтаж уличной запитки дома  кабелем	100 м	0.8	73.44		0.37	59	58			9.64	7.712	
					73.07		0.12					0.01	0.008	
		Накладные расходы		85%				49						
		Сметная прибыль		65%				38						
151.	Ц08-02-399-02	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.46	186.54	57.47	86.11	86	20	26	40	4.7	2.162	
					42.96		27.85				13	2.23	1.0258	
		Накладные расходы		95%				31						
		Сметная прибыль		65%				21						
152.	Ц08-04-744-01	Кабель силовой с креплением от опоры с вводом в подъезд	100 м	0.46	548.99	117.97	31.77	253	184	54	15	42.7	19.642	
					399.25		1.87				1	0.14	0.0644	
		Накладные расходы		95%				176						
		Сметная прибыль		65%				120						
153.	Прайс-лист.	Стоимость кабеля 2*16 мм2	 м	46	17.11	17.11		787		787				
														
154.	Ц08-02-420-01	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	100 шт.	0.1	12 922.34	9 360.48	1 423.10	1 292	214	936	142	234	23.4	
					2 138.76		79.03				8	5.45	0.545	
		Накладные расходы		95%				211						
		Сметная прибыль		65%				144						
155.	С503-0460	Разветвительная коробка УК-2	шт.	10	3.40	3.40		34		34				
														
156.	Ц08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	4	236.22	179.11	34.75	945	89	716	139	2.32	9.28	
					22.36		1.45				6	0.1	0.4	
		Накладные расходы		95%				90						
		Сметная прибыль		65%				62						
157.	Прайс-лист.	Щиток	1 шт.	4	105.95	105.95		424		424				
														
158.	Ц08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	2	313.63	287.73	4.44	627	43	575	9	2.32	4.64	
					21.46		0.15					0.01	0.02	
		Накладные расходы		95%				41						
		Сметная прибыль		65%				28						
159.	С503-0514	Устройство защитного отключения УЗО 2п 63А 30МА (ИЭК) MDV10-2-063-030	шт.	2	86.33	86.33		173		173				
														
160.	Ц08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	10	285.44	269.45	1.56	2 854	144	2 695	16	1.56	15.6	
					14.43									
		Накладные расходы		95%				137						
		Сметная прибыль		65%				94						
161.	С545-0001	Выключатели автоматические 1-25А	шт	10	37.88	37.88		379		379				

162.	Ц08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	1	11.50	0.50	2.61	12	8	1	3	0.87	0.87	
					8.39		0.15					0.01	0.01	
		Накладные расходы		95%				8						
		Сметная прибыль		65%				5						
163.	С509-8002	Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО	шт.	1	315.06	315.06		315		315				
														
164.	Е16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	1	5.46	0.90	0.81	5	4	1	1	0.41	0.41	
					3.75									
		Вычт.ресурсы:  С301-3165:[ М-(1399.37=1399.37*1) ]	
		Накладные расходы		115%				5						
		Сметная прибыль		71%				3						
165.	С301-3184	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 40 мм	шт.	1	1 438.56	1 438.56		1 439		1 439				
														
166.	Ц08-03-593-01	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	100 шт.	0.06	4 019.49	2 025.36	1 529.48	241	28	122	92	48.2	2.892	
					464.65		529.30				32	42.48	2.5488	
		Накладные расходы		95%				57						
		Сметная прибыль		65%				39						
167.	Прайс-лист.	Лампы накаливания	шт	6	45.00	45.00		270		270				
														
168.	Прайс-лист.	Светильники настенные	шт	6	85.00	85.00		510		510				
														
169.	Ц08-02-409-06	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	100 м	0.4	1 553.98	1 343.34	36.07	622	70	537	14	19.1	7.64	
					174.57		1.60				1	0.11	0.044	
		Накладные расходы		95%				67						
		Сметная прибыль		65%				46						
170.	Прайс-лист.	Кабель-канал 20*20	м	40	5.61	5.61		224		224				
														
171.	Ц08-02-399-01	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	0.4	145.04	54.75	58.12	58	13	22	23	3.52	1.408	
					32.17		19.58				8	1.57	0.628	
		Накладные расходы		95%				20						
		Сметная прибыль		65%				14						
172.	С507-0296	Провода силовые с медными жилами, с числом жил-2 и сечением 2.5мм2	1000м	0.04	3 452.75	3 452.75		138		138				
														
173.	Ц08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.06	787.34	383.11	23.45	47	23	23	1	39.5	2.37	
					380.78		0.44					0.03	0.0018	
		Накладные расходы		95%				22						
		Сметная прибыль		65%				15						
														
174.	С545-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт	6	6.66	6.66		40		40				

	ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3						31 070	6 661	21 194	3 214		726.4408	
										408		29.1637	
													
	ИТОГО  ПО  СМЕТЕ						229 582	49 329	162 433	17 817		5396.43	
										1 362		92.3216	
	Удорожание материалов для г.Сердобска, %		2				3 249						
	Всего материалы						165 682						
	Всего ФОТ						50 691						
	Всего эксплуатация машин и механизмов						16 455						
	Трудозатраты осн. рабочих											5396.43	
	Трудозатраты механизаторов											92.3216	
	Нормативная трудоемкость											5488.75	
	Всего накладные расходы						46 167						
	Всего сметная прибыль						28 011						
	Всего по смете						307 009						
	Всего по смете с индексом		3.57				1 096 022						
	НДС		18				197 284						
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						1 293 306