Утверждено общим собранием собственников помещений
Протокол № __________  от _________________  2012года
Председатель Правления ТСЖ  « Содружество » 
 _________________	

		
		
	«______»____________________ 2012г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 148.1.-12	
	
Капитальный ремонт ж/дома №87 по ул.Саратовская в городе Сердобске	
Сметная стоимость:	1 523 899	руб.	
Hормативная трудоемкость:	4816.76	чел.ч	
Сметная заработная плата:	44002	руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2001 г. С к=3.57 и с НДС 18%	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
					всего	материалы	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	обслуж. машины	
					оплата труда осн. раб.		в т.ч. опл. труда мех.				в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
		
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	5.1	171.86		51.34	876	615		262	15.9	81.09	
					120.52									
		Накладные расходы		99%				609						
		Сметная прибыль		60%				369						
2.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	3	3 881.00	3 077.21	65.06	11 643	2 216	9 232	195	95.69	287.07	
					738.73									
		Накладные расходы		83%				1 839						
		Сметная прибыль		65%				1 440						
3.	Е58-18-1	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1.9	1 137.18	769.30	15.08	2 161	670	1 462	29	45.7	86.83	
					352.80									
		Накладные расходы		83%				556						
		Сметная прибыль		65%				436						
														
4.	Е58-2-1	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0.03	2 649.42		14.58	79	79			341.3	10.239	
					2 634.84									
		Накладные расходы		83%				66						
		Сметная прибыль		65%				51						
5.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.55	3 324.24	2 963.93	29.79	1 828	182	1 630	16	39.87	21.9285	
					330.52									
		Накладные расходы		83%				151						
		Сметная прибыль		65%				118						
6.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.12	4 403.15	3 019.81	55.20	528	159	362	7	160.21	19.2252	
					1 328.14									
		Накладные расходы		83%				132						
		Сметная прибыль		65%				103						
7.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	374.30	282.17	28.93	1 123	190	847	87	6.63	19.89	
					63.20		2.00				6	0.11	0.33	
		Накладные расходы		106%				208						
		Сметная прибыль		54%				106						
8.	С203-0177	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	м2	3.75	261.58	261.58		981		981				
														
9.	С101-0936	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных (независимо от высоты)	компл.	3	55.54	55.54		167		167				
														
10.	Е15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов(слуховые окна)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.048	2 598.57	1 183.20	9.55	125	67	57		138.6	6.6528	
					1 405.82		0.15					0.01	0.00048	
		Накладные расходы		95%				64						
		Сметная прибыль		47%				31						
11.	Е10-01-012-01	Обшивка каркасных стен досками обшивки	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.091	5 496.16	5 088.79	57.13	500	32	463	5	36.3	3.3033	
					350.24									
		Накладные расходы		106%				34						
		Сметная прибыль		54%				17						
12.	С203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	-0.13013	2 948.84	2 948.84		- 384		- 384				
														
		Объем: (0.091)*(-1.43)												
13.	Е12-01-015-03	Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.091	1 345.01	1 223.81	44.56	122	7	111	4	7.84	0.71344	
					76.64		2.36					0.13	0.01183	
		Накладные расходы		108%				8						
		Сметная прибыль		55%				4						
14.	Е12-01-007-08	Зашивка боковин  из оцинкованной стали без настенных желобов	100 м2 кровли	0.091	17 965.41	16 963.64	80.28	1 635	84	1 544	7	90.85	8.26735	
					921.49		9.06				1	0.5	0.0455	
		Накладные расходы		108%				92						
		Сметная прибыль		55%				47						
15.	Е12-01-015-03	Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	4.9	1 345.01	1 223.81	44.56	6 591	376	5 997	218	7.84	38.416	
					76.64		2.36				12	0.13	0.637	
		Накладные расходы		108%				419						
		Сметная прибыль		55%				213						
16.	Е09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	5.1	1 360.53	281.23	732.29	6 939	1 770	1 434	3 735	35.5	181.05	
					347.01		50.28				256	2.61	13.311	
		Накладные расходы		81%				1 641						
		Сметная прибыль		72%				1 459						
17.	Прайс-лист.	Профнастил оцинкованный С-21 (190 руб/м263.57%1.18)	м2	601.8	45.10	45.10		27 141		27 141				
														
18.	Прайс-лист.	Саморезы	шт	4080	0.68	0.68		2 774		2 774				
														
19.	Прайс-лист.	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.85л	шт	11	80.42	80.42		885		885				
														
20.	Е12-01-010-01	Устройствомелких покрытий ( конька)  из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.52	13 985.30	12 877.43	32.96	7 272	559	6 696	17	112.75	58.63	
					1 074.91		3.63				2	0.2	0.104	
		Накладные расходы		108%				606						
		Сметная прибыль		55%				309						
21.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (ендовы) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.32	13 985.30	12 877.43	32.96	4 475	344	4 121	11	112.75	36.08	
					1 074.91		3.63				1	0.2	0.064	
		Накладные расходы		108%				373						
		Сметная прибыль		55%				190						
22.	Е12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	100 м2 кровли	0.375	17 965.41	16 963.64	80.28	6 737	346	6 361	30	90.85	34.06875	
					921.49		9.06				3	0.5	0.1875	
		Накладные расходы		108%				377						
		Сметная прибыль		55%				192						
23.	С102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-0.675	1 272.00	1 272.00		- 859		- 859				
														
		Объем: (0.375)*(-1.8)												
24.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (примыкания профлиста и листовой стали) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.18	13 985.30	12 877.43	32.96	2 517	193	2 318	6	112.75	20.295	
					1 074.91		3.63				1	0.2	0.036	
		Накладные расходы		108%				210						
		Сметная прибыль		55%				107						
25.	Прайс-лист ВДПО.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций:  покрытий (24 руб.:3.57:1.18)	м2	499	5.70	5.70		2 844		2 844				
														
26.	Е26-01-008-01	Уплотнение пустот в полуволнах в коньке и местах примыкания, матами звукопоглощающими	1 м3 изоляции	0.36	1 656.29	694.48	67.85	596	322	250	24	94.2	33.912	
					893.96									
		Накладные расходы		90%				290						
		Сметная прибыль		60%				193						
27.	С104-0002	Вата минеральная	м3	0.36	247.13	247.13		89		89				
														
		подраздел. Трубы												
29.	Е60-7-3	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал	100 м труб	0.219	6 171.84	988.40	142.13	1 352	1 104	216	31	608.12	133.17828	
					5 041.31		28.88				6	2.21	0.48399	
		Накладные расходы		78%				866						
		Сметная прибыль		63%				699						
30.	Е60-7-4	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3	100 м труб	0.8	3 256.60	388.29	78.97	2 605	2 231	311	63	336.47	269.176	
					2 789.34		15.96				13	1.22	0.976	
		Накладные расходы		78%				1 750						
		Сметная прибыль		63%				1 414						
31.	С404-0004	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75	1000 шт.	2.368	1 599.28	1 599.28		3 787		3 787				
														
32.	Е12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	8	638.16	618.75	1.01	5 105	147	4 950	8	1.93	15.44	
					18.40									
		Накладные расходы		108%				159						
		Сметная прибыль		55%				81						
33.	Е12-01-011-02	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01	1 колпак	12	320.26	310.00	1.01	3 843	111	3 720	12	0.97	11.64	
					9.25									
		Накладные расходы		108%				120						
		Сметная прибыль		55%				61						
34.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.82	2 206.28	1 017.11	2.63	1 809	973	834	2	131.4	107.748	
					1 186.54									
		Накладные расходы		79%				769						
		Сметная прибыль		50%				487						
35.	Е62-19-1	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.82	305.14	155.91	2.66	250	120	128	2	18.46	15.1372	
					146.57									
		Накладные расходы		80%				96						
		Сметная прибыль		50%				60						
	ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1						108 136	12 897	90 469	4 771		1499.9808	
										301		16.1873	
	Раздел 2.  Фасад	
	
		Фасад												
37.	Е08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ(485м2 фасад+ 88,7 карниз, откосы)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5.3	1 042.69	672.07	5.65	5 526	1 934	3 562	30	43.5	230.55	
					364.97									
		Накладные расходы		110%				2 127						
		Сметная прибыль		68%				1 315						
38.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей фасада  кирпичных	100 м2	2.45	172.98			424	424			22.82	55.909	
					172.98									
		Накладные расходы		99%				420						
		Сметная прибыль		60%				254						
39.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.45	1 903.74	1 056.14	85.46	4 664	1 867	2 588	209	70.88	173.656	
					762.14		46.84				115	2.78	6.811	
		Накладные расходы		95%				1 883						
		Сметная прибыль		47%				932						
40.	Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.88	2 946.35	1 229.01	1.70	2 593	1 510	1 082	1	201.84	177.6192	
					1 715.64									
		Накладные расходы		79%				1 193						
		Сметная прибыль		50%				755						
41.	Е61-10-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	100 м2 отремонтированной поверхности	0.88	921.79	613.40	0.86	811	271	540	1	36.18	31.8384	
					307.53									
		Накладные расходы		79%				214						
		Сметная прибыль		50%				136						
42.	Е62-25-1	Огрунтовка фасадов под шпаклевку простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	4.85	506.07	436.27	33.81	2 454	175	2 116	164	4.29	20.8065	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				140						
		Сметная прибыль		50%				88						
43.	Е62-27-1	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей фасада  цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли	100 м2 ошпаклеванной поверхности	4.85	573.78	373.60	0.81	2 783	967	1 812	4	24.05	116.6425	
					199.37									
		Накладные расходы		80%				774						
		Сметная прибыль		50%				484						
44.	Е62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	4.85	506.07	436.27	33.81	2 454	175	2 116	164	4.29	20.8065	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				140						
		Сметная прибыль		50%				88						
45.	Е15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	3.3	11 306.21	10 534.85	48.44	37 310	2 386	34 765	160	61.57	203.181	
					722.92									
		Накладные расходы		95%				2 267						
		Сметная прибыль		47%				1 121						
		Откосы												
47.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей откосов  кирпичных	100 м2	0.31	172.98			54	54			22.82	7.0742	
					172.98									
		Накладные расходы		99%				53						
		Сметная прибыль		60%				32						
48.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка откосов  цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.31	1 903.74	1 056.14	85.46	590	236	327	26	70.88	21.9728	
					762.14		46.84				15	2.78	0.8618	
		Накладные расходы		95%				238						
		Сметная прибыль		47%				118						
49.	Е62-25-1	Огрунтовка поверхностей откосов под шпаклевку простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.31	506.07	436.27	33.81	157	11	135	10	4.29	1.3299	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				9						
		Сметная прибыль		50%				6						
50.	Е62-27-1	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей откосов с лесов и земли	100 м2 ошпаклеванной поверхности	0.31	573.78	373.60	0.81	178	62	116		24.05	7.4555	
					199.37									
		Накладные расходы		80%				50						
		Сметная прибыль		50%				31						
51.	Е62-25-1	Огрунтовка откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.31	506.07	436.27	33.81	157	11	135	10	4.29	1.3299	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				9						
		Сметная прибыль		50%				6						
		Карниз												
53.	Е46-02-009-04	Отбивка штукатурки с поверхностей карниза  кирпичных	100 м2	0.56	254.99			143	143			33.64	18.8384	
					254.99									
		Накладные расходы		99%				142						
		Сметная прибыль		60%				86						
54.	Е61-22-1	Ремонт штукатурки карниза  по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.56	8 203.21	3 236.52	4.25	4 594	2 779	1 812	2	549.55	307.748	
					4 962.44									
		Накладные расходы		79%				2 195						
		Сметная прибыль		50%				1 390						
55.	Е62-25-1	Огрунтовка карниза  под шпаклевку простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.56	506.07	436.27	33.81	283	20	244	19	4.29	2.4024	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				16						
		Сметная прибыль		50%				10						
56.	Е62-27-1	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей карниза  цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли	100 м2 ошпаклеванной поверхности	0.56	573.78	373.60	0.81	321	112	209		24.05	13.468	
					199.37									
		Накладные расходы		80%				90						
		Сметная прибыль		50%				56						
57.	Е62-25-1	Огрунтовка карниза  под окраску с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.56	506.07	436.27	33.81	283	20	244	19	4.29	2.4024	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				16						
		Сметная прибыль		50%				10						
		Цоколь												
59.	Е46-02-009-04	Отбивка штукатурки с поверхностей цоколя  кирпичных	100 м2	0.76	254.99			194	194			33.64	25.5664	
					254.99									
		Накладные расходы		99%				192						
		Сметная прибыль		60%				116						
60.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка цоколя  цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.76	1 903.74	1 056.14	85.46	1 447	579	803	65	70.88	53.8688	
					762.14		46.84				36	2.78	2.1128	
		Накладные расходы		95%				584						
		Сметная прибыль		47%				289						
61.	Е62-25-1	Огрунтовка цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.76	506.07	436.27	33.81	385	27	332	26	4.29	3.2604	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				22						
		Сметная прибыль		50%				14						
62.	Е62-25-1	Огрунтовка цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.76	506.07	436.27	33.81	385	27	332	26	4.29	3.2604	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				22						
		Сметная прибыль		50%				14						
63.	Е62-25-7	Шпатлевка цоколя  под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100м2	0.76	1 155.27	957.78	1.85	878	149	728	1	23.6	17.936	
					195.64									
		Накладные расходы		80%				119						
		Сметная прибыль		50%				75						
64.	Е62-25-1	Огрунтовка цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.76	506.07	436.27	33.81	385	27	332	26	4.29	3.2604	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				22						
		Сметная прибыль		50%				14						
65.	Е15-04-014-03	Окраска фасада, откосов, карниза, цоколя  с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная (485+56+76+31 =648м2)	100 м2 окрашиваемой поверхности	6.48	572.06	506.78	4.42	3 707	394	3 284	29	6.74	43.6752	
					60.86									
		Накладные расходы		95%				374						
		Сметная прибыль		47%				185						
66.	Е62-9-12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон и балконных дверей за два раза только со стороны фасада  с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3602	2 408.28	978.81	4.85	867	513	353	2	169.8	61.16196	
					1 424.62									
		Накладные расходы		80%				410						
		Сметная прибыль		50%				257						
67.	Е61-20-1	Ремонт штукатурки под отлива  по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0.1	5 379.37	2 455.82	3.25	538	292	246		323.4	32.34	
					2 920.30									
		Накладные расходы		79%				231						
		Сметная прибыль		50%				146						
68.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м	100 м	0.4	3 448.54	3 099.03	6.22	1 379	137	1 240	2	41.41	16.564	
					343.29		1.00					0.08	0.032	
		Накладные расходы		83%				114						
		Сметная прибыль		65%				89						
69.	Е69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	1.68	5 242.02	223.06	4 837.58	8 807	305	375	8 127	20.8	34.944	
					181.38		137.78				231	8.32	13.9776	
		Накладные расходы		78%				418						
		Сметная прибыль		50%				268						
		Козырьки балконные												
71.	Е09-03-014-01	Монтаж стоек и каркаса козырьков из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0.16	1 945.27	681.53	645.18	311	99	109	103	63.28	10.1248	
					618.56		69.47				11	3.82	0.6112	
		Накладные расходы		81%				89						
		Сметная прибыль		72%				79						
72.	С201-1113	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т	0.16	8 640.00	8 640.00		1 382		1 382				
														
73.	Прайс-лист.	Болт анкерный (крепеж к стене)	шт	16	5.59	5.59		89		89				
														
74.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0.116	3 881.00	3 077.21	65.06	450	86	357	8	95.69	11.10004	
					738.73									
		Накладные расходы		83%				71						
		Сметная прибыль		65%				56						
75.	Е09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0.126	1 305.97	281.23	677.73	165	44	35	85	35.5	4.473	
					347.01		50.28				6	2.61	0.32886	
		Накладные расходы		81%				41						
		Сметная прибыль		72%				36						
76.	Прайс-лист.	Профлист	м2	14.7	79.82	79.82		1 173		1 173				
														
77.	Прайс-лист.	Саморезы	шт	104	0.82	0.82		85		85				
														
78.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (примыканий) козырьков к стенам из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.044	13 982.95	12 877.43	30.62	615	47	567	1	112.75	4.961	
					1 074.91		3.63					0.2	0.0088	
		Накладные расходы		108%				51						
		Сметная прибыль		55%				26						
79.	Е15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	1 242.46	535.62	3.23	75	42	32		71.06	4.2636	
					703.60		0.15					0.01	0.0006	
		Накладные расходы		95%				40						
		Сметная прибыль		47%				20						
		Балконы												
81.	Е56-11-1	Снятие деревянного поручня с ограждения  на балконах	100 м наличников	0.18	32.50			6	6			4.21	0.7578	
					32.50									
		Накладные расходы		82%				5						
		Сметная прибыль		62%				4						
82.	Е10-01-060-01	Установка и крепление поручня	100 м коробок блоков	0.18	80.59	5.47	3.71	15	13	1	1	7.82	1.4076	
					71.40									
		Вычт.ресурсы:  С203-0359:[ М-(1326.08=11.84*112) ]	
		Накладные расходы		106%				14						
		Сметная прибыль		54%				7						
83.	Калькуляция.	Стоимость поручня	м.п.	20.2	16.21	16.21		327		327				
														
84.	Е62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.027	1 251.91	573.78	0.81	34	18	15		80.73	2.17971	
					677.32									
		Накладные расходы		80%				14						
		Сметная прибыль		50%				9						
85.	Е62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.27	1 251.91	573.78	0.81	338	183	155		80.73	21.7971	
					677.32									
		Накладные расходы		80%				146						
		Сметная прибыль		50%				92						
86.	Е15-01-050-01	Облицовка балконов  пластиком  по деревянной обрешетке	100 м2 облицовки	0.3	11 141.86	10 509.49	117.36	3 343	155	3 153	35	50.15	15.045	
					515.02		1.71				1	0.11	0.033	
		Накладные расходы		95%				148						
		Сметная прибыль		47%				73						
87.	Е15-02-037-02	Устройство каркаса при оштукатуривании балконных плит снизу	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.1	2 892.78	2 395.45	23.49	289	47	240	2	46.14	4.614	
					473.83		4.58					0.31	0.031	
		Накладные расходы		95%				45						
		Сметная прибыль		47%				22						
88.	Е61-28-6	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором потолков балконных плит, лестничных маршей	100 м2 поверхности	0.1	2 902.85	2 334.70	38.43	290	53	233	4	68	6.8	
					529.72									
		Накладные расходы		79%				42						
		Сметная прибыль		50%				27						
89.	Е61-4-9	Ремонт штукатурки балконных плит с нижней стороны по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.1	3 290.30	1 290.35	26.88	329	197	129	3	226.27	22.627	
					1 973.07		8.97				1	0.72	0.072	
		Накладные расходы		79%				156						
		Сметная прибыль		50%				99						
90.	Е61-4-10	Ремонт  по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-9	100 м2 отремонтированной поверхности	0.1	1 001.69	646.86	13.44	100	34	65	1	39.15	3.915	
					341.39		4.49					0.36	0.036	
		Накладные расходы		79%				27						
		Сметная прибыль		50%				17						
91.	Е61-23-1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.045	12 140.29	3 236.52	4.25	546	400	146		985.55	44.34975	
					8 899.52									
		Накладные расходы		79%				316						
		Сметная прибыль		50%				200						
92.	Е62-25-1	Огрунтовка балконных плит под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.17	506.07	436.27	33.81	86	6	74	6	4.29	0.7293	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				5						
		Сметная прибыль		50%				3						
93.	Е62-25-7	Шпатлевка поверхности балконных плит с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.17	1 155.27	957.78	1.85	196	33	163		23.6	4.012	
					195.64									
		Накладные расходы		80%				26						
		Сметная прибыль		50%				17						
94.	Е62-25-1	Огрунтовка балконных плит под окраску с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.17	506.07	436.27	33.81	86	6	74	6	4.29	0.7293	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				5						
		Сметная прибыль		50%				3						
95.	Е62-24-1	Окраска балконных плит красками по штукатурке с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.17	533.51	315.96	4.28	91	36	54	1	25.09	4.2653	
					213.27									
		Накладные расходы		80%				29						
		Сметная прибыль		50%				18						
96.	Е15-04-014-01	Вторая окраска балконных плит с лесов по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.17	1 999.70	1 884.56	10.57	340	18	320	2	10.07	1.7119	
					104.57									
		Накладные расходы		95%				17						
		Сметная прибыль		47%				8						
		Бетонная отмостка												
98.	Е68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.088	2 219.76		1 753.06	195	41		154	57.76	5.08288	
					466.70		169.56				15	15.7	1.3816	
		Накладные расходы		104%				58						
		Сметная прибыль		60%				34						
99.	Е01-02-055-02	Разработка грунта вручную  под бетонную отмостку, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.14	1 771.40			248	248			189	26.46	
					1 771.40									
		Накладные расходы		72%				179						
		Сметная прибыль		38%				94						
100.	Е01-02-027-06	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 3	1000 м2 спланированной площади	0.088	1 553.96			137	137			163	14.344	
					1 553.96									
		Накладные расходы		72%				99						
		Сметная прибыль		38%				52						
101.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	4	202.99	129.71	40.38	812	132	519	162	3.41	13.64	
					32.90		4.05				16	0.3	1.2	
		Накладные расходы		111%				164						
		Сметная прибыль		64%				95						
102.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	7.25	522.83	411.19	74.70	3 791	268	2 981	542	3.73	27.0425	
					36.94		7.43				54	0.55	3.9875	
		Накладные расходы		111%				357						
		Сметная прибыль		64%				206						
103.	Е27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	0.88	3 282.98	3 079.13	67.32	2 889	120	2 710	59	15.12	13.3056	
					136.53		0.61				1	0.05	0.044	
		Накладные расходы		128%				155						
		Сметная прибыль		81%				98						
104.	Е27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 4-х см)	100 м2 покрытия	0.88	1 038.38	976.74	19.74	914	37	860	17	2.32	2.0416	
					41.90									
		Накладные расходы		128%				47						
		Сметная прибыль		81%				30						
		Крыльцо												
106.	Е46-04-001-02	Разборка бетонного крыльца	1 м3	1.5	430.44		347.87	646	124		522	9.59	14.385	
					82.57		30.67				46	2.84	4.26	
		Накладные расходы		99%				168						
		Сметная прибыль		60%				102						
107.	Е01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.015	1 771.40			27	27			189	2.835	
					1 771.40									
		Накладные расходы		72%				19						
		Сметная прибыль		38%				10						
108.	Е11-01-001-02	Уплотнение грунта щебнем	100 м2 площади уплотнения	0.13	1 616.57	1 425.82	118.58	210	9	185	15	7.7	1.001	
					72.17		12.41				2	0.88	0.1144	
		Накладные расходы		111%				12						
		Сметная прибыль		64%				7						
109.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	1.55	522.83	411.19	74.70	810	57	637	116	3.73	5.7815	
					36.94		7.43				12	0.55	0.8525	
		Накладные расходы		111%				77						
		Сметная прибыль		64%				44						
110.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	4.28	714.72	684.60	0.29	3 059	128	2 930	1	3.66	15.6648	
					29.83									
		Накладные расходы		111%				142						
		Сметная прибыль		64%				82						
111.	Е09-03-014-01	Обрамление бетонного крыльца  из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0.116	1 945.27	681.53	645.18	226	72	79	75	63.28	7.34048	
					618.56		69.47				8	3.82	0.44312	
		Накладные расходы		81%				65						
		Сметная прибыль		72%				58						
112.	С201-1113	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т	0.116	8 640.00	8 640.00		1 002		1 002				
														
113.	С204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	0.017	6 809.68	6 809.68		116		116				
														
114.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.17	1 589.84	1 231.87	52.95	270	52	209	9	39.51	6.7167	
					305.02		15.82				3	1.27	0.2159	
		Накладные расходы		111%				61						
		Сметная прибыль		64%				35						
115.	Е11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0.17	315.58	302.46	9.26	54	1	51	2	0.5	0.085	
					3.86		2.62					0.21	0.0357	
		Накладные расходы		111%				1						
		Сметная прибыль		64%				1						
		Козырек над входом												
117.	Е01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.015	1 540.35			23	23			189	2.835	
					1 540.35									
		Накладные расходы		72%				17						
		Сметная прибыль		38%				9						
118.	Е06-01-001-01	Устройство обетонирования стоек	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.015	65 440.12	62 171.32	1 904.40	982	20	933	29	180	2.7	
					1 364.40		261.00				4	18	0.27	
		Накладные расходы		95%				23						
		Сметная прибыль		55%				13						
119.	Е09-03-039-05	Монтаж опорных конструкций (стойки козырька)	1 т конструкций	0.124	1 135.81	652.03	306.65	141	22	81	38	19.38	2.40312	
					177.13		18.76				2	1.28	0.15872	
		Накладные расходы		81%				19						
		Сметная прибыль		72%				17						
120.	С103-0361	Трубы стальные бесшовные,  наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	28	59.25	59.25		1 659		1 659				
														
121.	С101-0521	Лист под трубу  толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст5кп	т	0.02	7 921.54	7 921.54		158		158				
														
122.	Е09-03-014-01	Монтаж  каркаса козырьков из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	1 т конструкций	0.22	1 775.60	681.53	556.19	391	118	150	122	63.28	13.9216	
					537.88		55.58				12	3.82	0.8404	
		Накладные расходы		81%				105						
		Сметная прибыль		72%				94						
123.	С201-1113	Конструкции металлические	т	0.22	8 640.00	8 640.00		1 901		1 901				
														
124.	Прайс-лист.	Болт анкерный	шт	16	5.99	5.99		96		96				
														
125.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0.16	3 881.00	3 077.21	65.06	621	118	492	10	95.69	15.3104	
					738.73									
		Накладные расходы		83%				98						
		Сметная прибыль		65%				77						
126.	Е09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0.18	1 168.81	281.23	585.83	210	54	51	105	35.5	6.39	
					301.75		40.22				7	2.61	0.4698	
		Накладные расходы		81%				49						
		Сметная прибыль		72%				44						
127.	Прайс-лист.	Профлист	м2	21.5	79.82	79.82		1 716		1 716				
														
128.	Прайс-лист.	Саморезы	шт	155	0.68	0.68		105		105				
														
129.	Е12-01-010-01	Устройство примыканий  козырьков к стенам из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.028	13 838.50	12 877.43	26.37	387	26	361	1	112.75	3.157	
					934.70		2.90					0.2	0.0056	
		Накладные расходы		108%				28						
		Сметная прибыль		55%				14						
130.	Е15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	1 150.25	535.62	2.80	173	92	80		71.06	10.659	
					611.83		0.12					0.01	0.0015	
		Накладные расходы		95%				87						
		Сметная прибыль		47%				43						
		Проемы: окна на лестничной клетке										
132.	Е46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.05	1 770.93		289.01	89	74		14	188.54	9.427	
					1 481.92		96.44				5	7.74	0.387	
		Накладные расходы		99%				78						
		Сметная прибыль		60%				47						
133.	Е10-01-027-03	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0.05	50 978.54	47 386.07	1 265.62	2 549	116	2 369	63	270.25	13.5125	
					2 326.85		114.55				6	7.9	0.395	
		Накладные расходы		106%				129						
		Сметная прибыль		54%				66						
134.	С203-0029	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 12-15, площадь 1,71 м2, ОР 15-12	м2	-5	431.20	431.20		-2 156		-2 156				
														
		Объем: (0.05)*(-100.0)												
135.	С203-0019	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 15-9А, площадь 1,27 м2	м2	5	352.00	352.00		1 760		1 760				
														
136.	С101-0904	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий трехстворных с форточкой высотой до 1,5 м	компл.	2	133.82	133.82		268		268				
														
137.	Е15-05-001-03	Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0.05	2 814.77	2 574.49	38.83	141	10	129	2	24.3	1.215	
					201.45		2.61					0.18	0.009	
		Накладные расходы		95%				10						
		Сметная прибыль		47%				5						
138.	Е15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (подъезд)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.125	2 413.29	1 183.20	7.64	302	153	148	1	138.6	17.325	
					1 222.45		0.12					0.01	0.00125	
		Накладные расходы		95%				145						
		Сметная прибыль		47%				72						
139.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.05	5 839.41	2 455.82	43.31	292	167	123	2	383.06	19.153	
					3 340.28		14.45				1	1.16	0.058	
		Накладные расходы		79%				133						
		Сметная прибыль		50%				84						
140.	Е62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.05	506.07	436.27	33.81	25	2	22	2	4.29	0.2145	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				2						
		Сметная прибыль		50%				1						
141.	Е62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.05	1 155.27	957.78	1.85	58	10	48		23.6	1.18	
					195.64									
		Накладные расходы		80%				8						
		Сметная прибыль		50%				5						
142.	Е15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05	1 965.07	1 578.12	12.86	98	19	79	1	42.9	2.145	
					374.09		0.25					0.02	0.001	
		Накладные расходы		95%				18						
		Сметная прибыль		47%				9						
		Входные двери (подъезд)												
144.	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.045	1 105.74		289.01	50	37		13	103.91	4.67595	
					816.73		96.44				4	7.74	0.3483	
		Накладные расходы		99%				41						
		Сметная прибыль		60%				25						
145.	Е09-06-001-01	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1 т конструкций	0.24	1 059.73	48.64	157.94	254	205	12	38	89.49	21.4776	
					853.15		8.89				2	0.49	0.1176	
		Накладные расходы		81%				168						
		Сметная прибыль		72%				149						
146.	Прайс-лист.	Дверь металлическая с кодовым замком и и шпингалетами	шт	2	3 542.55	3 542.55		7 085		7 085				
														
147.	Е07-05-039-08	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0.18	2 537.15	1 099.34	1 281.25	457	28	198	231	17.75	3.195	
					156.56		44.50				8	4.12	0.7416	
		Накладные расходы		140%				50						
		Сметная прибыль		85%				31						
148.	С101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	7	78.84	78.84		552		552				
														
149.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.044	5 839.41	2 455.82	43.31	257	147	108	2	383.06	16.85464	
					3 340.28		14.45				1	1.16	0.05104	
		Накладные расходы		79%				117						
		Сметная прибыль		50%				74						
150.	Е62-25-1	Огрунтовка откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.044	506.07	436.27	33.81	22	2	19	1	4.29	0.18876	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				2						
		Сметная прибыль		50%				1						
151.	Е62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных откосовпод окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.044	1 155.27	957.78	1.85	51	9	42		23.6	1.0384	
					195.64									
		Накладные расходы		80%				7						
		Сметная прибыль		50%				5						
152.	Е15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	705.96	598.03	2.80	56	8	48		12.21	0.9768	
					105.13		0.12					0.01	0.0008	
		Накладные расходы		95%				8						
		Сметная прибыль		47%				4						
153.	Е15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.044	1 965.07	1 578.12	12.86	86	16	69	1	42.9	1.8876	
					374.09		0.25					0.02	0.00088	
		Накладные расходы		95%				15						
		Сметная прибыль		47%				8						
	ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2						131 777	20 253	99 791	11 731		2208.30	
										625		41.308	
	Раздел 3.  Ремонт инженерных систем	
	
		Канализация												
155.	Е01-02-055-01	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.157	1 018.75			160	160			125	19.625	
					1 018.75									
		Накладные расходы		72%				115						
		Сметная прибыль		38%				61						
156.	Е65-2-2	Разборка существующих канализационных стояков  из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.72	713.12		11.95	513	505		9	85.3	61.416	
					701.17		3.99				3	0.32	0.2304	
		Накладные расходы		74%				376						
		Сметная прибыль		50%				254						
157.	Е46-03-001-13	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм	100 отверстий	0.12	2 649.96	939.04	1 464.08	318	30	113	176	26.4	3.168	
					246.84		307.76				37	24.7	2.964	
		Накладные расходы		99%				66						
		Сметная прибыль		60%				40						
158.	Е46-03-001-29	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-13	100 отверстий	0.12	132.79	46.95	66.20	16	2	6	8	2.1	0.252	
					19.64		15.45				2	1.24	0.1488	
		Накладные расходы		99%				4						
		Сметная прибыль		60%				2						
159.	Е65-2-2	Разборка существующих  чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (уличный участок внутри дома)	100 м трубопровода с фасонными частями	0.78	713.12		11.95	556	547		9	85.3	66.534	
					701.17		3.99				3	0.32	0.2496	
		Накладные расходы		74%				407						
		Сметная прибыль		50%				275						
160.	Е46-03-002-13	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм	100 отверстий	0.12	4 923.55	976.40	3 348.75	591	72	117	402	64	7.68	
					598.40		747.60				90	60	7.2	
		Накладные расходы		99%				160						
		Сметная прибыль		60%				97						
161.	Е46-03-002-29	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-13	100 отверстий	0.12	217.78	48.82	160.17	26	1	6	19	0.94	0.1128	
					8.79		37.38				4	3	0.36	
		Накладные расходы		99%				5						
		Сметная прибыль		60%				3						
162.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0.72	9 276.21	8 562.74	30.58	6 679	492	6 165	22	61.6	44.352	
					682.89		1.09				1	0.06	0.0432	
		Накладные расходы		115%				567						
		Сметная прибыль		71%				350						
163.	Е16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.78	5 387.49	4 757.02	11.20	4 202	483	3 710	9	64.24	50.1072	
					619.27		0.29					0.02	0.0156	
		Накладные расходы		115%				555						
		Сметная прибыль		71%				343						
164.	Е65-4-2	Демонтаж унитазов и писсуаров	100 приборов	0.06	540.06		10.83	32	32		1	63.84	3.8304	
					529.23		3.61					0.29	0.0174	
		Накладные расходы		74%				24						
		Сметная прибыль		50%				16						
165.	Е17-01-003-01	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0.6	598.56	285.53	50.92	359	157	171	31	24.64	14.784	
					262.11		4.99				3	0.32	0.192	
		Вычт.ресурсы:  С301-1521:[ М-(3797.00=379.70*10) ]	
		Накладные расходы		115%				184						
		Сметная прибыль		71%				114						
166.	Е65-6-6	Смена манжетов резиновых к унитазам	100 приборов	0.06	1 169.47	460.70	3.17	70	42	28		80	4.8	
					705.60		0.25					0.02	0.0012	
		Накладные расходы		103%				43						
		Сметная прибыль		60%				25						
167.	.	Заклалка канализационных арок		1										
														
168.	Е01-02-062-03	Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями, группа грунтов 3	100 м3 грунта	0.028	9 864.08	1 500.99	31.49	276	233	42	1	1060	29.68	
					8 331.60									
		Накладные расходы		72%				168						
		Сметная прибыль		38%				89						
169.	Е06-01-001-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.028	118 207.66	106 432.28	4 283.19	3 310	210	2 980	120	785.88	22.00464	
					7 492.19		566.14				16	31.3	0.8764	
		Накладные расходы		95%				215						
		Сметная прибыль		55%				124						
170.	Е46-06-006-01	Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий	10 м2	2.05	113.66		50.69	233	129		104	6.89	14.1245	
					62.97		6.26				13	0.45	0.9225	
		Накладные расходы		99%				141						
		Сметная прибыль		60%				85						
171.	Е46-04-011-02	Разборка  покрытий полов из плиток, уложенных на растворе	100 м2 покрытия	0.08	376.98		56.35	30	26		5	36.77	2.9416	
					320.63		4.97					0.46	0.0368	
		Накладные расходы		99%				26						
		Сметная прибыль		60%				16						
														
172.	Е46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	0.29	355.59		276.83	103	23		80	8.93	2.5897	
					78.76		24.41				7	2.26	0.6554	
		Накладные расходы		99%				30						
		Сметная прибыль		60%				18						
173.	Е01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.055	708.59			39	39			97.2	5.346	
					708.59									
		Накладные расходы		72%				28						
		Сметная прибыль		38%				15						
174.	Е11-01-033-02	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0.205	10 057.01	9 264.73	156.30	2 062	130	1 899	32	66.71	13.67555	
					635.98		11.84				2	0.76	0.1558	
		Накладные расходы		111%				147						
		Сметная прибыль		64%				84						
175.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0.35	719.27	684.60	0.36	252	12	240		3.66	1.281	
					34.30									
		Накладные расходы		111%				13						
		Сметная прибыль		64%				8						
176.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.04	1 648.83	1 231.87	66.19	66	14	49	3	39.51	1.5804	
					350.77		19.78				1	1.27	0.0508	
		Накладные расходы		111%				17						
		Сметная прибыль		64%				10						
177.	Е23-04-008-01	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих	1 врезка	1	213.95	65.42		214	149	65		16.84	16.84	
					148.53									
		Накладные расходы		117%				174						
		Сметная прибыль		76%				113						
178.	Е23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.05	1 320.88	1 180.30	47.44	66	5	59	2	10.2	0.51	
					93.14		4.73					0.35	0.0175	
		Накладные расходы		117%				6						
		Сметная прибыль		76%				4						
179.	Е01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.021	708.59			15	15			97.2	2.0412	
					708.59									
		Накладные расходы		72%				11						
		Сметная прибыль		38%				6						
		Водопровод (наружная часть)												
181.	Е01-01-004-04	Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.0028	3 726.43		3 650.86	10			10	9.97	0.027916	
					75.57		569.05				2	45.67	0.127876	
		Накладные расходы		86%				2						
		Сметная прибыль		43%				1						
182.	Е01-02-055-01	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.028	1 018.75			29	29			125	3.5	
					1 018.75									
		Накладные расходы		72%				21						
		Сметная прибыль		38%				11						
183.	Е16-02-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.5	7 910.01	7 276.87	121.00	3 955	256	3 638	61	47.63	23.815	
					512.14		3.81				2	0.21	0.105	
		Накладные расходы		115%				297						
		Сметная прибыль		71%				183						
184.	Е22-03-006-01	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм	1 задвижка (или клапан обратный)	1	334.67	323.65	1.01	335	10	324	1	1.01	1.01	
					10.01									
		Накладные расходы		117%				12						
		Сметная прибыль		76%				8						
185.	С302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм	шт.	1	306.96	306.96		307		307				
														
186.	.	Внутренний водопровод		1										
														
187.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	1.27	542.80	45.72	15.35	689	612	58	19	59.62	75.7174	
					481.73		2.12				3	0.17	0.2159	
		Накладные расходы		74%				455						
		Сметная прибыль		50%				308						
188.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.7	713.12		11.95	499	491		8	85.3	59.71	
					701.17		3.99				3	0.32	0.224	
		Накладные расходы		74%				366						
		Сметная прибыль		50%				247						
189.	Прайс-лист.	Резьба короткая диам.57мм	шт	3	22.35	22.35		67		67				
														
190.	Е16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	1.27	3 577.13	1 340.77	670.82	4 543	1 988	1 703	852	162.4	206.248	
					1 565.54		85.55				109	5.9	7.493	
		Накладные расходы		115%				2 412						
		Сметная прибыль		71%				1 489						
191.	Е16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.7	3 918.92	598.97	1 486.04	2 743	1 284	419	1 040	190.24	133.168	
					1 833.91		194.59				136	13.42	9.394	
		Накладные расходы		115%				1 633						
		Сметная прибыль		71%				1 008						
192.	Е23-04-008-01	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих	1 врезка	1	236.23	65.42		236	171	65		16.84	16.84	
					170.81									
		Накладные расходы		117%				200						
		Сметная прибыль		76%				130						
193.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопровода	1.1	9 276.21	8 562.74	30.58	10 204	751	9 419	34	61.6	67.76	
					682.89		1.09				1	0.06	0.066	
		Накладные расходы		115%				865						
		Сметная прибыль		71%				534						
194.	Е16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	1	1 405.60	1 400.27	1.01	1 406	4	1 400	1	0.41	0.41	
					4.31									
		Накладные расходы		115%				5						
		Сметная прибыль		71%				3						
195.	С301-3184	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 40 мм	шт.	1	1 438.56	1 438.56		1 439		1 439				
														
		Электроснабжение												
197.	Ц08-02-399-02	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.66	186.54	57.47	86.11	123	28	38	57	4.7	3.102	
					42.96		27.85				18	2.23	1.4718	
		Накладные расходы		95%				44						
		Сметная прибыль		65%				30						
198.	С502-0554	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.066	7 066.03	7 066.03		466		466				
														
199.	Е67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0.66	73.44		0.37	48	48			9.64	6.3624	
					73.07		0.12					0.01	0.0066	
		Накладные расходы		85%				41						
		Сметная прибыль		65%				31						
200.	Ц08-02-420-01	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	100 шт.	0.04	12 922.34	9 360.48	1 423.10	517	86	374	57	234	9.36	
					2 138.76		79.03				3	5.45	0.218	
		Накладные расходы		95%				85						
		Сметная прибыль		65%				58						
														
201.	С503-0460	Разветвительная коробка УК-2	шт.	4	3.40	3.40		14		14				
														
202.	Ц08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0.66	776.02	693.74	10.44	512	47	458	7	7.86	5.1876	
					71.84		0.58					0.04	0.0264	
		Накладные расходы		95%				45						
		Сметная прибыль		65%				31						
203.	Ц08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	4	236.22	179.11	34.75	945	89	716	139	2.32	9.28	
					22.36		1.45				6	0.1	0.4	
		Накладные расходы		95%				90						
		Сметная прибыль		65%				62						
204.	Прайс-лист.	Щиток	1 шт.	4	105.95	105.95		424		424				
														
205.	Ц08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	2	313.63	287.73	4.44	627	43	575	9	2.32	4.64	
					21.46		0.15					0.01	0.02	
		Накладные расходы		95%				41						
		Сметная прибыль		65%				28						
206.	Ц08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	1	11.50	0.50	2.61	12	8	1	3	0.87	0.87	
					8.39		0.15					0.01	0.01	
		Накладные расходы		95%				8						
		Сметная прибыль		65%				5						
207.	С509-8002	Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО	шт.	1	315.06	315.06		315		315				
														
208.	Прайс-лист.	Светильники настенные	шт	6	85.00	85.00		510		510				
														
209.	Ц08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.02	787.34	383.11	23.45	16	8	8		39.5	0.79	
					380.78		0.44					0.03	0.0006	
		Накладные расходы		95%				8						
		Сметная прибыль		65%				5						
210.	С509-0152	Выключатели автоматические АП50Б 2МТ У3 I-63А	шт.	2	131.21	131.21		262		262				
														
	ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3						51 441	9 461	38 650	3 331		1017.0743	
										465		33.916576	

	ИТОГО  ПО  СМЕТЕ						291 354	42 611	228 910	19 833		4725.3554	
										1 391		91.412746	
	Удорожание материалов для г.Сердобска, %		2				4 578						
	Всего материалы						233 488						
	Всего ФОТ						44 002						
	Всего эксплуатация машин и механизмов						18 442						
	Трудозатраты осн. рабочих											4725.3554	
	Трудозатраты механизаторов											91.412746	
	Нормативная трудоемкость											4816.7681	
	Всего накладные расходы						40 270						
	Всего сметная прибыль						25 546						
	Всего по смете						361 748						
	Всего по смете с индексом		3.57				1 291 440						
	НДС		18				232 459						
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						1 523 899