Утверждено общим собранием собственников помещений
Протокол № __________  от _________________  2012года
Председатель Правления ТСЖ  « Содружество » 
 _________________	

		

	«______»____________________ 2012 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 149-11	
Капитальный ремонт жилого дома  по ул. Саратовскская- 89  в г.Сердобске 	
Сметная стоимость:	1 758 230	руб.	
Hормативная трудоемкость:	7354.13	чел.ч	
Сметная заработная плата:	65 343	руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2001 г.с к=3.57 и с НДС в текущих ценах	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
					всего	материалы	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	обслуж. машины	
					оплата труда осн. раб.		в т.ч. опл. труда мех.				в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	5.2	171.86		51.34	894	627		267	15.9	82.68	
					120.52									
		Накладные расходы		99%				621						
		Сметная прибыль		60%				376						
2.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	2.84	3 881.00	3 077.21	65.06	11 022	2 098	8 739	185	95.69	271.7596	
					738.73									
		Накладные расходы		83%				1 741						
		Сметная прибыль		65%				1 364						
3.	Е58-18-1	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	2.36	1 137.18	769.30	15.08	2 684	833	1 816	36	45.7	107.852	
					352.80									
		Накладные расходы		83%				691						
		Сметная прибыль		65%				541						
4.	Е58-2-1	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0.03	2 649.42		14.58	79	79			341.3	10.239	
					2 634.84									
		Накладные расходы		83%				66						
		Сметная прибыль		65%				51						
5.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.65	3 324.24	2 963.93	29.79	2 161	215	1 927	19	39.87	25.9155	
					330.52									
		Накладные расходы		83%				178						
		Сметная прибыль		65%				140						
6.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.28	4 403.15	3 019.81	55.20	1 233	372	846	15	160.21	44.8588	
					1 328.14									
		Накладные расходы		83%				309						
		Сметная прибыль		65%				242						
7.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	374.30	282.17	28.93	1 123	190	847	87	6.63	19.89	
					63.20		2.00				6	0.11	0.33	
		Накладные расходы		106%				208						
		Сметная прибыль		54%				106						
8.	С203-0177	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	м2	3.75	261.58	261.58		981		981				
														
9.	С101-0936	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных (независимо от высоты)	компл.	3	55.54	55.54		167		167				
														
10.	Е15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов(слуховые окна)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.048	2 598.57	1 183.20	9.55	125	67	57		138.6	6.6528	
					1 405.82		0.15					0.01	0.00048	
		Накладные расходы		95%				64						
		Сметная прибыль		47%				31						
11.	Е10-01-012-01	Обшивка каркасных стен досками обшивки	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.085	5 496.16	5 088.79	57.13	467	30	433	5	36.3	3.0855	
					350.24									
		Накладные расходы		106%				32						
		Сметная прибыль		54%				16						
12.	С203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	-0.13013	2 948.84	2 948.84		- 384		- 384				
														
		Объем: (0.091)*(-1.43)												
13.	Е12-01-015-03	Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.085	1 345.01	1 223.81	44.56	114	7	104	4	7.84	0.6664	
					76.64		2.36					0.13	0.01105	
		Накладные расходы		108%				8						
		Сметная прибыль		55%				4						
14.	Е12-01-007-08	Зашивка боковин  из оцинкованной стали без настенных желобов	100 м2 кровли	0.085	17 965.41	16 963.64	80.28	1 527	78	1 442	7	90.85	7.72225	
					921.49		9.06				1	0.5	0.0425	
		Накладные расходы		108%				85						
		Сметная прибыль		55%				43						
15.	Е12-01-015-03	Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	4.9	1 345.01	1 223.81	44.56	6 591	376	5 997	218	7.84	38.416	
					76.64		2.36				12	0.13	0.637	
		Накладные расходы		108%				419						
		Сметная прибыль		55%				213						
16.	Е09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	5.2	1 360.53	281.23	732.29	7 075	1 804	1 462	3 808	35.5	184.6	
					347.01		50.28				261	2.61	13.572	
		Накладные расходы		81%				1 673						
		Сметная прибыль		72%				1 487						
17.	Прайс-лист.	Профнастил оцинкованный С-21 (190 руб/м263.57%1.18)	м2	613.4	45.10	45.10		27 664		27 664				
														
18.	Прайс-лист.	Саморезы	шт	3869	0.68	0.68		2 631		2 631				
														
19.	Прайс-лист.	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.85л	шт	12	80.43	80.43		965		965				
														
20.	Е12-01-010-01	Устройство конька из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.44	13 985.30	12 877.43	32.96	6 154	473	5 666	15	112.75	49.61	
					1 074.91		3.63				2	0.2	0.088	
		Накладные расходы		108%				513						
		Сметная прибыль		55%				261						
21.	Е12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	100 м2 кровли	0.4425	17 965.41	16 963.64	80.28	7 950	408	7 506	36	90.85	40.201125	
					921.49		9.06				4	0.5	0.22125	
		Накладные расходы		108%				445						
		Сметная прибыль		55%				227						
22.	С102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-0.675	1 272.00	1 272.00		- 859		- 859				
														
		Объем: (0.375)*(-1.8)												
23.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (примыкания профлиста и листовой стали) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.18	13 985.30	12 877.43	32.96	2 517	193	2 318	6	112.75	20.295	
					1 074.91		3.63				1	0.2	0.036	
		Накладные расходы		108%				210						
		Сметная прибыль		55%				107						
24.	Е26-01-008-01	Уплотнение пустот в полуволнах в коньке и местах примыкания, матами звукопоглощающими	1 м3 изоляции	0.35	1 807.35	694.48	84.81	633	360	243	30	94.2	32.97	
					1 028.05									
		Накладные расходы		90%				324						
		Сметная прибыль		60%				216						
25.	С104-0002	Вата минеральная	м3	0.35	247.13	247.13		86		86				
														
26.	Прайс-лист ВДПО.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций:  покрытий (24 руб.:3.57:1.18)	м2	520	5.70	5.70		2 964		2 964				
														
27.	.	подраздел. Трубы		1										
														
28.	Е60-7-3	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал	100 м труб	0.4	6 171.84	988.40	142.13	2 469	2 017	395	57	608.12	243.248	
					5 041.31		28.88				12	2.21	0.884	
		Накладные расходы		78%				1 583						
		Сметная прибыль		63%				1 278						
29.	Е60-7-4	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3	100 м труб	1.28	3 256.60	388.29	78.97	4 168	3 570	497	101	336.47	430.6816	
					2 789.34		15.96				20	1.22	1.5616	
		Накладные расходы		78%				2 800						
		Сметная прибыль		63%				2 262						
30.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.35	7 945.81	2 609.92	285.54	2 781	1 768	913	100	609.21	213.2235	
					5 050.35		57.90				20	4.43	1.5505	
		Накладные расходы		78%				1 395						
		Сметная прибыль		63%				1 126						
31.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.35	4 295.11	1 399.46	107.14	1 503	976	490	37	336.37	117.7295	
					2 788.51		21.70				8	1.66	0.581	
		Накладные расходы		78%				768						
		Сметная прибыль		63%				620						
32.	С404-0004	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75	1000 шт.	2.368	1 599.28	1 599.28		3 787		3 787				
														
33.	Е12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	8	635.56	618.75	0.81	5 084	128	4 950	6	1.93	15.44	
					16.00									
		Накладные расходы		108%				138						
		Сметная прибыль		55%				70						
34.	Е12-01-011-02	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01	1 колпак	12	318.85	310.00	0.81	3 826	96	3 720	10	0.97	11.64	
					8.04									
		Накладные расходы		108%				104						
		Сметная прибыль		55%				53						
35.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	1.48	2 206.28	1 017.11	2.63	3 265	1 756	1 505	4	131.4	194.472	
					1 186.54									
		Накладные расходы		79%				1 387						
		Сметная прибыль		50%				878						
36.	Е62-19-1	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	1.48	305.14	155.91	2.66	452	217	231	4	18.46	27.3208	
					146.57									
		Накладные расходы		80%				174						
		Сметная прибыль		50%				109						
	
	ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1						113 899	18 738	90 106	5 057		2201.16	
										347		19.515	
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
		фасад												
38.	Е08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6.36	1 098.28	672.07	6.50	6 985	2 669	4 274	41	43.5	276.66	
					419.72									
		Накладные расходы		110%				2 936						
		Сметная прибыль		68%				1 815						
39.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей фасада  кирпичных	100 м2	2.75	172.98			476	476			22.82	62.755	
					172.98									
		Накладные расходы		99%				471						
		Сметная прибыль		60%				286						
40.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.75	1 903.74	1 056.14	85.46	5 235	2 096	2 904	235	70.88	194.92	
					762.14		46.84				129	2.78	7.645	
		Накладные расходы		95%				2 114						
		Сметная прибыль		47%				1 046						
41.	Е53-16-1	Закладка чердапчных окон с торца и окна над лестничной клеткой и над входной дверью в подъезде кирпичом и ремонт разрушенного карниза  отдельными местами	1 м3 кладки	0.5	1 175.29	865.48	34.12	588	138	433	17	35.39	17.695	
					275.69		5.77				3	0.43	0.215	
		Накладные расходы		86%				121						
		Сметная прибыль		70%				99						
42.	Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	2.26	2 946.35	1 229.01	1.70	6 659	3 877	2 778	4	201.84	456.1584	
					1 715.64									
		Накладные расходы		79%				3 063						
		Сметная прибыль		50%				1 939						
43.	Е61-10-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	100 м2 отремонтированной поверхности	2.26	921.79	613.40	0.86	2 083	695	1 386	2	36.18	81.7668	
					307.53									
		Накладные расходы		79%				549						
		Сметная прибыль		50%				348						
44.	Е62-25-1	Огрунтовка фасадов под шпаклевку простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	5.94	506.07	436.27	33.81	3 006	214	2 591	201	4.29	25.4826	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				171						
		Сметная прибыль		50%				107						
45.	Е62-27-1	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей фасада  цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли	100 м2 ошпаклеванной поверхности	5.94	573.78	373.60	0.81	3 408	1 184	2 219	5	24.05	142.857	
					199.37									
		Накладные расходы		80%				947						
		Сметная прибыль		50%				592						
46.	Е62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	5.94	506.07	436.27	33.81	3 006	214	2 591	201	4.29	25.4826	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				171						
		Сметная прибыль		50%				107						
47.	Е61-26-2	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	2.75	316.80	16.79	0.24	871	824	46	1	35.73	98.2575	
					299.77									
		Накладные расходы		79%				651						
		Сметная прибыль		50%				412						
48.	Е15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.213	11 306.21	10 534.85	48.44	2 408	154	2 244	10	61.57	13.11441	
					722.92									
		Накладные расходы		95%				146						
		Сметная прибыль		47%				72						
		Откосы												
50.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей фасада  кирпичных	100 м2	0.35	172.98			61	61			22.82	7.987	
					172.98									
		Накладные расходы		99%				60						
		Сметная прибыль		60%				37						
51.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка откосов  цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.35	1 903.74	1 056.14	85.46	666	267	370	30	70.88	24.808	
					762.14		46.84				16	2.78	0.973	
		Накладные расходы		95%				269						
		Сметная прибыль		47%				133						
52.	Е62-25-1	Огрунтовка поверхностей откосов под шпаклевку простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.35	506.07	436.27	33.81	177	13	153	12	4.29	1.5015	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				10						
		Сметная прибыль		50%				7						
53.	Е62-27-1	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей откосов с лесов и земли	100 м2 ошпаклеванной поверхности	0.35	573.78	373.60	0.81	201	70	131		24.05	8.4175	
					199.37									
		Накладные расходы		80%				56						
		Сметная прибыль		50%				35						
54.	Е62-25-1	Огрунтовка откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.35	506.07	436.27	33.81	177	13	153	12	4.29	1.5015	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				10						
		Сметная прибыль		50%				7						
55.	Подраздел.	Карнизы		1										
														
56.	Е46-02-009-04	Отбивка штукатурки с поверхностей карниза  кирпичных	100 м2	0.68	254.99			173	173			33.64	22.8752	
					254.99									
		Накладные расходы		99%				171						
		Сметная прибыль		60%				104						
57.	Е61-22-19	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню (карнизов) раствором площадью в одном месте до 5 м2 с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.68	12 180.30	4 006.34	4.25	8 283	5 555	2 724	3	904.73	615.2164	
					8 169.71									
		Накладные расходы		79%				4 388						
		Сметная прибыль		50%				2 778						
58.	Е62-25-1	Огрунтовка карниза  под шпаклевку простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.68	506.07	436.27	33.81	344	24	297	23	4.29	2.9172	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				19						
		Сметная прибыль		50%				12						
59.	Е62-27-1	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей карниза  цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли	100 м2 ошпаклеванной поверхности	0.68	573.78	373.60	0.81	390	136	254	1	24.05	16.354	
					199.37									
		Накладные расходы		80%				109						
		Сметная прибыль		50%				68						
60.	Е62-25-1	Огрунтовка карниза  под окраску с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.68	506.07	436.27	33.81	344	24	297	23	4.29	2.9172	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				19						
		Сметная прибыль		50%				12						
		Цоколь												
62.	Е46-02-009-04	Отбивка штукатурки с поверхностей карниза  кирпичных	100 м2	0.83	254.99			212	212			33.64	27.9212	
					254.99									
		Накладные расходы		99%				210						
		Сметная прибыль		60%				127						
63.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка цоколя  цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.83	1 903.74	1 056.14	85.46	1 580	633	877	71	70.88	58.8304	
					762.14		46.84				39	2.78	2.3074	
		Накладные расходы		95%				638						
		Сметная прибыль		47%				316						
64.	Е62-25-1	Огрунтовка цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.83	506.07	436.27	33.81	420	30	362	28	4.29	3.5607	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				24						
		Сметная прибыль		50%				15						
65.	Е62-25-7	Шпатлевка цоколя  под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100м2	0.83	1 155.27	957.78	1.85	959	162	795	2	23.6	19.588	
					195.64									
		Накладные расходы		80%				130						
		Сметная прибыль		50%				81						
66.	Е62-25-1	Огрунтовка цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.83	506.07	436.27	33.81	420	30	362	28	4.29	3.5607	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				24						
		Сметная прибыль		50%				15						
67.	Е62-25-1	Огрунтовка  под шпаклевку поверхностей карнизов, фасада, откосов	100 м2 обработанной поверхности	7.8	506.07	436.27	33.81	3 947	281	3 403	264	4.29	33.462	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				225						
		Сметная прибыль		50%				141						
68.	Е62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных поверхностей фасада, откосов, карнизов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	7.8	1 155.27	957.78	1.85	9 011	1 526	7 471	14	23.6	184.08	
					195.64									
		Накладные расходы		80%				1 221						
		Сметная прибыль		50%				763						
69.	Е62-25-1	Огрунтовка  под окраску  поверхностей фасада, откосов, фронтона, карнизов перхлорвиниловыми красками  с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	7.8	506.07	436.27	33.81	3 947	281	3 403	264	4.29	33.462	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				225						
		Сметная прибыль		50%				141						
70.	Е15-04-014-01	Вторая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	7.8	1 999.70	1 884.56	10.57	15 598	816	14 700	82	10.07	78.546	
					104.57									
		Накладные расходы		95%				775						
		Сметная прибыль		47%				384						
71.	Калькуляция.	Откачка выгребных ям	яма	1	279.41	279.41		279		279				
														
72.	Е01-02-062-03	Разработка грунта вручную в траншеях под фундамент, группа грунтов 3	100 м3 грунта	0.028	9 864.08	1 500.99	31.49	276	233	42	1	1060	29.68	
					8 331.60									
		Накладные расходы		72%				168						
		Сметная прибыль		38%				89						
73.	Е06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.028	16 542.08	9 479.55	2 102.95	463	139	265	59	598.26	16.75128	
					4 959.58		269.06				8	18.62	0.52136	
		Вычт.ресурсы:  С401-0023:[ М-(59357.88=581.94*102) ]	
		Накладные расходы		95%				140						
		Сметная прибыль		55%				81						
74.	Прайс-лист.	Бетон марки 200 (4500:1.02:3.579=1232,681)	м3	1.3	1 232.68	1 232.68		1 602		1 602				
														
75.	С204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	0.0119	6 809.68	6 809.68		81		81				
														
76.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	3.25	1 175.29	865.48	34.12	3 820	896	2 813	111	35.39	115.0175	
					275.69		5.77				19	0.43	1.3975	
		Накладные расходы		86%				787						
		Сметная прибыль		70%				641						
77.	Е01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.28	708.59			198	198			97.2	27.216	
					708.59									
		Накладные расходы		72%				143						
		Сметная прибыль		38%				75						
78.	Е01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.028	567.41		567.41	16			16			
							128.62				4	8.87	0.24836	
		Накладные расходы		86%				3						
		Сметная прибыль		43%				2						
		Цоколь												
80.	Е61-10-1	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1.03	2 946.35	1 229.01	1.70	3 035	1 767	1 266	2	201.84	207.8952	
					1 715.64									
		Накладные расходы		79%				1 396						
		Сметная прибыль		50%				884						
81.	Е61-10-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	100 м2 отремонтированной поверхности	1.03	921.79	613.40	0.86	949	317	632	1	36.18	37.2654	
					307.53									
		Накладные расходы		79%				250						
		Сметная прибыль		50%				159						
82.	Е62-25-1	Огрунтовка цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1.03	506.07	436.27	33.81	521	37	449	35	4.29	4.4187	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				30						
		Сметная прибыль		50%				19						
83.	Е62-7-2	Улучшенная масляная окраска цоколя за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.03	1 154.69	769.40	8.58	1 189	388	792	9	44.9	46.247	
					376.71		1.25				1	0.1	0.103	
		Накладные расходы		80%				311						
		Сметная прибыль		50%				195						
84.	Е15-04-014-01	Окраска цоколя с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.03	1 984.68	1 884.56	9.19	2 044	94	1 941	9	10.07	10.3721	
					90.93									
		Накладные расходы		95%				89						
		Сметная прибыль		47%				44						
85.	Е62-10-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.055	1 199.69	702.81	8.58	66	27	39		58.2	3.201	
					488.30		1.25					0.1	0.0055	
		Накладные расходы		80%				22						
		Сметная прибыль		50%				14						
86.	Е61-20-1	Ремонт штукатурки под отлива  по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0.12	5 379.37	2 455.82	3.25	646	350	295		323.4	38.808	
					2 920.30									
		Накладные расходы		79%				277						
		Сметная прибыль		50%				175						
87.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.85	3 448.54	3 099.03	6.22	2 931	292	2 634	5	41.41	35.1985	
					343.29		1.00				1	0.08	0.068	
		Накладные расходы		83%				243						
		Сметная прибыль		65%				190						
88.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий со стороны фронтона из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.18	13 838.50	12 877.43	26.37	2 491	168	2 318	5	112.75	20.295	
					934.70		2.90				1	0.2	0.036	
		Накладные расходы		108%				183						
		Сметная прибыль		55%				93						
89.	Е69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	1.14	5 242.02	223.06	4 837.58	5 976	207	254	5 515	20.8	23.712	
					181.38		137.78				157	8.32	9.4848	
		Накладные расходы		78%				284						
		Сметная прибыль		50%				182						
90.	Е62-9-12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон и дверей за два раза только со стороны фасадА с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.87	2 408.28	978.81	4.85	2 095	1 239	852	4	169.8	147.726	
					1 424.62									
		Накладные расходы		80%				991						
		Сметная прибыль		50%				620						
91.	Е15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей газовых труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 с лестницы	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.18	1 242.46	535.62	3.23	224	127	96	1	71.06	12.7908	
					703.60		0.15					0.01	0.0018	
		Накладные расходы		95%				121						
		Сметная прибыль		47%				60						
		козырьки балконные												
93.	Е09-03-014-01	Монтаж стоек и каркаса козырьков из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0.08	1 945.27	681.53	645.18	156	49	55	52	63.28	5.0624	
					618.56		69.47				6	3.82	0.3056	
		Накладные расходы		81%				45						
		Сметная прибыль		72%				40						
94.	С201-1113	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т	0.08	8 640.00	8 640.00		691		691				
														
95.	Прайс-лист.	Болт анкерный (крепеж к стене)	шт	8	5.59	5.59		45		45				
														
96.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0.058	3 881.00	3 077.21	65.06	225	43	178	4	95.69	5.55002	
					738.73									
		Накладные расходы		83%				36						
		Сметная прибыль		65%				28						
97.	Е09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0.064	1 305.97	281.23	677.73	84	22	18	43	35.5	2.272	
					347.01		50.28				3	2.61	0.16704	
		Накладные расходы		81%				20						
		Сметная прибыль		72%				18						
98.	Прайс-лист.	Профлист	м2	7.06	79.82	79.82		564		564				
														
99.	Прайс-лист.	Саморезы	шт	52	0.82	0.82		43		43				
														
100.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (примыканий) козырьков к стенам из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.022	13 982.95	12 877.43	30.62	308	24	283	1	112.75	2.4805	
					1 074.91		3.63					0.2	0.0044	
		Накладные расходы		108%				26						
		Сметная прибыль		55%				13						
101.	Е15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.03	1 242.46	535.62	3.23	37	21	16		71.06	2.1318	
					703.60		0.15					0.01	0.0003	
		Накладные расходы		95%				20						
		Сметная прибыль		47%				10						
		балконы												
103.	Е56-11-1	Снятие деревянного поручня с ограждения  на балконах	100 м наличников	0.18	32.50			6	6			4.21	0.7578	
					32.50									
		Накладные расходы		82%				5						
		Сметная прибыль		62%				4						
104.	Е10-01-060-01	Установка и крепление поручня	100 м коробок блоков	0.18	1 406.67	1 331.55	3.71	253	13	240	1	7.82	1.4076	
					71.40									
		Накладные расходы		106%				14						
		Сметная прибыль		54%				7						
105.	Е62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.027	1 251.91	573.78	0.81	34	18	15		80.73	2.17971	
					677.32									
		Накладные расходы		80%				14						
		Сметная прибыль		50%				9						
106.	Е15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву поручня	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.027	2 369.78	1 837.64	11.10	64	14	50		51.37	1.38699	
					521.04		0.31					0.02	0.00054	
		Накладные расходы		95%				13						
		Сметная прибыль		47%				7						
107.	Е15-01-050-01	Облицовка балконов  пластиком  по деревянной обрешетке	100 м2 облицовки	0.27	11 141.86	10 509.49	117.36	3 008	139	2 838	32	50.15	13.5405	
					515.02		1.71					0.11	0.0297	
		Накладные расходы		95%				132						
		Сметная прибыль		47%				65						
108.	Е15-02-037-02	Устройство каркаса при оштукатуривании балконных плит снизу	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.05	2 892.78	2 395.45	23.49	145	24	120	1	46.14	2.307	
					473.83		4.58					0.31	0.0155	
		Накладные расходы		95%				23						
		Сметная прибыль		47%				11						
109.	Е61-28-6	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором потолков балконных плит, лестничных маршей	100 м2 поверхности	0.05	2 902.85	2 334.70	38.43	145	26	117	2	68	3.4	
					529.72									
		Накладные расходы		79%				21						
		Сметная прибыль		50%				13						
110.	Е61-4-9	Ремонт штукатурки балконных плит с нижней стороны по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.13	3 290.30	1 290.35	26.88	428	256	168	3	226.27	29.4151	
					1 973.07		8.97				1	0.72	0.0936	
		Накладные расходы		79%				203						
		Сметная прибыль		50%				129						
111.	Е61-4-10	Ремонт  по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-9	100 м2 отремонтированной поверхности	0.13	1 001.69	646.86	13.44	130	44	84	2	39.15	5.0895	
					341.39		4.49				1	0.36	0.0468	
		Накладные расходы		79%				36						
		Сметная прибыль		50%				23						
112.	Е61-22-1	Ремонт штукатурки  торцов балконных плит по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.055	8 203.21	3 236.52	4.25	451	273	178		549.55	30.22525	
					4 962.44									
		Накладные расходы		79%				216						
		Сметная прибыль		50%				137						
113.	Е62-25-1	Огрунтовка балконных плит под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.145	506.07	436.27	33.81	73	5	63	5	4.29	0.62205	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				4						
		Сметная прибыль		50%				3						
114.	Е62-25-7	Шпатлевка поверхности балконных плит с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.145	1 155.27	957.78	1.85	168	28	139		23.6	3.422	
					195.64									
		Накладные расходы		80%				22						
		Сметная прибыль		50%				14						
115.	Е62-25-1	Огрунтовка балконных плит под окраску с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.145	506.07	436.27	33.81	73	5	63	5	4.29	0.62205	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				4						
		Сметная прибыль		50%				3						
116.	Е62-24-1	Окраска балконных плит красками по штукатурке с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.145	533.51	315.96	4.28	77	31	46	1	25.09	3.63805	
					213.27									
		Накладные расходы		80%				25						
		Сметная прибыль		50%				16						
117.	Е15-04-014-01	Вторая окраска балконных плит с лесов по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.145	1 999.70	1 884.56	10.57	290	15	273	2	10.07	1.46015	
					104.57									
		Накладные расходы		95%				14						
		Сметная прибыль		47%				7						
		бетонная отмостка												
119.	Е68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.096	2 219.76		1 753.06	213	45		168	57.76	5.54496	
					466.70		169.56				16	15.7	1.5072	
		Накладные расходы		104%				63						
		Сметная прибыль		60%				37						
120.	Е01-02-055-02	Разработка грунта вручную  под бетонную отмостку, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.15	1 540.35			231	231			189	28.35	
					1 540.35									
		Накладные расходы		72%				166						
		Сметная прибыль		38%				88						
121.	Е01-02-027-06	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 3	1000 м2 спланированной площади	0.096	1 351.27			130	130			163	15.648	
					1 351.27									
		Накладные расходы		72%				94						
		Сметная прибыль		38%				49						
122.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	5.5	193.15	129.71	34.83	1 062	157	713	192	3.41	18.755	
					28.61		3.24				18	0.3	1.65	
		Накладные расходы		111%				194						
		Сметная прибыль		64%				112						
123.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	10	507.75	411.19	64.44	5 078	321	4 112	644	3.73	37.3	
					32.12		5.94				59	0.55	5.5	
		Накладные расходы		111%				422						
		Сметная прибыль		64%				243						
124.	Е11-01-019-03	Устройство покрытий асфальтобетонных жестких толщиной 25 мм	100 м2 покрытия	0.96	3 144.28	2 746.46	264.98	3 019	128	2 637	254	16.16	15.5136	
					132.84		27.16				26	1.91	1.8336	
		Накладные расходы		111%				171						
		Сметная прибыль		64%				99						
125.	Е11-01-019-04	на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-03	100 м2 покрытия	0.96	541.46	506.86	15.45	520	18	487	15	2.33	2.2368	
					19.15		1.40				1	0.13	0.1248	
		Накладные расходы		111%				21						
		Сметная прибыль		64%				12						
		крыльцо												
127.	Е46-04-001-02	Разборка бетонного крыльца	1 м3	1.5	430.44		347.87	646	124		522	9.59	14.385	
					82.57		30.67				46	2.84	4.26	
		Накладные расходы		99%				168						
		Сметная прибыль		60%				102						
128.	Е01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.015	1 771.40			27	27			189	2.835	
					1 771.40									
		Накладные расходы		72%				19						
		Сметная прибыль		38%				10						
129.	Е11-01-001-02	Уплотнение грунта щебнем	100 м2 площади уплотнения	0.13	1 616.57	1 425.82	118.58	210	9	185	15	7.7	1.001	
					72.17		12.41				2	0.88	0.1144	
		Накладные расходы		111%				12						
		Сметная прибыль		64%				7						
130.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	1.5	522.83	411.19	74.70	784	55	617	112	3.73	5.595	
					36.94		7.43				11	0.55	0.825	
		Накладные расходы		111%				73						
		Сметная прибыль		64%				42						
131.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	4.28	719.24	684.60	0.33	3 078	147	2 930	1	3.66	15.6648	
					34.30									
		Накладные расходы		111%				163						
		Сметная прибыль		64%				94						
132.	Е09-03-014-01	Обрамление бетонного крыльца  из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0.116	1 945.27	681.53	645.18	226	72	79	75	63.28	7.34048	
					618.56		69.47				8	3.82	0.44312	
		Накладные расходы		81%				65						
		Сметная прибыль		72%				58						
133.	С201-1113	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т	0.116	8 640.00	8 640.00		1 002		1 002				
														
134.	С204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	0.017	6 809.68	6 809.68		116		116				
														
135.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.17	1 645.12	1 231.87	62.47	280	60	209	11	39.51	6.7167	
					350.77		19.78				3	1.27	0.2159	
		Накладные расходы		111%				70						
		Сметная прибыль		64%				40						
136.	Е11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0.17	317.81	302.46	10.91	54	1	51	2	0.5	0.085	
					4.44		3.28				1	0.21	0.0357	
		Накладные расходы		111%				2						
		Сметная прибыль		64%				1						
137.	.	козырек над входом		1										
														
138.	Е01-02-058-03	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3	100 м3 грунта	0.012	3 582.69			43	43			411	4.932	
					3 582.69									
		Накладные расходы		72%				31						
		Сметная прибыль		38%				16						
139.	Е06-01-001-01	Устройство обетонирования стоек	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.012	65 956.54	62 171.32	2 216.16	791	19	746	27	180	2.16	
					1 569.06		326.25				4	18	0.216	
		Накладные расходы		95%				22						
		Сметная прибыль		55%				13						
140.	Е09-03-039-05	Установка  опорных конструкций (стойки козырька)	1 т конструкций	0.12	1 210.25	652.03	354.52	145	24	78	43	19.38	2.3256	
					203.70		23.45				3	1.28	0.1536	
		Накладные расходы		81%				22						
		Сметная прибыль		72%				19						
141.	С103-0361	Трубы стальные бесшовные,  наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	24	59.25	59.25		1 422		1 422				
														
142.	С101-0521	Лист под трубу  толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст5кп	т	0.015	7 921.54	7 921.54		119		119				
														
143.	Е09-03-014-01	Монтаж  каркаса козырьков из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	1 т конструкций	0.21	1 945.27	681.53	645.18	409	130	143	135	63.28	13.2888	
					618.56		69.47				15	3.82	0.8022	
		Накладные расходы		81%				117						
		Сметная прибыль		72%				104						
144.	С201-1113	Конструкции металлические	т	0.21	8 640.00	8 640.00		1 814		1 814				
														
145.	Прайс-лист.	Болт анкерный	шт	12	5.99	5.99		72		72				
														
146.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0.14	3 881.00	3 077.21	65.06	543	103	431	9	95.69	13.3966	
					738.73									
		Накладные расходы		83%				85						
		Сметная прибыль		65%				67						
147.	Е09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0.16	1 305.97	281.23	677.73	209	56	45	108	35.5	5.68	
					347.01		50.28				8	2.61	0.4176	
		Накладные расходы		81%				52						
		Сметная прибыль		72%				46						
148.	Прайс-лист.	Профлист	м2	18.4	79.82	79.82		1 469		1 469				
														
149.	Прайс-лист.	Саморезы	шт	128	0.82	0.82		105		105				
														
150.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (примыканий) козырьков к стенам из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.026	13 982.95	12 877.43	30.62	364	28	335	1	112.75	2.9315	
					1 074.91		3.63					0.2	0.0052	
		Накладные расходы		108%				30						
		Сметная прибыль		55%				15						
151.	Е15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	1 242.46	535.62	3.23	149	84	64		71.06	8.5272	
					703.60		0.15					0.01	0.0012	
		Накладные расходы		95%				80						
		Сметная прибыль		47%				39						
152.	.	Проемы: окна на лестничной клетке		1										
														
153.	Е46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.0425	1 770.93		289.01	75	63		12	188.54	8.01295	
					1 481.92		96.44				4	7.74	0.32895	
		Накладные расходы		99%				66						
		Сметная прибыль		60%				40						
154.	Е10-01-027-03	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0.0425	51 528.87	47 386.07	1 466.92	2 190	114	2 014	62	270.25	11.485625	
					2 675.88		143.19				6	7.9	0.33575	
		Накладные расходы		106%				127						
		Сметная прибыль		54%				65						
155.	С101-0904	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий трехстворных с форточкой высотой до 1,5 м	компл.	2	133.82	133.82		268		268				
														
156.	Е15-05-003-01	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета, открывающихся в одну сторону	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0.0425	1 812.67	570.50	100.24	77	49	24	4	119.78	5.09065	
					1 141.93		7.25					0.4	0.017	
		Накладные расходы		95%				47						
		Сметная прибыль		47%				23						
157.	Е15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.119	2 597.82	1 183.20	8.80	309	167	141	1	138.6	16.4934	
					1 405.82		0.15					0.01	0.00119	
		Накладные расходы		95%				159						
		Сметная прибыль		47%				78						
158.	Е62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.0472	506.07	436.27	33.81	24	2	21	2	4.29	0.202488	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				2						
		Сметная прибыль		50%				1						
159.	Е62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.0472	1 155.27	957.78	1.85	55	9	45		23.6	1.11392	
					195.64									
		Накладные расходы		80%				7						
		Сметная прибыль		50%				5						
160.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0472	1 999.70	1 884.56	10.57	94	5	89		10.07	0.475304	
					104.57									
		Накладные расходы		95%				5						
		Сметная прибыль		47%				2						
		входные двери												
														
162.	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.045	1 105.74		289.01	50	37		13	103.91	4.67595	
					816.73		96.44				4	7.74	0.3483	
		Накладные расходы		99%				41						
		Сметная прибыль		60%				25						
163.	Е09-06-001-01	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1 т конструкций	0.24	1 059.73	48.64	157.94	254	205	12	38	89.49	21.4776	
					853.15		8.89				2	0.49	0.1176	
		Накладные расходы		81%				168						
		Сметная прибыль		72%				149						
164.	Прайс-лист.	Дверь металлическая с кодовым замком и и шпингалетами	шт	2	3 042.55	3 042.55		6 085		6 085				
														
165.	Е07-05-039-08	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0.124	2 757.27	1 099.34	1 477.89	342	22	136	183	17.75	2.201	
					180.04		55.63				7	4.12	0.51088	
		Накладные расходы		140%				41						
		Сметная прибыль		85%				25						
166.	С101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	4	78.84	78.84		315		315				
														
167.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.424	5 839.41	2 455.82	43.31	2 476	1 416	1 041	18	383.06	162.41744	
					3 340.28		14.45				6	1.16	0.49184	
		Накладные расходы		79%				1 123						
		Сметная прибыль		50%				711						
168.	Е62-25-1	Огрунтовка откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.424	506.07	436.27	33.81	215	15	185	14	4.29	1.81896	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				12						
		Сметная прибыль		50%				8						
169.	Е62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных откосовпод окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.424	1 155.27	957.78	1.85	490	83	406	1	23.6	10.0064	
					195.64									
		Накладные расходы		80%				66						
		Сметная прибыль		50%				42						
170.	Е62-26-5	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов  простых за 2 раза с лестниц	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.424	1 628.13	1 323.75	152.35	690	64	561	65	18.12	7.68288	
					152.03									
		Накладные расходы		80%				51						
		Сметная прибыль		50%				32						
171.	Е15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей дверей (кроме кровель), количество окрасок 2(вторые входные в подъезд)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.103	722.16	598.03	3.23	74	12	62		12.21	1.25763	
					120.90		0.15					0.01	0.00103	
		Накладные расходы		95%				11						
		Сметная прибыль		47%				6						
		Приямки												
173.	Е51-1-2	Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью более 10 м2	100 м3 грунта	0.015	4 693.21	897.73	4.04	70	57	13		500.19	7.50285	
					3 791.44									
		Накладные расходы		75%				43						
		Сметная прибыль		45%				26						
174.	Е46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.0252	1 646.90		289.01	42	34		7	172.76	4.353552	
					1 357.89		96.44				2	7.74	0.195048	
		Накладные расходы		99%				36						
		Сметная прибыль		60%				22						
175.	Е10-01-027-03	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0.0252	50 978.54	47 386.07	1 265.62	1 285	59	1 194	32	270.25	6.8103	
					2 326.85		114.55				3	7.9	0.19908	
		Накладные расходы		106%				66						
		Сметная прибыль		54%				33						
176.	С101-0941	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий одностворных высотой до 1,2 м	компл.	2	27.77	27.77		56		56				
														
177.	Е15-05-001-03	Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0.0252	2 814.77	2 574.49	38.83	71	5	65	1	24.3	0.61236	
					201.45		2.61					0.18	0.004536	
		Накладные расходы		95%				5						
		Сметная прибыль		47%				2						
178.	Е15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.528	2 413.29	1 183.20	7.64	8 514	4 313	4 174	27	138.6	488.9808	
					1 222.45		0.12					0.01	0.03528	
		Накладные расходы		95%				4 097						
		Сметная прибыль		47%				2 027						
179.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.08	5 839.41	2 455.82	43.31	467	267	196	3	383.06	30.6448	
					3 340.28		14.45				1	1.16	0.0928	
		Накладные расходы		79%				212						
		Сметная прибыль		50%				134						
180.	Е62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.08	506.07	436.27	33.81	40	3	35	3	4.29	0.3432	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				2						
		Сметная прибыль		50%				2						
181.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	1 984.68	1 884.56	9.19	159	7	151	1	10.07	0.8056	
					90.93									
		Накладные расходы		95%				7						
		Сметная прибыль		47%				3						
182.	Е61-10-1	Ремонт штукатурки приямков цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.092	2 946.35	1 229.01	1.70	271	158	113		201.84	18.56928	
					1 715.64									
		Накладные расходы		79%				125						
		Сметная прибыль		50%				79						
183.	Е61-10-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	100 м2 отремонтированной поверхности	0.092	921.79	613.40	0.86	85	28	56		36.18	3.32856	
					307.53									
		Накладные расходы		79%				22						
		Сметная прибыль		50%				14						
184.	Е62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.092	506.07	436.27	33.81	47	3	40	3	4.29	0.39468	
					35.99									
		Накладные расходы		80%				2						
		Сметная прибыль		50%				2						
185.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.092	1 984.68	1 884.56	9.19	183	8	173	1	10.07	0.92644	
					90.93									
		Накладные расходы		95%				8						
		Сметная прибыль		47%				4						
186.	Е09-03-014-01	Монтаж решеток из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для приямков	1 т конструкций	0.06	1 775.60	681.53	556.19	107	32	41	33	63.28	3.7968	
					537.88		55.58				3	3.82	0.2292	
		Накладные расходы		81%				28						
		Сметная прибыль		72%				25						
	ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2						167 845	39 632	117 848	10 359		4487.91	
										648		44.6842	
	
	Раздел 3.  Ремонт инженерных систем	
	
		Водопровод ( наружная сеть)												
188.	Е01-01-004-04	Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.08	3 726.43		3 650.86	298	6		292	9.97	0.7976	
					75.57		569.05				46	45.67	3.6536	
		Накладные расходы		86%				45						
		Сметная прибыль		43%				22						
189.	Е16-02-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.81	7 819.01	7 276.87	96.80	6 333	361	5 894	78	47.63	38.5803	
					445.34		3.05				2	0.21	0.1701	
		Накладные расходы		115%				417						
		Сметная прибыль		71%				258						
190.	Е22-02-002-01	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	1 км трубопровода	0.081	4 787.29	1 363.27	1 805.27	388	131	110	146	175	14.175	
					1 618.75		0.76					0.07	0.00567	
		Накладные расходы		117%				153						
		Сметная прибыль		76%				100						
191.	Е22-06-005-01	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм	1 врезка	1	96.03	17.38	63.54	96	15	17	64	1.46	1.46	
					15.11		5.37				5	0.37	0.37	
		Накладные расходы		117%				23						
		Сметная прибыль		76%				15						
192.	Е22-03-006-01	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм	1 задвижка (или клапан обратный)	1	333.16	323.65	0.81	333	9	324	1	1.01	1.01	
					8.70									
		Накладные расходы		117%				11						
		Сметная прибыль		76%				7						
193.	С507-0932	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 100 мм	компл.	1	333.60	333.60		334		334				
														
194.	С507-0931	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 80 мм	компл.	2	276.14	276.14		552		552				
														
195.	С507-0930	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 50 мм	компл.	2	180.88	180.88		362		362				
														
196.	С302-1271	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) ЗКЛ2-16 диаметром 50 мм	шт.	1	727.46	727.46		727		727				
														
197.	С302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм	шт.	1	306.96	306.96		307		307				
														
		Внутренняя часть												
199.	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.86	689.42	52.29	19.98	593	531	45	17	76.38	65.6868	
					617.15		3.24				3	0.26	0.2236	
		Накладные расходы		74%				395						
		Сметная прибыль		50%				267						
200.	Прайс-лист.	муфта комбинированная с внутренней резьбой диам.57мм	шт	3	254.50	254.50		764		764				
														
201.	Е16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.43	3 067.38	709.83	915.02	1 319	620	305	393	149.64	64.3452	
					1 442.53		118.90				51	8.2	3.526	
		Накладные расходы		115%				772						
		Сметная прибыль		71%				476						
202.	Е16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.28	3 577.13	1 340.77	670.82	1 002	438	375	188	162.4	45.472	
					1 565.54		85.55				24	5.9	1.652	
		Накладные расходы		115%				531						
		Сметная прибыль		71%				328						
203.	Прайс-лист.	Кран диам.25мм	шт	7	52.07	52.07		364		364				
														
204.	Прайс-лист.	Тройник 25*20*35	шт	7	2.95	2.95		21		21				
														
205.	Прайс-лист.	Крепление диам. 25мм	шт	30	2.28	2.28		69		69				
														
206.	Прайс-лист.	Муфта  с внутренней резьбой 25*15	шт	12	20.68	20.68		248		248				
														
207.	Прайс-лист.	Отвод диам.25мм	шт	51	3.84	3.84		196		196				
														
208.	Прайс-лист.	Кран диам.20мм	шт	12	39.12			469	469					
					39.12									
209.	Е16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.15	3 918.92	598.97	1 486.04	588	275	90	223	190.24	28.536	
					1 833.91		194.59				29	13.42	2.013	
		Накладные расходы		115%				350						
		Сметная прибыль		71%				216						
210.	Е46-04-010-02	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытия	0.16	367.71		136.29	59	37		22	30.53	4.8848	
					231.42		45.48				7	3.65	0.584	
		Накладные расходы		99%				44						
		Сметная прибыль		60%				26						
211.	Е46-04-011-02	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из плиток, уложенных на растворе	100 м2 покрытия	0.16	376.98		56.35	60	51		9	36.77	5.8832	
					320.63		4.97				1	0.46	0.0736	
		Накладные расходы		99%				51						
		Сметная прибыль		60%				31						
212.	Е46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	2.83	355.59		276.83	1 006	223		783	8.93	25.2719	
					78.76		24.41				69	2.26	6.3958	
		Накладные расходы		99%				289						
		Сметная прибыль		60%				175						
213.	Е51-1-2	Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью более 10 м2	100 м3 грунта	0.0484	4 693.21	897.73	4.04	227	184	43		500.19	24.209196	
					3 791.44									
		Накладные расходы		75%				138						
		Сметная прибыль		45%				83						
214.	Е46-03-002-09	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм	100 отверстий	0.08	3 204.66	620.44	2 200.87	256	31	50	176	41	3.28	
					383.35		479.71				38	38.5	3.08	
		Накладные расходы		99%				68						
		Сметная прибыль		60%				41						
215.	Е46-03-002-25	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-09	100 отверстий	0.08	142.85	31.02	103.04	11	1	2	8	0.94	0.0752	
					8.79		24.05				2	1.93	0.1544	
		Накладные расходы		99%				3						
		Сметная прибыль		60%				2						
216.	Е46-03-001-03	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0.06	1 504.04	270.21	1 063.66	90	10	16	64	18.2	1.092	
					170.17		214.31				13	17.2	1.032	
		Накладные расходы		99%				23						
		Сметная прибыль		60%				14						
217.	Е46-03-001-19	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-03	100 отверстий	0.06	62.80	13.51	45.92	4		1	3	0.36	0.0216	
					3.37		10.72				1	0.86	0.0516	
		Накладные расходы		99%				1						
		Сметная прибыль		60%				1						
218.	Е11-01-033-02	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0.16	9 942.80	9 264.73	125.04	1 591	88	1 482	20	66.71	10.6736	
					553.03		9.47				2	0.76	0.1216	
		Накладные расходы		111%				100						
		Сметная прибыль		64%				58						
219.	Е11-01-002-09	Восстановление бетонного основания под плиточный пол	1 м3 подстилающего слоя	2.83	714.72	684.60	0.29	2 023	84	1 937	1	3.66	10.3578	
					29.83									
		Накладные расходы		111%				93						
		Сметная прибыль		64%				54						
220.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.16	1 589.84	1 231.87	52.95	254	49	197	8	39.51	6.3216	
					305.02		15.82				3	1.27	0.2032	
		Накладные расходы		111%				58						
		Сметная прибыль		64%				33						
221.	Е11-01-011-02	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0.16	315.58	302.46	9.26	50	1	48	1	0.5	0.08	
					3.86		2.62					0.21	0.0336	
		Накладные расходы		111%				1						
		Сметная прибыль		64%				1						
222.	Е11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.16	3 622.45	2 749.60	366.72	580	81	440	59	46.18	7.3888	
					506.13		4.86				1	0.39	0.0624	
		Накладные расходы		111%				91						
		Сметная прибыль		64%				52						
223.	Е11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0.16	9 077.66	7 912.01	147.52	1 452	163	1 266	24	119.78	19.1648	
					1 018.13		32.56				5	2.66	0.4256	
		Накладные расходы		111%				186						
		Сметная прибыль		64%				108						
224.	Е69-4-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных	100 отверстий	0.12	943.86	438.08	2.99	113	60	53		60.65	7.278	
					502.79		1.00					0.08	0.0096	
		Накладные расходы		78%				47						
		Сметная прибыль		50%				30						
225.	Е01-01-004-04	Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.09	3 726.43		3 650.86	335	7		329	9.97	0.8973	
					75.57		569.05				51	45.67	4.1103	
		Накладные расходы		86%				50						
		Сметная прибыль		43%				25						
226.	Е01-02-055-01	Зачистка грунта вручную шириной до 2 м, , группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.09	1 018.75			92	92			125	11.25	
					1 018.75									
		Накладные расходы		72%				66						
		Сметная прибыль		38%				35						
227.	Е23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.3	1 299.24	1 180.30	37.95	390	24	354	11	10.2	3.06	
					80.99		3.78				1	0.35	0.105	
		Накладные расходы		117%				29						
		Сметная прибыль		76%				19						
228.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0.4	9 181.02	8 562.74	24.46	3 672	238	3 425	10	61.6	24.64	
					593.82		0.87					0.06	0.024	
		Накладные расходы		115%				274						
		Сметная прибыль		71%				169						
229.	Е23-04-008-01	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих	1 врезка	3	213.95	65.42		642	446	196		16.84	50.52	
					148.53									
		Накладные расходы		117%				522						
		Сметная прибыль		76%				339						
		Электроснабжение												
231.	Е67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	0.71	73.44		0.37	52	52			9.64	6.8444	
					73.07		0.12					0.01	0.0071	
		Накладные расходы		85%				44						
		Сметная прибыль		65%				34						
232.	Ц08-04-744-01	Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м	0.71	548.99	117.97	31.77	390	283	84	23	42.7	30.317	
					399.25		1.87				1	0.14	0.0994	
		Накладные расходы		95%				270						
		Сметная прибыль		65%				185						
233.	Прайс-лист.	Стоимость кабеля 2*16 мм2	 м	71	17.11	17.11		1 215		1 215				
														
234.	Ц08-02-399-02	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.55	186.54	57.47	86.11	103	24	32	47	4.7	2.585	
					42.96		27.85				15	2.23	1.2265	
		Накладные расходы		95%				37						
		Сметная прибыль		65%				25						
235.	С502-0554	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.055	7 066.03	7 066.03		389		389				
														
236.	Ц08-02-420-01	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	100 шт.	0.1	12 922.34	9 360.48	1 423.10	1 292	214	936	142	234	23.4	
					2 138.76		79.03				8	5.45	0.545	
		Накладные расходы		95%				211						
		Сметная прибыль		65%				144						
237.	С503-0460	Разветвительная коробка УК-2	шт.	10	3.40	3.40		34		34				
														
238.	Ц08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0.35	776.02	693.74	10.44	272	25	243	4	7.86	2.751	
					71.84		0.58					0.04	0.014	
		Накладные расходы		95%				24						
		Сметная прибыль		65%				16						
239.	Ц08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	2	236.22	179.11	34.75	472	45	358	70	2.32	4.64	
					22.36		1.45				3	0.1	0.2	
		Накладные расходы		95%				46						
		Сметная прибыль		65%				31						
240.	Прайс-лист.	Щиток	1 шт.	2	157.00	157.00		314		314				
														
241.	Ц08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	2	313.63	287.73	4.44	627	43	575	9	2.32	4.64	
					21.46		0.15					0.01	0.02	
		Накладные расходы		95%				41						
		Сметная прибыль		65%				28						
242.	Ц08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	1	11.50	0.50	2.61	12	8	1	3	0.87	0.87	
					8.39		0.15					0.01	0.01	
		Накладные расходы		95%				8						
		Сметная прибыль		65%				5						
243.	С509-8002	Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО	шт.	1	315.06	315.06		315		315				
														
244.	Ц08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.1	787.34	383.11	23.45	79	38	38	2	39.5	3.95	
					380.78		0.44					0.03	0.003	
		Накладные расходы		95%				36						
		Сметная прибыль		65%				25						
245.	Прайс-лист.	Стоимость выключателя	 шт.	10	8.50	8.50		85		85				
														
246.	Е16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	1	1 404.83	1 400.27	0.81	1 405	4	1 400	1	0.41	0.41	
					3.75									
		Накладные расходы		115%				5						
		Сметная прибыль		71%				3						
247.	С301-3184	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 40 мм	шт.	1	1 438.56	1 438.56		1 439		1 439				
														
248.	Ц08-02-409-06	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	100 м	0.25	1 553.98	1 343.34	36.07	388	44	336	9	19.1	4.775	
					174.57		1.60					0.11	0.0275	
		Накладные расходы		95%				42						
		Сметная прибыль		65%				29						
249.	Ц08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках	100 шт.	0.06	9 363.28	6 993.20	1 232.56	562	68	420	74	118	7.08	
					1 137.52		403.85				24	32.36	1.9416	
		Накладные расходы		95%				87						
		Сметная прибыль		65%				60						
250.	С509-0690	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 4	10 шт.	0.6	126.23	126.23		76		76				
														
251.	С509-0689	Лампы люминесцентные ЛБ-65	шт.	6	25.57	25.57		153		153				
														
	ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3						37 944	5 573	29 057	3 314		568.6751	
										405		32.17477	

	ИТОГО  ПО  СМЕТЕ						319 688	63 943	237 011	18 730		7257.75	
										1 400		96.3743	
	Удорожание материалов для г.Сердобска, %		2				4 740						
	Всего материалы						241 751						
	Всего ФОТ						65 343						
	Всего эксплуатация машин и механизмов						17 330						
	Трудозатраты осн. рабочих											7257.75	
	Трудозатраты механизаторов											96.3743	
	Нормативная трудоемкость											7354.13	
	Всего накладные расходы						56 591						
	Всего сметная прибыль						36 355						
	Всего по смете						417 374						
	Всего по смете с индексом		3.57				1 490 025						
	НДС		18				268 205						
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						1 758 230