Утверждено общим собранием собственников помещений
Протокол № __________  от _________________  2012года
Председатель Правления ТСЖ  «Надежда»
  _________________	

«_____»_______________ 2012Г.	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12.1-11	
	
Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул. Яблочкова в г. Сердобске 	
	
Сметная стоимость:	1 328 279	руб.	
Hормативная трудоемкость:	3 148	чел.ч	
Сметная заработная плата:	27 516	руб.	
	
Составлена в базисных ценах на 01.2001 г. с к=3.57 и с НДС в текущих ценах	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
					всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	обслуж. машины	
								в т.ч. опл. труда мех.				в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	
	Раздел 1.  Кровля	
		
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	5.63	171.86	120.52		51.34	968	679		289	15.9	89.517	
															
		Накладные расходы		99%					672						
		Сметная прибыль		59.5%					404						
															
2.	Е58-18-1	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	100 м2 	5.37	1 137.18	352.80	769.30	15.08	6 107	1 895	4 131	81	45.7	245.409	
															
		Накладные расходы		83%					1 573						
		Сметная прибыль		65%					1 232						
3.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.03	2 402.38	2 387.80		14.58	72	72			309.3	9.279	
															
		Накладные расходы		83%					60						
		Сметная прибыль		65%					47						
															
4.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	3.2	3 324.24	330.52	2 963.93	29.79	10 638	1 058	9 485	95	39.87	127.584	
															
		Накладные расходы		83%					878						
		Сметная прибыль		65%					688						
5.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.12	4 403.15	1 328.14	3 019.81	55.20	528	159	362	7	160.21	19.2252	
															
		Накладные расходы		83%					132						
		Сметная прибыль		65%					103						
6.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 шт	2	360.27	54.96	282.17	23.14	721	110	564	46	6.63	13.26	
								1.60				3	0.11	0.22	
		Накладные расходы		106.2%					120						
		Сметная прибыль		53.55%					61						
7.	С203-0251	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	-1	163.85		163.85		- 164		- 164				
															
8.	С203-0177	Створки с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж	м2	2	261.58		261.58		523		523				
															
9.	С101-0936	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных (независимо от высоты)	компл.	2	55.54		55.54		111		111				
															
10.	Е15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2 окрашиваемой пов-ти	0.04	2 413.29	1 222.45	1 183.20	7.64	97	49	47		138.6	5.544	
								0.12					0.01	0.0004	
		Накладные расходы		94.5%					46						
		Сметная прибыль		46.75%					23						
11.	Е12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 	0.055	1 326.10	66.64	1 223.81	35.65	73	4	67	2	7.84	0.4312	
								1.89					0.13	0.00715	
		Накладные расходы		108%					4						
		Сметная прибыль		55.25%					2						
12.	Е10-01-044-12	Обивка боковин слуховых окон оцинкованной кровельной сталью	100 м2 проемов	0.055	10 923.46	633.53	10 272.11	17.82	601	35	565	1	79.79	4.38845	
								1.02					0.07	0.00385	
		Накладные расходы		106.2%					37						
		Сметная прибыль		53.55%					19						
13.	Е12-01-015-03	Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой	100 м2 	5.37	1 326.10	66.64	1 223.81	35.65	7 121	358	6 572	191	7.84	42.1008	
								1.89				10	0.13	0.6981	
		Накладные расходы		108%					397						
		Сметная прибыль		55.25%					203						
14.	Е09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	5.63	1 168.81	301.75	281.23	585.83	6 580	1 699	1 583	3 298	35.5	199.865	
								40.22				226	2.61	14.6943	
		Накладные расходы		81%					1 559						
		Сметная прибыль		72.25%					1 391						
15.	Прайслист.	Профнастил окрашенный с двухсторонним покрытием С-21 (308руб/м2:3,57:1,18)	м2	647	73.11		73.11		47 302		47 302				
															
16.	Прайслист.	Саморезы для крепления профнастила	шт.	4504	0.68		0.68		3 063		3 063				

17.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (конька- 60,4мп,  примыкания к слуховым окнам-12мп и трубам-36мп)	100 м2 покрытия	0.434	13 838.50	934.70	12 877.43	26.37	6 006	406	5 589	11	112.75	48.9335	
								2.90				1	0.2	0.0868	
		Накладные расходы		108%					440						
		Сметная прибыль		55.25%					225						
18.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0.339388	16 249.65		16 249.65		-5 515		-5 515				
															
19.	Прайслист.	Примыкания кровли и слуховых окон и труб 200*200  ( 200руб/м:3,57:1,18)	м	48	47.48		47.48		2 279		2 279				
															
20.	Прайслист.	Конёк 200*200 (200руб/м:3,57:1,18 )	м	60.4	47.48		47.48		2 868		2 868				
															
21.	С101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	6	78.84		78.84		473		473				
															
22.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий под примыкания к слуховым окнам и трубам из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.24	13 838.50	934.70	12 877.43	26.37	3 321	224	3 091	6	112.75	27.06	
								2.90				1	0.2	0.048	
		Накладные расходы		108%					243						
		Сметная прибыль		55.25%					124						
23.	Прайслист ВДПО.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций: покрытий (24руб/м2:3,57:1,18)	м2	537	5.70	1.20	4.50		3 061	644	2 417				
															
24.	Е60-7-3	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал	100 м труб	0.024	6 171.84	5 041.31	988.40	142.13	148	121	24	3	608.12	14.59488	
								28.88				1	2.21	0.05304	
		Накладные расходы		78%					95						
		Сметная прибыль		63%					77						
25.	Е60-7-4	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3	100 м труб	0.048	3 256.60	2 789.34	388.29	78.97	156	134	19	4	336.47	16.15056	
								15.96				1	1.22	0.05856	
		Накладные расходы		78%					105						
		Сметная прибыль		63%					85						
26.	С404-0004	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75	1000 шт.	0.25	1 599.28		1 599.28		400		400				
															
27.	Е12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	8	635.56	16.00	618.75	0.81	5 084	128	4 950	6	1.93	15.44	
															
		Накладные расходы		108%					138						
		Сметная прибыль		55.25%					71						
															
28.	Е12-01-011-02	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01	1 колпак	16	318.85	8.04	310.00	0.81	5 102	129	4 960	13	0.97	15.52	
															
		Накладные расходы		108%					139						
		Сметная прибыль		55.25%					71						
29.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.74	2 206.28	1 186.54	1 017.11	2.63	1 633	878	753	2	131.4	97.236	
															
		Накладные расходы		79%					694						
		Сметная прибыль		50%					439						
30.	Е62-1-4	Окраска известковыми составами по штукатурке	100 м2 (без вычета проемов)	0.74	146.72	113.54	27.02	6.16	109	84	20	5	14.3	10.582	
								1.25				1	0.1	0.074	
		Накладные расходы		80%					68						
		Сметная прибыль		50%					43						
	 ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1							109 466	8 866	96 539	4 060		1002.12	
											244		15.94	
	
	Раздел 2.  Фасад	
		Фасад													
32.	Е08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной про екции 	4.5	1 042.69	364.97	672.07	5.65	4 692	1 642	3 024	25	43.5	195.75	
															
		Накладные расходы		109.8%					1 803						
		Сметная прибыль		68%					1 117						
33.	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной пов-ти	0.141	5 379.37	2 920.30	2 455.82	3.25	758	412	346		323.4	45.5994	
															
		Накладные расходы		79%					325						
		Сметная прибыль		50%					206						
34.	Е62-41-1	Очистка вручную поверхности откосов с земли и лесов	100 м2 расчищенной пов-ти	0.202	157.66	157.66			32	32			20.8	4.2016	
															
		Накладные расходы		80%					26						
		Сметная прибыль		50%					16						
35.	Е61-26-2	Перетирка штукатурки откосов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой пов-ти	0.202	316.80	299.77	16.79	0.24	64	61	3		35.73	7.21746	
															
		Накладные расходы		79%					48						
		Сметная прибыль		50%					31						
															
36.	Е62-25-4	Огрунтовка  откосов под шпаклёвку с земли и лесов	100 м2 обработанной пов-ти	0.34	518.47	42.45	436.27	39.75	176	14	148	14	5.06	1.7204	
															
		Накладные расходы		80%					11						
		Сметная прибыль		50%					7						
37.	Е62-25-10	Шпатлевка откосов под окраску	100 м2 обработанной пов-ти	0.34	1 188.35	228.72	957.78	1.85	404	78	326	1	27.59	9.3806	
															
		Накладные расходы		80%					62						
		Сметная прибыль		50%					39						
38.	Е62-25-4	Огрунтовка откосов под окраску с земли и лесов	100 м2 	0.34	518.47	42.45	436.27	39.75	176	14	148	14	5.06	1.7204	
															
		Накладные расходы		80%					11						
		Сметная прибыль		50%					7						
39.	Е15-04-014-03	Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100 м2 окрашиваемой пов-ти	0.34	582.29	69.99	506.78	5.53	198	24	172	2	7.751	2.63534	
															
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15 	
		Накладные расходы		94.5%					23						
		Сметная прибыль		46.75%					11						
40.	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных галтелей под окнами цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной пов-ти	0.09	5 379.37	2 920.30	2 455.82	3.25	484	263	221		323.4	29.106	
															
		Накладные расходы		79%					208						
		Сметная прибыль		50%					132						
41.	Е62-41-1	Очистка вручную поверхности галтелей под окнами с земли и лесов	100 м2 расчищенной пов-ти	0.2	157.66	157.66			32	32			20.8	4.16	
															
		Накладные расходы		80%					26						
		Сметная прибыль		50%					16						
42.	Е62-25-4	Огрунтовка  галтелей под шпатлёвку с земли и лесов	100 м2 	0.29	518.47	42.45	436.27	39.75	150	12	127	12	5.06	1.4674	
															
		Накладные расходы		80%					10						
		Сметная прибыль		50%					6						
43.	Е15-02-005-01	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню стен гладких	100 м2 	0.29	1 696.33	1 599.08	7.68	89.57	492	464	2	26	165.88	48.1052	
								37.47				11	2.78	0.8062	
		Вычт.ресурсы:  С101-2290:[ М-(50.39=1439.61*0.035) ];  С402-0051:[ М-(451.18=644.54*0.7) ];  С402-0083:[ М-(1226.81=557.64*2.2) ]	
		Накладные расходы		94.5%					449						
		Сметная прибыль		46.75%					222						
44.	Прайслист.	Штукатурка декоративная "БОЛАРС" Короед" 2,5мм (19000руб:3,5:1,18)	т	0.091	4 600.48		4 600.48		419		419				
															
45.	Е62-25-4	Огрунтовка галтелей под окраску с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.29	518.47	42.45	436.27	39.75	150	12	127	12	5.06	1.4674	
															
		Накладные расходы		80%					10						
		Сметная прибыль		50%					6						
46.	Е15-04-014-03	Окраска галтелей с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.29	582.29	69.99	506.78	5.53	169	20	147	2	7.751	2.24779	
															
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15	
		Накладные расходы		94.5%					19						
		Сметная прибыль		46.75%					9						
47.	Е61-20-1	Ремонт штукатурки карниза цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 	0.09	5 379.37	2 920.30	2 455.82	3.25	484	263	221		323.4	29.106	
															
		Накладные расходы		79%					208						
		Сметная прибыль		50%					132						
48.	Е62-41-1	Очистка вручную поверхности карниза с земли и лесов	100 м2 	0.18	157.66	157.66			28	28			20.8	3.744	
															
		Накладные расходы		80%					22						
		Сметная прибыль		50%					14						
49.	Е62-25-4	Огрунтовка  карниза под шпатлёвку с земли и лесов	100 м2 	0.62	518.47	42.45	436.27	39.75	321	26	270	25	5.06	3.1372	
															
		Накладные расходы		80%					21						
		Сметная прибыль		50%					13						
50.	Е62-25-10	Шпатлевка карниза  под окраску	100 м2 	0.62	1 188.35	228.72	957.78	1.85	737	142	594	1	27.59	17.1058	
															
		Накладные расходы		80%					114						
		Сметная прибыль		50%					71						
51.	Е62-25-4	Огрунтовка карниза под окраску с земли и лесов	100 м2 	0.62	518.47	42.45	436.27	39.75	321	26	270	25	5.06	3.1372	
															
		Накладные расходы		80%					21						
		Сметная прибыль		50%					13						
															
52.	Е15-04-014-03	Окраска карниза с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100 м2 окрашиваемой пов-ти	0.62	582.29	69.99	506.78	5.53	361	43	314	3	7.751	4.80562	
															
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15	
		Накладные расходы		94.5%					41						
		Сметная прибыль		46.75%					20						
53.	Е62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов с земли и лесов	100 м2 расчищенной пов-ти	3.85	157.66	157.66			607	607			20.8	80.08	
															
		Накладные расходы		80%					486						
		Сметная прибыль		50%					304						
54.	Е53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной пов-ти стен	0.02	14 060.67	3 213.01	10 720.00	127.66	281	64	214	3	397.65	7.953	
								14.50					1	0.02	
		Накладные расходы		86%					55						
		Сметная прибыль		70%					45						
55.	Е62-25-4	Огрунтовка фасадов под окраску с земли и лесов	100 м2 	3.85	518.47	42.45	436.27	39.75	1 996	163	1 680	153	5.06	19.481	
															
		Накладные расходы		80%					130						
		Сметная прибыль		50%					82						
56.	Е15-04-014-03	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.85	582.29	69.99	506.78	5.53	2 242	269	1 951	21	7.751	29.84135	
															
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15	
		Накладные расходы		94.5%					254						
		Сметная прибыль		46.75%					126						
57.	Е61-10-3	Ремонт штукатурки цоколя толщиной слоя до 20 мм	100 м2 	0.4	2 830.84	1 600.13	1 229.01	1.70	1 132	640	492	1	188.25	75.3	
															
		Накладные расходы		79%					506						
		Сметная прибыль		50%					320						
58.	Е61-10-4	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3	100 м2 	0.4	887.79	273.53	613.40	0.86	355	109	245		32.18	12.872	
															
		Накладные расходы		79%					86						
		Сметная прибыль		50%					55						
59.	Е62-41-1	Очистка вручную поверхности цоколя с земли и лесов	100 м2 	0.43	157.66	157.66			68	68			20.8	8.944	
															
		Накладные расходы		80%					54						
		Сметная прибыль		50%					34						
60.	Е62-25-1	Огрунтовка цоколя под шпатлёвку	100 м2 обработанной поверхности	0.83	506.07	35.99	436.27	33.81	420	30	362	28	4.29	3.5607	
															
		Накладные расходы		80%					24						
		Сметная прибыль		50%					15						
61.	Е15-02-005-01	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню стен гладких	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.83	1 696.33	1 599.08	7.68	89.57	1 408	1 327	6	74	165.88	137.6804	
								37.47				31	2.78	2.3074	
		Вычт.ресурсы:  С101-2290:[ М-(50.39=1439.61*0.035) ];  С402-0051:[ М-(451.18=644.54*0.7) ];  С402-0083:[ М-(1226.81=557.64*2.2) ]	
		Накладные расходы		94.5%					1 283						
		Сметная прибыль		46.75%					635						
62.	Прайслист.	Штукатурка декоративная "БОЛАРС" Короед" 2,5мм (19000руб:3,5:1,18)	т	0.259	4 600.48		4 600.48		1 192		1 192				
															
63.	Е62-25-1	Огрунтовка цоколя под окраску	100 м2 обработанной поверхности	0.83	506.07	35.99	436.27	33.81	420	30	362	28	4.29	3.5607	
															
		Накладные расходы		80%					24						
		Сметная прибыль		50%					15						
64.	Е15-04-014-03	Окраска цоколя с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100 м2 	0.83	582.29	69.99	506.78	5.53	483	58	421	5	7.751	6.43333	
															
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15	
		Накладные расходы		94.5%					55						
		Сметная прибыль		46.75%					27						
65.	Е62-9-12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон и балконных дверей за два раза только со стороны фасада с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 	0.92	2 408.28	1 424.62	978.81	4.85	2 216	1 311	901	4	169.8	156.216	
															
		Накладные расходы		80%					1 049						
		Сметная прибыль		50%					656						
															
66.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м	100 м	0.68	3 448.54	343.29	3 099.03	6.22	2 345	233	2 107	4	41.41	28.1588	
								1.00				1	0.08	0.0544	
		Накладные расходы		83%					194						
		Сметная прибыль		65%					152						
67.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (карниз) шириной до 0,4 м	100 м	0.12	3 448.54	343.29	3 099.03	6.22	414	41	372	1	41.41	4.9692	
								1.00					0.08	0.0096	
		Накладные расходы		83%					34						
		Сметная прибыль		65%					27						
68.	Е69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.58	5 242.02	181.38	223.06	4 837.58	3 040	105	129	2 806	20.8	12.064	
								137.78				80	8.32	4.8256	
		Накладные расходы		78%					144						
		Сметная прибыль		50%					93						
		Балконы													
70.	Е56-11-1	Снятие деревянного поручня с ограждения балкона	100 м наличников	0.45	32.50	32.50			15	15			4.21	1.8945	
															
		Накладные расходы		82%					12						
		Сметная прибыль		62%					9						
71.	Е10-01-060-01	Установка и крепление поручней	100 м	0.45	1 406.99	71.40	1 331.55	4.04	633	32	599	2	8.993	4.04685	
															
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15	
		Накладные расходы		106.2%					34						
		Сметная прибыль		53.55%					17						
72.	С203-0359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	-50.4	11.84		11.84		- 597		- 597				
															
73.	Калькуляция.	Стоимость поручня	м/п	50.4	16.21		16.21		817		817				
															
74.	Е15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву поручня	100 м2 	0.075	2 370.72	521.04	1 837.64	12.04	178	39	138	1	59.075	4.430663	
								0.31					0.025	0.001875	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15	
		Накладные расходы		94.5%					37						
		Сметная прибыль		46.75%					18						
75.	Е62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток балконов за 2 раза	100 м2 	0.3	1 249.70	633.52	615.37	0.81	375	190	185		80.6	24.18	
															
		Накладные расходы		80%					152						
		Сметная прибыль		50%					95						
															
76.	Е15-01-050-03	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на клее	100 м2 облицовки	0.3	10 156.39	347.11	9 767.19	42.09	3 047	104	2 930	13	38.87	11.661	
								1.00					0.08	0.024	
		Вычт.ресурсы:  С101-2434:[ М-(552.32=18.98*29.1) ]	
		Накладные расходы		94.5%					98						
		Сметная прибыль		46.75%					49						
77.	Е61-4-9	Ремонт штукатурки балконных плит снизу цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 	0.21	3 290.30	1 973.07	1 290.35	26.88	691	414	271	6	226.27	47.5167	
								8.97				2	0.72	0.1512	
		Накладные расходы		79%					329						
		Сметная прибыль		50%					208						
78.	Е61-4-10	Ремонт штукатурки: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-9	100 м2 	0.21	1 001.69	341.39	646.86	13.44	210	72	136	3	39.15	8.2215	
								4.49				1	0.36	0.0756	
		Накладные расходы		79%					58						
		Сметная прибыль		50%					37						
79.	Е61-10-1	Ремонт штукатурки торцов балконных плит  цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 	0.09	2 946.35	1 715.64	1 229.01	1.70	265	154	111		201.84	18.1656	
															
		Накладные расходы		79%					122						
		Сметная прибыль		50%					77						
80.	Е61-10-2	Ремонт штукатурки: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	100 м2 	0.09	921.79	307.53	613.40	0.86	83	28	55		36.18	3.2562	
															
		Накладные расходы		79%					22						
		Сметная прибыль		50%					14						
81.	Е62-25-4	Огрунтовка балконных плит под шпатлёвку с земли и лесов	100 м2 	0.3	518.47	42.45	436.27	39.75	156	13	131	12	5.06	1.518	
															
		Накладные расходы		80%					10						
		Сметная прибыль		50%					7						
82.	Е62-25-10	Шпатлевка балконных плит под окраску с земли и лесов	100 м2 	0.3	1 188.35	228.72	957.78	1.85	357	69	287	1	27.59	8.277	
															
		Накладные расходы		80%					55						
		Сметная прибыль		50%					35						
83.	Е62-25-4	Огрунтовка балконных плит под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	100 м2 	0.3	518.47	42.45	436.27	39.75	156	13	131	12	5.06	1.518	
															
		Накладные расходы		80%					10						
		Сметная прибыль		50%					7						
84.	Е15-04-014-03	Окраска балконов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100 м2 	0.3	582.29	69.99	506.78	5.53	175	21	152	2	7.751	2.3253	
															
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1.25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1.25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1.15 	
		Накладные расходы		94.5%					20						
		Сметная прибыль		46.75%					10						
85.	Е09-03-014-01	Устройство стоек и каркаса козырьков	1 т конструкций	0.4	1 995.33	618.56	681.53	695.24	798	247	273	278	72.772	29.1088	
								69.47				28	4.775	1.91	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15	
		Накладные расходы		81%					223						
		Сметная прибыль		72.25%					199						
86.	С201-1113	Конструкции металлические	т	0.4	9 800.00		9 800.00		3 920		3 920				
															
87.	Е58-18-4	Устройство обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 	0.34	3 881.00	738.73	3 077.21	65.06	1 320	251	1 046	22	95.69	32.5346	
															
		Накладные расходы		83%					208						
		Сметная прибыль		65%					163						
88.	Е09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия козырька из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0.36	1 360.53	347.01	281.23	732.29	490	125	101	264	40.825	14.697	
								50.28				18	3.2625	1.1745	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15	
		Накладные расходы		81%					116						
		Сметная прибыль		72.25%					103						
89.	Прайслист.	Профнастил окрашенный с двухсторонним покрытием С-21 (308руб/м2:3,57:1,18)	м2	41.4	73.11		73.11		3 027		3 027				
															
90.	Прайслист.	Саморезы для крепления профнастила	шт.	281	0.68		0.68		191		191				
															
91.	Прайслист.	Болт анкерный (крепёж в стене)	шт.	64	0.80		0.80		51		51				
															
92.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (примыканий козырьков к стенам) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.13	13 985.30	1 074.91	12 877.43	32.96	1 818	140	1 674	4	129.6625	16.856125	
								3.63					0.25	0.0325	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15	
		Накладные расходы		108%					151						
		Сметная прибыль		55.25%					77						
93.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0.10166	16 249.65		16 249.65		-1 652		-1 652				
															
94.	Прайслист.	Примыкания 200руб/м:3,57:1,18	м	13	47.48		47.48		617		617				
															
	Проёмы: окна на лестничной клетке, входные двери в подъезды										
96.	Е46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных	100 м2	0.035	1 770.93	1 481.92		289.01	62	52		10	188.54	6.5989	
								96.44				3	7.74	0.2709	
		Накладные расходы		99%					54						
		Сметная прибыль		59.5%					33						
97.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.035	178 527.28	2 112.18	175 759.10	656.00	6 248	74	6 152	23	248.492	8.69722	
								27.41				1	2.2	0.077	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15 	
		Накладные расходы		106.2%					80						
		Сметная прибыль		53.55%					40						
98.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 	0.033	5 839.41	3 340.28	2 455.82	43.31	193	110	81	1	383.06	12.64098	
								14.45					1.16	0.03828	
		Накладные расходы		79%					87						
		Сметная прибыль		50%					55						
99.	Е62-25-1	Огрунтовка  откосов под шпатлёвку	100 м2 	0.033	506.07	35.99	436.27	33.81	17	1	14	1	4.29	0.14157	
															
		Накладные расходы		80%					1						
		Сметная прибыль		50%					1						
100.	Е62-25-7	Шпатлевка  откосов под окраску	100 м2 	0.033	1 155.27	195.64	957.78	1.85	38	6	32		23.6	0.7788	
															
		Накладные расходы		80%					5						
		Сметная прибыль		50%					3						
101.	Е15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 	0.033	2 024.40	430.20	1 578.12	16.08	67	14	52	1	49.335	1.628055	
								0.31					0.025	0.000825	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15	
		Накладные расходы		94.5%					13						
		Сметная прибыль		46.75%					7						
															
102.	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0.046	1 105.74	816.73		289.01	51	38		13	103.91	4.77986	
								96.44				4	7.74	0.35604	
		Накладные расходы		99%					42						
		Сметная прибыль		59.5%					25						
103.	Е09-06-001-01	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1 т конструкций	0.3	1 072.69	853.15	48.64	170.90	322	256	15	51	102.9135	30.87405	
								8.89				3	0.6125	0.18375	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15	
		Накладные расходы		81%					210						
		Сметная прибыль		72.25%					187						
104.	Прайслист.	Дверь металлическая двупольная с кодовым замком и шпингалетами	шт.	2	4 042.55		4 042.55		8 085		8 085				
															
105.	Е07-05-039-08	Устройство герметизации коробок окон и дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0.13	2 537.15	156.56	1 099.34	1 281.25	330	20	143	167	17.75	2.3075	
								44.50				6	4.12	0.5356	
		Накладные расходы		139.5%					36						
		Сметная прибыль		85%					22						
106.	С101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	4	78.84		78.84		315		315				
															
107.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 	0.048	5 839.41	3 340.28	2 455.82	43.31	280	160	118	2	383.06	18.38688	
								14.45				1	1.16	0.05568	
		Накладные расходы		79%					127						
		Сметная прибыль		50%					81						
108.	Е62-25-1	Огрунтовка  откосов под шпатлёвку	100 м2 	0.048	506.07	35.99	436.27	33.81	24	2	21	2	4.29	0.20592	
															
		Накладные расходы		80%					2						
		Сметная прибыль		50%					1						
109.	Е62-25-7	Шпатлевка  откосов под окраску	100 м2 	0.048	1 155.27	195.64	957.78	1.85	55	9	46		23.6	1.1328	
															
		Накладные расходы		80%					7						
		Сметная прибыль		50%					5						
110.	Е62-25-1	Огрунтовка  откосов под окраску	100 м2 	0.048	506.07	35.99	436.27	33.81	24	2	21	2	4.29	0.20592	
															
		Накладные расходы		80%					2						
		Сметная прибыль		50%					1						
111.	Е62-26-5	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов за 2 раза	100 м2 	0.048	1 628.13	152.03	1 323.75	152.35	78	7	64	7	18.12	0.86976	
															
		Накладные расходы		80%					6						
		Сметная прибыль		50%					4						
112.	Е15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м2 	0.115	722.43	120.90	598.03	3.50	83	14	69		14.0415	1.6147725	
								0.15					0.0125	0.0014375	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15	
		Накладные расходы		94.5%					13						
		Сметная прибыль		46.75%					7						
		Козырьки над входами и крыльца													
114.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.002	1 167.32	1 167.32			2	2			154	0.308	
															
		Накладные расходы		72%					1						
		Сметная прибыль		38.25%					1						
															
115.	Е06-01-001-01	Обетоннирование стоек	100 м3 бетона 	0.002	66 120.88	1 569.06	62 171.32	2 380.50	132	3	124	5	207	0.414	
								326.25				1	22.5	0.045	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15	
		Накладные расходы		94.5%					4						
		Сметная прибыль		55.25%					2						
116.	Е09-03-002-01	Установка стоек козырька	1 т конструкций	0.74	551.68	107.53	57.76	386.40	408	80	43	286	12.0405	8.90997	
								34.89				26	2.3875	1.76675	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15 	
		Накладные расходы		81%					86						
		Сметная прибыль		72.25%					77						
117.	С103-0361	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	16	59.25		59.25		948		948				
															
118.	С101-0521	Лист под трубу	т	0.0035	7 921.54		7 921.54		28		28				
															
119.	Е09-03-014-01	Устройство каркаса козырьков	1 т конструкций	0.12	1 775.60	537.88	681.53	556.19	213	65	82	67	63.28	7.5936	
								55.58				7	3.82	0.4584	
		Накладные расходы		81%					58						
		Сметная прибыль		72.25%					52						
120.	С201-1113	Конструкции металлические	т	0.12	9 800.00		9 800.00		1 176		1 176				
															
121.	Прайслист.	Болт анкерный	шт.	20	0.80		0.80		16		16				
															
122.	Е10-01-083-02	Устройство обрешетки	100 м2 	0.08	3 517.84	265.65	3 120.06	132.13	281	21	250	11	30.853	2.468314	
								10.42				1	0.7187	0.0575	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15*1,15	
		Накладные расходы		106.2%					23						
		Сметная прибыль		53.55%					12						
123.	Е09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0.09	1 360.53	347.01	281.23	732.29	122	31	25	66	40.825	3.67425	
								50.28				5	3.2625	0.293625	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15 	
		Накладные расходы		81%					29						
		Сметная прибыль		72.25%					26						
124.	Прайслист.	Профнастил окрашенный с двухсторонним покрытием С-21 (308руб/м2:3,57:1,18)	м2	10.4	73.11		73.11		760		760				
															
125.	Прайслист.	Саморезы для крепления профнастила	шт.	72	0.68		0.68		49		49				
															
126.	Е12-01-010-01	Устройство примыкания козырьков из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.022	13 985.30	1 074.91	12 877.43	32.96	308	24	283	1	129.6625	2.852575	
								3.63					0.25	0.0055	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15 	
		Накладные расходы		108%					26						
		Сметная прибыль		55.25%					13						
127.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0.017204	16 249.65		16 249.65		- 280		- 280				
															
128.	Прайслист.	Примыкания 200руб/м:3,57:1,18	м	4.2	47.48		47.48		199		199				
															
129.	Е15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: каркаса и стоек, количество окрасок 2	100 м2 	0.02	1 150.25	611.83	535.62	2.80	23	12	11		71.06	1.4212	
								0.12					0.01	0.0002	
		Накладные расходы		94.5%					11						
		Сметная прибыль		46.75%					6						
		Крыльца													
131.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную под площадку крыльца, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.013	1 167.32	1 167.32			15	15			154	2.002	
															
		Накладные расходы		72%					11						
		Сметная прибыль		38.25%					6						
132.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	0.8	206.15	32.90	129.71	43.54	165	26	104	35	3.9215	3.1372	
								4.05				3	0.375	0.3	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15	
		Накладные расходы		110.7%					32						
		Сметная прибыль		63.75%					18						
133.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	0.8	528.68	36.94	411.19	80.55	423	30	329	64	4.2895	3.4316	
								7.43				6	0.6875	0.55	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15	
		Накладные расходы		110.7%					40						
		Сметная прибыль		63.75%					23						
134.	Е06-01-001-01	Бетонирование крылец	100 м3 в деле	0.024	66 120.88	1 569.06	62 171.32	2 380.50	1 587	38	1 492	57	207	4.968	
								326.25				8	22.5	0.54	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15	
		Накладные расходы		94.5%					43						
		Сметная прибыль		55.25%					25						
135.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-2.448	578.53		578.53		-1 416		-1 416				
															
136.	Прайслист.	Бетон М-200 (5200:3,4:1,18:1,02)	м3	2.45	1 270.70		1 270.70		3 113		3 113				
															
137.	Е09-03-014-01	Обрамление бетонного крыльца уголком	1 т конструкций	0.034	1 995.33	618.56	681.53	695.24	68	21	23	24	72.772	2.474248	
								69.47				2	4.775	0.16235	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15 	
		Накладные расходы		81%					19						
		Сметная прибыль		72.25%					17						
138.	С201-8059	Конструкции металлические	т	0.034	9 816.44		9 816.44		334		334				
															
139.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.08	1 648.83	350.77	1 231.87	66.19	132	28	99	5	45.4365	3.63492	
								19.78				2	1.5875	0.127	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15	
		Накладные расходы		110.7%					33						
		Сметная прибыль		63.75%					19						
140.	Е11-01-027-01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных	100 м2 покрытия	0.08	29 748.12	656.98	28 888.31	202.83	2 380	53	2 311	16	81.31	6.5048	
								35.92				3	2.93	0.2344	
		Накладные расходы		110.7%					62						
		Сметная прибыль		63.75%					36						
		Отмостка		1											
142.	Е68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.073	2 219.76	466.70		1 753.06	162	34		128	57.76	4.21648	
								169.56				12	15.7	1.1461	
		Накладные расходы		104%					48						
		Сметная прибыль		60%					28						
143.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.16	1 167.32	1 167.32			187	187			154	24.64	
															
		Накладные расходы		72%					135						
		Сметная прибыль		38.25%					72						
144.	Е01-02-027-06	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 3	1000 м2 спланированной площади	0.073	1 351.27	1 351.27			99	99			163	11.899	
															
		Накладные расходы		72%					71						
		Сметная прибыль		38.25%					38						
145.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	5.8	193.15	28.61	129.71	34.83	1 120	166	752	202	3.41	19.778	
								3.24				19	0.3	1.74	
		Накладные расходы		110.7%					205						
		Сметная прибыль		63.75%					118						
146.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	7.3	507.75	32.12	411.19	64.44	3 707	234	3 002	470	3.73	27.229	
								5.94				43	0.55	4.015	
		Накладные расходы		110.7%					307						
		Сметная прибыль		63.75%					177						
															
147.	Е27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.073	53 138.25	358.11	49 983.23	2 796.91	3 879	26	3 649	204	38.3	2.7959	
								282.00				21	19.08	1.39284	
		Накладные расходы		127.8%					60						
		Сметная прибыль		80.75%					38						
148.	Е27-06-020-02	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	1000 м2 покрытия	0.073	54 142.84	358.11	50 987.82	2 796.91	3 952	26	3 722	204	38.3	2.7959	
								282.00				21	19.08	1.39284	
		Накладные расходы		127.8%					60						
		Сметная прибыль		80.75%					38						
	ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2							86 972	12 576	68 363	6 035		1471.1491	
											370		27.1399	
	
	Раздел 3.  Ремонт внутридомовых систем	
		Водопровод													
150.	Е46-03-002-09	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм	100 отверстий	0.12	3 204.66	383.35	620.44	2 200.87	385	46	74	264	41	4.92	
								479.71				58	38.5	4.62	
		Накладные расходы		99%					103						
		Сметная прибыль		59.5%					62						
151.	Е46-03-001-04	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм	100 отверстий	0.32	1 615.43	191.68	247.97	1 175.78	517	61	79	376	20.5	6.56	
								240.48				77	19.3	6.176	
		Накладные расходы		99%					137						
		Сметная прибыль		59.5%					82						
152.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	1.38	542.80	481.73	45.72	15.35	749	665	63	21	59.62	82.2756	
								2.12				3	0.17	0.2346	
		Накладные расходы		74%					494						
		Сметная прибыль		50%					334						
153.	Е16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровода	0.54	5 806.06	1 309.06	2 996.65	1 500.35	3 135	707	1 618	810	141.52	76.4208	
								195.17				105	13.46	7.2684	
		Накладные расходы		115.2%					935						
		Сметная прибыль		70.55%					573						
															
154.	Прайслист.	Труба полипропиленовая  диам. 63 мм	м	54	90.57		90.57		4 891		4 891				
155.	Прайслист.	Кран шаровый п/п диам.63мм	шт.	3	276.99		276.99		831		831				
															
156.	Прайслист.	Муфта  с внутренней резьбой полипропиленовая диам. 63*57мм	шт.	2	278.56		278.56		557		557				
157.	Прайслист.	Отвод  диам.63мм	шт.	25	23.36		23.36		584		584				
															
158.	Прайслист.	Муфта диам. 63мм	шт.	25	10.53		10.53		263		263				
															
159.	Прайслист.	Тройник 63*32*63мм	шт.	4	24.59		24.59		98		98				
															
160.	Прайслист.	Крепление со штангой диам.63мм	шт.	3	40.80		40.80		122		122				
															
161.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.48	2 652.77	1 174.15	944.28	534.34	1 273	564	453	256	121.8	58.464	
								68.44				33	4.72	2.2656	
		Накладные расходы		115.2%					688						
		Сметная прибыль		70.55%					421						
162.	Прайслист.	Труба полипропиленовая  диам.32мм	м	48	29.93		29.93		1 437		1 437				
163.	Прайслист.	Отвод  диам.32мм	шт.	25	3.88		3.88		97		97				
															
164.	Прайслист.	Муфта диам. 32мм	шт.	30	2.64		2.64		79		79				
															
165.	Прайслист.	Полуотвод  диам.32мм	шт.	25	4.01		4.01		100		100				
															
166.	Прайслист.	Тройник 25*20*25	шт.	20	4.94		4.94		99		99				
167.	Прайслист.	Кран шаровый п/п диам.32мм	шт.	10	71.22		71.22		712		712				
															
168.	Прайслист.	Муфта диам. 32*25мм	шт.	10	3.10		3.10		31		31				
															
169.	Е16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.36	3 067.38	1 442.53	709.83	915.02	1 104	519	256	329	149.64	53.8704	
								118.90				43	8.2	2.952	
		Накладные расходы		115.2%					647						
		Сметная прибыль		70.55%					396						
170.	Прайслист.	Труба полипропиленовая  диам. 25мм	м	36	29.28		29.28		1 054		1 054				
															
171.	Прайслист.	Отвод  диам.25мм	шт.	25	3.88		3.88		97		97				

172.	Прайслист.	Муфта диам. 25мм	шт.	18	59.64		59.64		1 074		1 074				
															
173.	Прайслист.	Полуотвод  диам.25мм	шт.	25	4.01		4.01		100		100				
															
174.	Прайслист.	Тройник 25*20*25	шт.	26	4.94		4.94		128		128				
															
175.	Прайслист.	Муфта с внутренней резьбой диам. 25мм	шт.	20	26.46		26.46		529		529				
															
176.	Прайслист.	Кран п/п диам.25мм	шт.	16	39.12		39.12		626		626				
177.	Прайслист.	Крепление диам.25мм	шт.	36	0.67		0.67		24		24				
178.	Е22-06-005-01	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм	1 врезка	1	96.03	15.11	17.38	63.54	96	15	17	64	1.46	1.46	
								5.37				5	0.37	0.37	
		Накладные расходы		117%					23						
		Сметная прибыль		75.65%					15						
179.	Е69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0.16	1 038.14	652.09	384.18	1.87	166	104	61		78.66	12.5856	
								0.62					0.05	0.008	
		Накладные расходы		78%					81						
		Сметная прибыль		50%					52						
180.	Е16-06-005-03	Установка счетчиков (водомеров) диаметром 65 мм	1 счетчик 	1	2 384.37	15.36	2 361.22	7.79	2 384	15	2 361	8	1.68	1.68	
															
		Накладные расходы		115.2%					17						
		Сметная прибыль		70.55%					11						
		Канализация													
182.	Е46-03-001-13	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм	100 отверстий	0.16	2 649.96	246.84	939.04	1 464.08	424	39	150	234	26.4	4.224	
								307.76				49	24.7	3.952	
		Накладные расходы		99%					87						
		Сметная прибыль		59.5%					52						
183.	Е46-03-001-29	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-13	100 отверстий	0.16	132.79	19.64	46.95	66.20	21	3	8	11	2.1	0.336	
								15.45				2	1.24	0.1984	
		Накладные расходы		99%					5						
		Сметная прибыль		59.5%					3						
184.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м 	1.6	713.12	701.17		11.95	1 141	1 122		19	85.3	136.48	
								3.99				6	0.32	0.512	
		Накладные расходы		74%					835						
		Сметная прибыль		50%					564						
															
185.	Е16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.16	5 387.49	619.27	4 757.02	11.20	862	99	761	2	64.24	10.2784	
								0.29					0.02	0.0032	
		Накладные расходы		115.2%					114						
		Сметная прибыль		70.55%					70						
186.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопровода	1.44	9 181.02	593.82	8 562.74	24.46	13 221	855	12 330	35	61.6	88.704	
								0.87				1	0.06	0.0864	
		Накладные расходы		115.2%					986						
		Сметная прибыль		70.55%					604						
187.	Е65-4-2	Демонтаж унитазов и писсуаров	100 приборо	0.16	540.06	529.23		10.83	86	85		2	63.84	10.2144	
								3.61				1	0.29	0.0464	
		Накладные расходы		74%					64						
		Сметная прибыль		50%					43						
188.	Е17-01-003-01	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным (ранее снятых)	10 компл.	1.6	557.38	227.92	285.53	43.93	892	365	457	70	24.64	39.424	
								3.99				6	0.32	0.512	
		Вычт.ресурсы:  С301-1521:[ М-(3797.00=379.70*10) ]	
		Накладные расходы		115.2%					427						
		Сметная прибыль		70.55%					262						
189.	Е65-6-6	Смена манжетов резиновых к унитазам	100 шт
	0.16	1 169.47	705.60	460.70	3.17	187	113	74	1	80	12.8	
								0.25					0.02	0.0032	
		Накладные расходы		103%					116						
		Сметная прибыль		60%					68						
190.	Е69-4-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных	100 отверстий	0.08	943.86	502.79	438.08	2.99	76	40	35		60.65	4.852	
								1.00					0.08	0.0064	
		Накладные расходы		78%					31						
		Сметная прибыль		50%					20						
		Отопление (чердак)													
192.	Е16-04-002-06	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровода	0.14	2 917.83	1 309.06	108.42	1 500.35	408	183	15	210	141.52	19.8128	
								195.17				27	13.46	1.8844	
		Вычт.ресурсы:  С507-0592:[ М-(2888.23=305.31*9.46) ]	
		Накладные расходы		115.2%					242						
		Сметная прибыль		70.55%					148						
193.	Прайслист.	Труба полипропиленовая  диам. 63 мм	м	14	90.57		90.57		1 268		1 268				
															
194.	Прайслист.	Кран шаровый п/п диам.63мм	шт.	1	276.99		276.99		277		277				
															
195.	Прайслист.	Муфта  с внутренней резьбой полипропиленовая диам. 63*57мм	шт.	3	238.56		238.56		716		716				
															
196.	Прайслист.	Тройник 63*25*63мм	шт.	2	24.59		24.59		49		49				
															
197.	Прайслист.	Крепление со штангой диам.63мм	шт.	5	40.80		40.80		204		204				

198.	Е16-04-002-05	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.27	2 962.10	1 364.25	97.50	1 500.35	800	368	26	405	141.52	38.2104	
								195.17				53	13.46	3.6342	
		Вычт.ресурсы:  С507-0591:[ М-(1951.79=206.32*9.46) ]	
		Накладные расходы		115.2%					485						
		Сметная прибыль		70.55%					297						
199.	Прайслист.	Труба полипропиленовая  диам. 63 мм	м	27	72.17		72.17		1 949		1 949				
200.	Прайслист.	Муфта полипропиленовая диам. 50*40мм	шт.	7	7.45		7.45		52		52				
															
201.	Прайслист.	Отвод  диам.50мм	шт.	8	12.50		12.50		100		100				
202.	Прайслист.	Муфта диам. 50мм	шт.	11	10.53		10.53		116		116				
203.	Прайслист.	Тройник50*25*50мм	шт.	6	22.15		22.15		133		133				
															
204.	Прайслист.	Крепление со штангой диам.50мм	шт.	9	37.10		37.10		334		334				
205.	Е16-06-005-02	Установка счетчиков (тепловых) диаметром до 50 мм	1 счетчик (водомер)	1	111.27	11.15	94.58	5.54	111	11	95	6	1.22	1.22	
															
		Вычт.ресурсы:  С301-3378:[ М-(1791.01=1791.01*1) ]	
		Накладные расходы		115.2%					13						
		Сметная прибыль		70.55%					8						
206.	Прайслист.	Тепловой счётчик	шт.	1	24 073.00		25 000.00		24 073		25 000				
															
		Энергоснабжение													
208.	Ц08-02-399-02	Прокладка провода в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.2	186.54	42.96	57.47	86.11	37	9	11	17	4.7	0.94	
								27.85				6	2.23	0.446	
		Накладные расходы		95%					14						
		Сметная прибыль		65%					10						
209.	С502-0554	Провода силовые  с медными жилами марки ПУНП, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.02	7 066.03		7 066.03		141		141				
															
210.	Ц08-02-420-01	Коробка ответвительная	100 шт.	0.01	12 922.34	2 138.76	9 360.48	1 423.10	129	21	94	14	234	2.34	
								79.03				1	5.45	0.0545	
		Накладные расходы		95%					21						
		Сметная прибыль		65%					14						
211.	С503-0460	Разветвительная коробка УК-2	шт.	1	3.40		3.40		3		3				
															
212.	Ц08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0.2	776.02	71.84	693.74	10.44	155	14	139	2	7.86	1.572	
								0.58					0.04	0.008	
		Накладные расходы		95%					13						
		Сметная прибыль		65%					9						
															
213.	Ц08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	236.22	22.36	179.11	34.75	236	22	179	35	2.32	2.32	
								1.45				1	0.1	0.1	
		Накладные расходы		95%					22						
		Сметная прибыль		65%					15						
214.	Ц08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный,  на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1	313.63	21.46	287.73	4.44	314	21	288	4	2.32	2.32	
								0.15					0.01	0.01	
		Накладные расходы		95%					20						
		Сметная прибыль		65%					14						
215.	Ц08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	1	11.50	8.39	0.50	2.61	12	8	1	3	0.87	0.87	
								0.15					0.01	0.01	
		Накладные расходы		95%					8						
		Сметная прибыль		65%					5						
216.	С509-8002	Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО	шт.	1	315.06		315.06		315		315				
															
	ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3							72 184	6 074	62 908	3 198		675.1544	
											477		35.3617	
	ИТОГО  ПО  СМЕТЕ							268 622	27 516	227 810	13 293		3148.42	
											1 091		78.44	
	Трудозатраты осн. рабочих							3 148						
	Трудозатраты механизаторов							78						
	Нормативная трудоемкость							3 226						
	Оплата механизаторов							1 091						
											1 091			
	Оплата основных рабочих							27 516	27 516					
	Всего ФОТ							28 607						
	Сметная стоимость материалов							227 810						
	Удорожание материалов, %		2					4 556						
	Всего материалы							232 366						
	Эксплуатация машин и механизмов							13 293						
	Накладные расходы							25 572						
	Сметная прибыль							16 561						
	Итого в  2001г.							315 311						
	с К=3.57 в ценах 2012							1 125 660						
	НДС 18%							202 619						
	Всего с НДС в текущих ценах							1 328 279