Утверждено общим собранием собственников помещений
Протокол № __________  от _________________  2012года
Председатель Правления ТСЖ  «Лидер»   
_________________	

		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 147.2-11	
	
Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул. Красная в г. Сердобске 	
	
Сметная стоимость:	919 847	руб.	
Hормативная трудоемкость:	3 044	чел.ч	
Сметная заработная плата:	27 312	руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2001 г. с К=3.57 и с НДС 18% в текущих ценах	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
					всего	оплата труда осн. раб.	материал	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	обслуж. машины	
								в т.ч. опл. труда мех.				в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	
	Раздел 1.  Кровля	
		
1.	Е46-04-008-02	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 покрытия	3.9	86.02	65.04		20.98	335	254		82	8.58	33.462	
															
		Накладные расходы		84.15%					214						
		Сметная прибыль		47.6%					121						
2.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	2.32	3 881.00	738.73	3 077.21	65.06	9 004	1 714	7 139	151	95.69	222.0008	
															
		Накладные расходы		70.55%					1 209						
		Сметная прибыль		65%					1 114						
3.	Е58-18-1	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	100 м2 	1.47	1 137.18	352.80	769.30	15.08	1 672	519	1 131	22	45.7	67.179	
															
		Накладные расходы		70.55%					366						
		Сметная прибыль		65%					337						
															
4.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.02	2 402.38	2 387.80		14.58	48	48			309.3	6.186	
															
		Накладные расходы		70.55%					34						
		Сметная прибыль		65%					31						
5.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.71	3 324.24	330.52	2 963.93	29.79	2 360	235	2 104	21	39.87	28.3077	
															
		Накладные расходы		70.55%					166						
		Сметная прибыль		65%					153						
6.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.03	4 403.15	1 328.14	3 019.81	55.20	132	40	91	2	160.21	4.8063	
															
		Накладные расходы		70.55%					28						
		Сметная прибыль		65%					26						
7.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 шт	2	360.27	54.96	282.17	23.14	721	110	564	46	6.63	13.26	
								1.60				3	0.11	0.22	
		Накладные расходы		90.27%					102						
		Сметная прибыль		42.84%					48						
8.	С203-0251	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	м2	-1	163.85		163.85		- 164		- 164				
															
9.	С203-0177	Створки с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	м2	2.5	261.58		261.58		654		654				
															
10.	С101-0936	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных (независимо от высоты)	компл.	2	55.54		55.54		111		111				
															
11.	Е15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2 	0.032	2 413.29	1 222.45	1 183.20	7.64	77	39	38		138.6	4.4352	
								0.12					0.01	0.00032	
		Накладные расходы		80.33%					31						
		Сметная прибыль		37.4%					15						
12.	Е12-01-015-03	Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой  боковин слуховых окон	100 м2 	0.068	1 326.10	66.64	1 223.81	35.65	90	5	83	2	7.84	0.53312	
								1.89					0.13	0.00884	
		Накладные расходы		91.8%					5						
		Сметная прибыль		44.2%					2						
13.	Е10-01-044-12	Зашивка боковин слуховых окон из оцинкованной стали	100 м2 проемов	0.068	10 923.46	633.53	10 272.11	17.82	743	43	699	1	79.79	5.42572	
								1.02					0.07	0.00476	
		Накладные расходы		90.27%					39						
		Сметная прибыль		42.84%					18						
14.	Е12-01-015-03	Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой	100 м2 	3.79	1 326.10	66.64	1 223.81	35.65	5 026	253	4 638	135	7.84	29.7136	
								1.89				7	0.13	0.4927	
		Накладные расходы		91.8%					239						
		Сметная прибыль		44.2%					115						
15.	Е09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	3.65	1 168.81	301.75	281.23	585.83	4 266	1 101	1 026	2 138	35.5	129.575	
								40.22				147	2.61	9.5265	
		Накладные расходы		68.85%					859						
		Сметная прибыль		57.8%					721						
16.	Прайслист.	Профнастил оцинкованный С-21 (190руб/м2:3,57:1,18)	м2	420	45.10		45.10		18 942		18 942				
															
17.	Прайслист.	Саморезы для крепления профнастила	шт.	3062	0.68		0.68		2 082		2 082				
															
18.	С101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	4	78.84		78.84		315		315				
															
19.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (конька ) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.38	13 838.50	934.70	12 877.43	26.37	5 259	355	4 893	10	112.75	42.845	
								2.90				1	0.2	0.076	
		Накладные расходы		91.8%					327						
		Сметная прибыль		44.2%					157						
20.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (ендовы) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.267	13 838.50	934.70	12 877.43	26.37	3 695	250	3 438	7	112.75	30.10425	
								2.90				1	0.2	0.0534	
		Накладные расходы		91.8%					230						
		Сметная прибыль		44.2%					111						
21.	Е12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали над выступающими частями здания (эркеры)	100 м2 кровли	0.25	17 829.16	801.30	16 963.64	64.22	4 457	200	4 241	16	90.85	22.7125	
								7.25				2	0.5	0.125	
		Накладные расходы		91.8%					185						
		Сметная прибыль		44.2%					89						
22.	С102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-0.45	1 272.00		1 272.00		- 572		- 572				
															
23.	Е12-01-010-01	Устройство примыкания в местах сопряжения покрытия из профлиста и листовой стали из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.09	13 838.50	934.70	12 877.43	26.37	1 245	84	1 159	2	112.75	10.1475	
								2.90					0.2	0.018	
		Накладные расходы		91.8%					77						
		Сметная прибыль		44.2%					37						
24.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (примыканий к слуховым окнам-12м и трубам-5,5м) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.175	13 838.50	934.70	12 877.43	26.37	2 422	164	2 254	5	112.75	19.73125	
								2.90				1	0.2	0.035	
		Накладные расходы		91.8%					151						
		Сметная прибыль		44.2%					73						
25.	Прайслист ВДПО.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций: покрытий (24руб/м2:3,57:1,18)	м2	379	5.70	1.20	4.50		2 160	455	1 706				

26.	Е60-7-3	Перекладка вентиляционных труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал	100 м труб	0.03	6 171.84	5 041.31	988.40	142.13	185	151	30	4	608.12	18.2436	
								28.88				1	2.21	0.0663	
		Накладные расходы		66.3%					101						
		Сметная прибыль		63%					96						
27.	Е60-7-4	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3	100 м труб	0.09	3 256.60	2 789.34	388.29	78.97	293	251	35	7	336.47	30.2823	
								15.96				1	1.22	0.1098	
		Накладные расходы		66.3%					167						
		Сметная прибыль		63%					159						
28.	С404-0004	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75	1000 шт.	0.46	1 599.28		1 599.28		736		736				
															
29.	Е60-7-7	Перекладка вентиляционных труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.02	7 945.81	5 050.35	2 609.92	285.54	159	101	52	6	609.21	12.1842	
								57.90				1	4.43	0.0886	
		Накладные расходы		66.3%					68						
		Сметная прибыль		63%					64						
30.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.06	4 295.11	2 788.51	1 399.46	107.14	258	167	84	6	336.37	20.1822	
								21.70				1	1.66	0.0996	
		Накладные расходы		66.3%					111						
		Сметная прибыль		63%					106						
31.	С404-0004	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75	1000 шт.	0.211	1 599.28		1 599.28		337		337				
															
32.	Е12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	4	635.56	16.00	618.75	0.81	2 542	64	2 475	3	1.93	7.72	
															
		Накладные расходы		91.8%					59						
		Сметная прибыль		44.2%					28						
33.	Е12-01-011-02	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01	1 колпак	4	318.85	8.04	310.00	0.81	1 275	32	1 240	3	0.97	3.88	
															
		Накладные расходы		91.8%					29						
		Сметная прибыль		44.2%					14						
34.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.2	2 206.28	1 186.54	1 017.11	2.63	441	237	203	1	131.4	26.28	
															
		Накладные расходы		67.15%					159						
		Сметная прибыль		50%					119						
35.	Е62-1-4	Окраска известковыми составами по штукатурке	100 м2 	0.2	146.72	113.54	27.02	6.16	29	23	5	1	14.3	2.86	
								1.25					0.1	0.02	
		Накладные расходы		68%					16						
		Сметная прибыль		50%					12						
	ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1							71 335	6 895	61 769	2 671		792.057	
											166		10.944	
	
	Раздел 2.  Фасад	
		Фасад													
37.	Е08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной 	3.67	1 042.69	364.97	672.07	5.65	3 827	1 339	2 466	21	43.5	159.645	
															
		Накладные расходы		93.33%					1 250						
		Сметная прибыль		54.4%					728						
38.	Е61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 	0.32	2 946.35	1 715.64	1 229.01	1.70	943	549	393	1	201.84	64.5888	
															
		Накладные расходы		67.15%					369						
		Сметная прибыль		50%					275						
39.	Е61-10-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	100 м2 	0.32	921.79	307.53	613.40	0.86	295	98	196		36.18	11.5776	
															
		Накладные расходы		67.15%					66						
		Сметная прибыль		50%					49						
40.	Е62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 	3.3	157.66	157.66			520	520			20.8	68.64	
															
		Накладные расходы		68%					354						
		Сметная прибыль		50%					260						
41.	Е62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под шпатлёвку	100 м2 	3.62	506.07	35.99	436.27	33.81	1 832	130	1 579	122	4.29	15.5298	
															
		Накладные расходы		68%					88						
		Сметная прибыль		50%					65						
42.	Е62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску с земли и лесов	100 м2 	3.62	1 155.27	195.64	957.78	1.85	4 182	708	3 467	7	23.6	85.432	
															
		Накладные расходы		68%					481						
		Сметная прибыль		50%					354						
43.	Е62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску	100 м2 	3.62	506.07	35.99	436.27	33.81	1 832	130	1 579	122	4.29	15.5298	
															
		Накладные расходы		68%					88						
		Сметная прибыль		50%					65						
44.	Е15-02-005-01	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню стен гладких	100 м2 	3.62	1 696.33	1 599.08	7.68	89.57	6 141	5 789	28	324	165.88	600.4856	
								37.47				136	2.78	10.0636	
		Вычт.ресурсы:  С101-2290:[ М-(50.39=1439.61*0.035) ];  С402-0051:[ М-(451.18=644.54*0.7) ];  С402-0083:[ М-(1226.81=557.64*2.2) ]	
		Накладные расходы		80.33%					4 760						
		Сметная прибыль		37.4%					2 216						
45.	Прайслист.	Штукатурка декоративная "БОЛАРС" Короед" 2,5мм (19000руб:3,5:1,18)	т	1.131	4 600.48		4 600.48		5 203		5 203				

46.	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 	0.1	5 379.37	2 920.30	2 455.82	3.25	538	292	246		323.4	32.34	
															
		Накладные расходы		67.15%					196						
		Сметная прибыль		50%					146						
47.	Е62-41-1	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 	0.17	157.66	157.66			27	27			20.8	3.536	
															
		Накладные расходы		68%					18						
		Сметная прибыль		50%					14						
48.	Е62-25-1	Огрунтовка поверхностей откосов под шпаклевку	100 м2 	0.27	506.07	35.99	436.27	33.81	137	10	118	9	4.29	1.1583	
															
		Накладные расходы		68%					7						
		Сметная прибыль		50%					5						
49.	Е62-25-7	Шпатлевка  откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 	0.27	1 155.27	195.64	957.78	1.85	312	53	259		23.6	6.372	
															
		Накладные расходы		68%					36						
		Сметная прибыль		50%					27						
50.	Е62-25-1	Огрунтовка  откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 	0.27	506.07	35.99	436.27	33.81	137	10	118	9	4.29	1.1583	
															
		Накладные расходы		68%					7						
		Сметная прибыль		50%					5						
51.	Е61-22-1	Ремонт штукатурки карниза по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 	0.14	8 203.21	4 962.44	3 236.52	4.25	1 148	695	453	1	549.55	76.937	
															
		Накладные расходы		67.15%					467						
		Сметная прибыль		50%					348						
52.	Е62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов (карниз) от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 	0.58	157.66	157.66			91	91			20.8	12.064	
															
		Накладные расходы		68%					62						
		Сметная прибыль		50%					46						
53.	Е62-25-4	Огрунтовка карниза под шпатлёвку с земли и лесов	100 м2 	0.72	518.47	42.45	436.27	39.75	373	31	314	29	5.06	3.6432	
															
		Накладные расходы		68%					21						
		Сметная прибыль		50%					16						
54.	Е62-25-10	Шпатлевка карниза под окраску сложных с земли и лесов	100 м2 	0.72	1 188.35	228.72	957.78	1.85	856	165	690	1	27.59	19.8648	
															
		Накладные расходы		68%					112						
		Сметная прибыль		50%					83						
															
55.	Е62-25-4	Огрунтовка карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 	0.72	518.47	42.45	436.27	39.75	373	31	314	29	5.06	3.6432	
															
		Накладные расходы		68%					21						
		Сметная прибыль		50%					16						
56.	Е15-02-005-05	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: карниза	100 м2 	0.72	2 466.72	2 433.68	7.68	25.36	1 776	1 752	6	18	232	167.04	
															
		Вычт.ресурсы:  С101-2290:[ М-(50.39=1439.61*0.035) ];  С402-0051:[ М-(451.18=644.54*0.7) ];  С402-0083:[ М-(1226.81=557.64*2.2) ]	
		Накладные расходы		80.33%					1 407						
		Сметная прибыль		37.4%					655						
57.	Прайслист.	Штукатурка декоративная "БОЛАРС" Короед" 3,5мм (18120руб:3,5:1,18)	т	0.225	4 387.41		4 387.41		987		987				
															
58.	Е46-02-009-04	Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных	100 м2	0.67	254.99	254.99			171	171			33.64	22.5388	
															
		Накладные расходы		84.15%					144						
		Сметная прибыль		47.6%					81						
59.	Е62-25-1	Огрунтовка цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 	0.67	506.07	35.99	436.27	33.81	339	24	292	23	4.29	2.8743	
															
		Накладные расходы		68%					16						
		Сметная прибыль		50%					12						
60.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 	0.67	1 787.24	662.73	1 056.14	68.37	1 197	444	708	46	70.88	47.4896	
								37.47				25	2.78	1.8626	
		Накладные расходы		80.33%					377						
		Сметная прибыль		37.4%					175						
61.	Е62-25-7	Шпатлевка  цоколя под окраску простых с земли и лесов	100 м2 	0.67	1 155.27	195.64	957.78	1.85	774	131	642	1	23.6	15.812	
															
		Накладные расходы		68%					89						
		Сметная прибыль		50%					66						
62.	Е62-25-1	Огрунтовка цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 	0.67	506.07	35.99	436.27	33.81	339	24	292	23	4.29	2.8743	
															
		Накладные расходы		68%					16						
		Сметная прибыль		50%					12						
63.	Е15-02-005-01	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню стен гладких	100 м2 	0.67	1 696.33	1 599.08	7.68	89.57	1 137	1 071	5	60	165.88	111.1396	
								37.47				25	2.78	1.8626	
		Вычт.ресурсы:  С101-2290:[ М-(50.39=1439.61*0.035) ];  С402-0051:[ М-(451.18=644.54*0.7) ];  С402-0083:[ М-(1226.81=557.64*2.2) ]	
		Накладные расходы		80.33%					880						
		Сметная прибыль		37.4%					410						
64.	Прайслист.	Штукатурка декоративная "БОЛАРС" Короед" 3,5мм (18120руб:3,5:1,18)	т	0.209	4 387.41		4 387.41		917		917				

65.	Е15-04-014-03	Окраска фасада, откосов,  цоколя, карниза с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	100 м2 	5.28	594.17	80.49	506.78	6.91	3 137	425	2 676	36	8.91365	47.064072	
															
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15*1,15 	
		Накладные расходы		80.33%					341						
		Сметная прибыль		37.4%					159						
66.	Е62-9-12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон и балконных дверей за два раза только со стороны фасада с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой пов-ти	0.28	2 408.28	1 424.62	978.81	4.85	674	399	274	1	169.8	47.544	
															
		Накладные расходы		68%					271						
		Сметная прибыль		50%					200						
67.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м	100 м	0.42	3 448.54	343.29	3 099.03	6.22	1 448	144	1 302	3	41.41	17.3922	
								1.00					0.08	0.0336	
		Накладные расходы		70.55%					102						
		Сметная прибыль		65%					94						
68.	Е69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.98	5 242.02	181.38	223.06	4 837.58	5 137	178	219	4 741	20.8	20.384	
								137.78				135	8.32	8.1536	
		Накладные расходы		66.3%					208						
		Сметная прибыль		50%					157						
		Балконы													
70.	Е56-11-1	Снятие деревянного поручня с ограждения балкона	100 м наличников	0.144	32.50	32.50			5	5			4.21	0.60624	
															
		Накладные расходы		69.7%					3						
		Сметная прибыль		62%					3						
71.	Е10-01-060-01	Установка и крепление поручней	100 м 	0.144	1 406.99	71.40	1 331.55	4.04	203	10	192	1	8.993	1.294992	
															
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15 	
		Накладные расходы		90.27%					9						
		Сметная прибыль		42.84%					4						
72.	Е15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву поручня	100 м2 	0.02	2 300.35	453.08	1 837.64	9.63	46	9	37		51.37	1.0274	
								0.25					0.02	0.0004	
		Накладные расходы		80.33%					7						
		Сметная прибыль		37.4%					3						
															
73.	Е62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток балконов за 2 раза	100 м2 	0.19	1 249.70	633.52	615.37	0.81	237	120	117		80.6	15.314	
															
		Накладные расходы		68%					82						
		Сметная прибыль		50%					60						
74.	Е15-01-050-04	Облицовка балконов виниловым сайдингом	100 м2 облицовки	0.16	12 443.40	1 709.57	10 679.20	54.64	1 991	274	1 709	9	191.4405	30.63048	
								1.25					0.1	0.016	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15	
		Накладные расходы		80.33%					220						
		Сметная прибыль		37.4%					102						
75.	Е61-4-9	Ремонт штукатурки балконных плит снизу цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной по-ти	0.09	3 290.30	1 973.07	1 290.35	26.88	296	178	116	2	226.27	20.3643	
								8.97				1	0.72	0.0648	
		Накладные расходы		67.15%					120						
		Сметная прибыль		50%					90						
76.	Е61-4-10	Ремонт штукатурки: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-9	100 м2 отремонтированной пов-ти	0.09	1 001.69	341.39	646.86	13.44	90	31	58	1	39.15	3.5235	
								4.49					0.36	0.0324	
		Накладные расходы		67.15%					21						
		Сметная прибыль		50%					16						
77.	Е61-10-1	Ремонт штукатурки торцов балконных плит  цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной пов-ти	0.02	2 946.35	1 715.64	1 229.01	1.70	59	34	25		201.84	4.0368	
															
		Накладные расходы		67.15%					23						
		Сметная прибыль		50%					17						
78.	Е61-10-2	Ремонт штукатурки: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	100 м2 	0.02	921.79	307.53	613.40	0.86	18	6	12		36.18	0.7236	
															
		Накладные расходы		67.15%					4						
		Сметная прибыль		50%					3						
79.	Е62-25-1	Огрунтовка балконных плит под штатлёвку	100 м2 	0.11	506.07	35.99	436.27	33.81	56	4	48	4	4.29	0.4719	
															
		Накладные расходы		68%					3						
		Сметная прибыль		50%					2						
80.	Е62-25-7	Шпатлевка балконных плит под окраску, простых с земли и лесов	100 м2 	0.11	1 155.27	195.64	957.78	1.85	127	22	105		23.6	2.596	
															
		Накладные расходы		68%					15						
		Сметная прибыль		50%					11						
81.	Е62-25-1	Огрунтовка балконных плит под окраску, простых с земли и лесов	100 м2 	0.11	506.07	35.99	436.27	33.81	56	4	48	4	4.29	0.4719	
															
		Накладные расходы		68%					3						
		Сметная прибыль		50%					2						
82.	Е15-04-014-03	Окраска балконных плит по подготовленной поверхности  поливинилацетатная	100 м2 	0.11	582.29	69.99	506.78	5.53	64	8	56	1	7.751	0.85261	
															
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15	
		Накладные расходы		80.33%					6						
		Сметная прибыль		37.4%					3						
83.	Е09-03-014-01	Устройство стоек и каркаса козырьков	1 т конструкций	0.12	1 995.33	618.56	681.53	695.24	239	74	82	83	72.772	8.73264	
								69.47				8	4.775	0.573	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15 	
		Накладные расходы		68.85%					56						
		Сметная прибыль		57.8%					47						
84.	С201-1113	Конструкции металлические	т	0.12	9 800.00		9 800.00		1 176		1 176				
															
85.	Е58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0.105	2 397.24	245.73	2 110.05	41.46	252	26	222	4	31.83	3.34215	
								5.48				1	0.44	0.0462	
		Накладные расходы		70.55%					19						
		Сметная прибыль		65%					18						
86.	Е09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия козырька из профилированного листа	100 м2 покрытия	0.113	1 168.81	301.75	281.23	585.83	132	34	32	66	35.5	4.0115	
								40.22				5	2.61	0.29493	
		Накладные расходы		68.85%					27						
		Сметная прибыль		57.8%					23						
87.	Прайслист.	Профнастил оцинкованный С-21 (190руб/м2:3,57:1,18)	м2	12	45.10		45.10		541		541				
															
88.	Прайслист.	Саморезы для крепления профнастила	шт.	91	0.68		0.68		62		62				
															
89.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (примыканий козырьков к стенам) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.032	13 985.30	1 074.91	12 877.43	32.96	448	34	412	1	129.6625	4.1492	
								3.63					0.25	0.008	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15 	
		Накладные расходы		91.8%					31						
		Сметная прибыль		44.2%					15						
		Проёмы: окна на лестничной клетке, входные двери в подъезды									
91.	Е46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных	100 м2	0.025	1 770.93	1 481.92		289.01	44	37		7	188.54	4.7135	
								96.44				2	7.74	0.1935	
		Накладные расходы		84.15%					33						
		Сметная прибыль		47.6%					19						
															
92.	Е10-01-027-03	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0.025	51 643.97	2 675.88	47 386.07	1 582.03	1 291	67	1 185	40	310.7875	7.7696875	
								143.19				4	9.875	0.246875	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15 	
		Накладные расходы		90.27%					64						
		Сметная прибыль		42.84%					30						
93.	С203-0029	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 12-15, площадь 1,71 м2, ОР 15-12	м2	-2.5	431.20		431.20		-1 078		-1 078				
															
94.	С203-0019	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 15-9А, площадь 1,27 м2	м2	2.5	352.00		352.00		880		880				
															
95.	С101-0898	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных высотой до 1,8 м	компл.	1	55.55		55.55		56		56				
															
96.	Е15-05-001-03	Остекление оконным стеклом фрамуг с одинарным переплетом	100 м2 	0.025	2 854.70	231.67	2 574.49	48.54	71	6	64	1	27.945	0.698625	
								3.26					0.225	0.005625	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15 	
		Накладные расходы		80.33%					5						
		Сметная прибыль		37.4%					2						
															
97.	Е15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (подъезд)	100 м2 	0.076	2 598.57	1 405.82	1 183.20	9.55	197	107	90	1	159.39	12.11364	
								0.15					0.0125	0.00095	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15 	
		Накладные расходы		80.33%					86						
		Сметная прибыль		37.4%					40						
98.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 	0.026	5 839.41	3 340.28	2 455.82	43.31	152	87	64	1	383.06	9.95956	
								14.45					1.16	0.03016	
		Накладные расходы		67.15%					58						
		Сметная прибыль		50%					44						
99.	Е62-25-1	Огрунтовка  откосов под шпатлёвку	100 м2 	0.026	506.07	35.99	436.27	33.81	13	1	11	1	4.29	0.11154	
															
		Накладные расходы		68%					1						
		Сметная прибыль		50%					1						
100.	Е62-25-7	Шпатлевка  откосов под окраску	100 м2 	0.026	1 155.27	195.64	957.78	1.85	30	5	25		23.6	0.6136	
															
		Накладные расходы		68%					3						
		Сметная прибыль		50%					3						
101.	Е15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 	0.026	2 024.40	430.20	1 578.12	16.08	53	11	41		49.335	1.28271	
								0.31					0.025	0.00065	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15 	
		Накладные расходы		80.33%					9						
		Сметная прибыль		37.4%					4						
102.	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0.032	1 105.74	816.73		289.01	35	26		9	103.91	3.32512	
								96.44				3	7.74	0.24768	
		Накладные расходы		84.15%					24						
		Сметная прибыль		47.6%					14						
103.	Е09-06-001-01	Монтаж конструкций дверей	1 т конструкций	0.16	927.23	741.87	48.64	136.72	148	119	8	22	89.49	14.3184	
								7.11				1	0.49	0.0784	
		Накладные расходы		68.85%					83						
		Сметная прибыль		57.8%					69						
104.	Прайслист.	Дверь металлическая двупольная с кодовым замком и шпингалетами	шт.	1	2 943.40		2 943.40		2 943		2 943				

105.	С101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	1	78.84		78.84		79		79				
															
106.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 	0.023	5 839.41	3 340.28	2 455.82	43.31	134	77	56	1	383.06	8.81038	
								14.45					1.16	0.02668	
		Накладные расходы		67.15%					52						
		Сметная прибыль		50%					39						
107.	Е62-25-1	Огрунтовка  откосов под шпатлёвку	100 м2 	0.023	506.07	35.99	436.27	33.81	12	1	10	1	4.29	0.09867	
															
		Накладные расходы		68%					1						
		Сметная прибыль		50%					1						
108.	Е62-25-7	Шпатлевка  откосов под окраску	100 м2 	0.023	1 155.27	195.64	957.78	1.85	27	4	22		23.6	0.5428	
															
		Накладные расходы		68%					3						
		Сметная прибыль		50%					2						
109.	Е15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 	0.023	2 024.40	430.20	1 578.12	16.08	47	10	36		49.335	1.134705	
								0.31					0.025	0.000575	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15 	
		Накладные расходы		80.33%					8						
		Сметная прибыль		37.4%					4						
110.	Е15-04-030-02	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2	100 м2 	0.05	722.43	120.90	598.03	3.50	36	6	30		14.0415	0.702075	
								0.15					0.0125	0.000625	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15 	
		Накладные расходы		80.33%					5						
		Сметная прибыль		37.4%					2						
		Козырьки над входами и крыльца													
															
112.	Е01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.001	1 540.35	1 540.35			2	2			189	0.189	
															
		Накладные расходы		61.2%					1						
		Сметная прибыль		30.6%					1						
113.	Е06-01-001-01	Обетонирование стоек	100 м3 бетона 	0.001	66 951.36	1 804.42	62 171.32	2 975.63	67	2	62	3	238.05	0.23805	
								407.81					28.125	0.028125	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15	
		Накладные расходы		80.33%					2						
		Сметная прибыль		55.25%					1						
114.	Е09-03-002-01	Установка стоек козырька	1 т конструкций	0.06	460.38	93.50	57.76	309.12	28	6	3	19	10.47	0.6282	
								27.91				2	1.91	0.1146	
		Накладные расходы		68.85%					6						
		Сметная прибыль		57.8%					5						
115.	С103-0361	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 5,5 мм	м	7	59.25		59.25		415		415				
															
116.	С101-0521	Лист под трубу	т	0.003	7 921.54		7 921.54		24		24				
															
117.	Е09-03-014-01	Устройство каркаса козырьков	1 т конструкций	0.07	1 775.60	537.88	681.53	556.19	124	38	48	39	63.28	4.4296	
								55.58				4	3.82	0.2674	
		Накладные расходы		68.85%					29						
		Сметная прибыль		57.8%					24						
118.	С201-1113	Конструкции металлические	т	0.07	9 800.00		9 800.00		686		686				
															
119.	Прайслист.	Болт анкерный (крепёж в стене)	шт.	8	0.80		0.80		6		6				
															
120.	Е10-01-083-02	Устройство обрешетки	100 м2 	0.041	3 456.76	231.00	3 120.06	105.70	142	9	128	4	26.829	1.1000095	
								8.34					0.575	0.023575	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15 	
		Накладные расходы		90.27%					8						
		Сметная прибыль		42.84%					4						
121.	Е09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0.045	1 168.81	301.75	281.23	585.83	53	14	13	26	35.5	1.5975	
								40.22				2	2.61	0.11745	
		Накладные расходы		68.85%					11						
		Сметная прибыль		57.8%					9						
122.	Прайслист.	Профнастил оцинкованный С-21 (190руб/м2:3,57:1,18)	м2	5.2	45.10		45.10		235		235				
															
123.	Прайслист.	Саморезы для крепления профнастила	шт.	33	0.68		0.68		22		22				

124.	Е12-01-010-01	Устройство примыкания козырьков из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.01	13 985.30	1 074.91	12 877.43	32.96	140	11	129		129.6625	1.296625	
								3.63					0.25	0.0025	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15	
		Накладные расходы		91.8%					10						
		Сметная прибыль		44.2%					5						
125.	Е15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: каркаса и стоек, количество окрасок 2	100 м2 	0.02	1 242.72	703.60	535.62	3.50	25	14	11		81.719	1.63438	
								0.15					0.0125	0.00025	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15	
		Накладные расходы		80.33%					11						
		Сметная прибыль		37.4%					5						
126.	Е46-04-001-02	Разборка монолитных бетонных крылец	1 м3	0.59	430.44	82.57		347.87	254	49		205	9.59	5.6581	
								30.67				18	2.84	1.6756	
		Накладные расходы		84.15%					56						
		Сметная прибыль		47.6%					32						
127.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.005	1 167.32	1 167.32			6	6			154	0.77	
															
		Накладные расходы		61.2%					4						
		Сметная прибыль		30.6%					2						
128.	Е08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	0.24	209.66	21.00	136.59	52.08	50	5	33	12	2.645	0.6348	
								4.09				1	0.3625	0.087	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15 	
		Накладные расходы		93.33%					6						
		Сметная прибыль		54.4%					3						
129.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	0.24	528.68	36.94	411.19	80.55	127	9	99	19	4.2895	1.02948	
								7.43				2	0.6875	0.165	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15 	
		Накладные расходы		94.1%					10						
		Сметная прибыль		51%					6						
130.	Е06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 в деле	0.007	66 120.88	1 569.06	62 171.32	2 380.50	463	11	435	17	207	1.449	
								326.25				2	22.5	0.1575	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15 	
		Накладные расходы		80.33%					10						
		Сметная прибыль		55.25%					7						
131.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-0.714	578.53		578.53		- 413		- 413				
															
132.	Прайслист.	Бетон М-200 (4500:1,02:3,5:1,18)	м3	0.714	1 068.22		1 068.22		763		763				
															
133.	Е09-03-014-01	Обрамление бетонного крыльца уголком	1 т конструкций	0.018	1 775.60	537.88	681.53	556.19	32	10	12	10	63.28	1.13904	
								55.58				1	3.82	0.06876	
		Накладные расходы		68.85%					8						
		Сметная прибыль		57.8%					6						
134.	С201-1113	Конструкции металлические	т	0.018	9 800.00		9 800.00		176		176				
															
135.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.04	1 648.83	350.77	1 231.87	66.19	66	14	49	3	45.4365	1.81746	
								19.78				1	1.5875	0.0635	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15 	
		Накладные расходы		94.1%					14						
		Сметная прибыль		51%					8						
136.	Е11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01 до 4см	100 м2 стяжки	0.04	1 262.32	15.44	1 209.84	37.04	50	1	48	1	2	0.08	
								10.48					0.84	0.0336	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*4 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*4 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*4 
Н48 (КОЭФ.К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ) = 1*4 	
		Накладные расходы		94.1%					1						
		Сметная прибыль		51%					1						
		Отмостка													
138.	Е68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.004	2 219.76	466.70		1 753.06	9	2		7	57.76	0.23104	
								169.56				1	15.7	0.0628	
		Накладные расходы		88.4%					3						
		Сметная прибыль		60%					2						
139.	Е01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.121	1 540.35	1 540.35			186	186			189	22.869	
															
		Накладные расходы		61.2%					114						
		Сметная прибыль		30.6%					57						
140.	Е01-02-027-06	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 3	1000 м2 	0.04	1 351.27	1 351.27			54	54			163	6.52	
															
		Накладные расходы		61.2%					33						
		Сметная прибыль		30.6%					17						
141.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 	2.6	193.15	28.61	129.71	34.83	502	74	337	91	3.41	8.866	
								3.24				8	0.3	0.78	
		Накладные расходы		94.1%					77						
		Сметная прибыль		51%					42						
142.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 	2.6	507.75	32.12	411.19	64.44	1 320	84	1 069	168	3.73	9.698	
								5.94				15	0.55	1.43	
		Накладные расходы		94.1%					93						
		Сметная прибыль		51%					50						
143.	Е27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	0.4	3 282.98	136.53	3 079.13	67.32	1 313	55	1 232	27	15.12	6.048	
								0.61					0.05	0.02	
		Накладные расходы		108.63%					60						
		Сметная прибыль		64.6%					36						
144.	Е27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до 4см	100 м2 покрытия	0.4	1 038.38	41.90	976.74	19.74	415	17	391	8	4.64	1.856	
															
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*2 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*2 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*2 
Н48 (КОЭФ.К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ) = 1*2 	
		Накладные расходы		108.63%					18						
		Сметная прибыль		64.6%					11						
	ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2							65 410	17 541	41 328	6 546		1932.4218	
											403		28.9411	
	
	Раздел 3.  Ремонт инженерных систем	
	
		Энергоснабжение													
146.	Ц08-02-399-02	Прокладка провода в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.2	186.54	42.96	57.47	86.11	37	9	11	17	4.7	0.94	
								27.85				6	2.23	0.446	
		Накладные расходы		80.75%					12						
		Сметная прибыль		52%					8						
147.	С502-0554	Провода силовые  с медными жилами марки ПУНП, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.02	7 066.03		7 066.03		141		141				
															
148.	Ц08-02-420-01	Коробка ответвительная	100 шт.	0.01	12 922.34	2 138.76	9 360.48	1 423.10	129	21	94	14	234	2.34	
								79.03				1	5.45	0.0545	
		Накладные расходы		80.75%					18						
		Сметная прибыль		52%					11						
149.	С503-0460	Разветвительная коробка УК-2	шт.	1	3.40		3.40		3		3				
															
150.	Ц08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0.2	776.02	71.84	693.74	10.44	155	14	139	2	7.86	1.572	
								0.58					0.04	0.008	
		Накладные расходы		80.75%					11						
		Сметная прибыль		52%					7						
151.	Ц08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	236.22	22.36	179.11	34.75	236	22	179	35	2.32	2.32	
								1.45				1	0.1	0.1	
		Накладные расходы		80.75%					19						
		Сметная прибыль		52%					12						
152.	Ц08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1	313.63	21.46	287.73	4.44	314	21	288	4	2.32	2.32	
								0.15					0.01	0.01	
		Накладные расходы		80.75%					17						
		Сметная прибыль		52%					11						
153.	Ц08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	1	11.50	8.39	0.50	2.61	12	8	1	3	0.87	0.87	
								0.15					0.01	0.01	
		Накладные расходы		80.75%					6						
		Сметная прибыль		52%					4						
154.	С509-8002	Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО	шт.	1	315.06		315.06		315		315				
															
		Водоснабжение													
156.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0.32	542.80	481.73	45.72	15.35	174	154	15	5	59.62	19.0784	
								2.12				1	0.17	0.0544	
		Накладные расходы		62.9%					97						
		Сметная прибыль		50%					78						
157.	Е16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.07	3 979.67	1 800.37	1 340.77	838.53	279	126	94	59	186.76	13.0732	
								106.94				7	7.375	0.51625	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15	
		Накладные расходы		97.92%					130						
		Сметная прибыль		56.44%					75						
158.	Прайслист.	Труба полипропиленовая  диам. 40мм ( 64,7:3,57:1,18)	м	7	48.22		48.22		338		338				
															
159.	Прайслист.	Кран диам.40мм	шт.	1	51.80		51.80		52		52				
															
160.	Прайслист.	Муфта  диам. 40*25мм	шт.	3	4.47		4.47		13		13				
															
161.	Прайслист.	Крепление диам.40мм	шт.	3	0.84		0.84		3		3				
															
162.	Е16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.25	4 046.89	2 109.00	80.34	1 857.55	1 012	527	20	464	218.776	54.694	
								243.24				61	16.775	4.19375	
		Вычт.ресурсы:  С507-0622:[ М-(518.63=57.69*8.99) ]	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1*1,25 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1*1,25 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*1,15 	
		Накладные расходы		97.92%					576						
		Сметная прибыль		56.44%					332						
163.	Прайслист.	Труба полипропиленовая  диам. 20мм	м	25	15.45		15.45		386		386				
															
164.	Прайслист.	Кран диам.20мм	шт.	6	38.12		38.12		229		229				
															
165.	Прайслист.	Муфта с внутренней резьбой диам. 20*15мм	шт.	6	26.26		26.26		158		158				
															
166.	Прайслист.	Крепление диам.25мм	шт.	8	0.67		0.67		5		5				
															
167.	Е69-4-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перекрытиях оштукатуренных	100 отверстий	0.06	943.86	502.79	438.08	2.99	57	30	26		60.65	3.639	
								1.00					0.08	0.0048	
		Накладные расходы		66.3%					20						
		Сметная прибыль		50%					15						
															
168.	Е16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик 	1	1 404.83	3.75	1 400.27	0.81	1 405	4	1 400	1	0.41	0.41	
															
		Накладные расходы		97.92%					4						
		Сметная прибыль		56.44%					2						
169.	Подраздел.	Отопление													
															
170.	Е16-06-005-02	Установка счетчиков (тепловых) диаметром до 50 мм	1 счетчик 	1	1 902.28	11.15	1 885.59	5.54	1 902	11	1 886	6	1.22	1.22	
															
		Накладные расходы		97.92%					11						
		Сметная прибыль		56.44%					6						
	С301-3378	Счетчики (водомеры) турбинные
диаметром 50мм	шт	-1	1 791.01		1 791.01		-1 791		-1 791				
171.	Прайслист.	Тепловой счётчик	шт.	1	18 643,2		18 643.20		18 643		18 643				
172.	Е65-15-3	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0.12	4 694.95	955.71	3 514.32	224.92	563	115	422	27	111	13.32	
								3.74					0.3	0.036	
		Накладные расходы		87.55%					101						
		Сметная прибыль		60%					69						
173.	Е15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 	0.05	1 150.25	611.83	535.62	2.80	58	31	27		71.06	3.553	
								0.12					0.01	0.0005	
		Накладные расходы		80.33%					25						
		Сметная прибыль		37.4%					12						
174.	Е26-01-009-01	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75	1 м3 изоляции	0.53	1 310.38	178.89	1 078.18	53.31	695	95	571	28	18.85	9.9905	
															
		Вычт.ресурсы:  С101-1876:[ М-(454.28=17142.66*0.0265) ];  С506-0878:[ М-(49.23=63.12*0.78) ]	
		Накладные расходы		76.5%					73						
		Сметная прибыль		47.6%					45						
		Наружная канализация													
176.	Е68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.04	6 639.33	1 966.27		4 673.06	266	79		187	243.35	9.734	
								454.88				18	41.39	1.6556	
		Накладные расходы		88.4%					86						
		Сметная прибыль		60%					58						
177.	Е01-01-011-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.03	3 743.86	27.97	8.38	3 707.51	112	1		111	3.06	0.0918	
								148.73				4	9.62	0.2886	
		Накладные расходы		72.68%					4						
		Сметная прибыль		34%					2						
															
178.	Е01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.03	1 540.35	1 540.35			46	46			189	5.67	
															
		Накладные расходы		61.2%					28						
		Сметная прибыль		30.6%					14						
179.	Е23-03-003-03	Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с конусным переходом к горловине в сухих грунтах, диаметр колодца 1,5 м	10 м3 кирпичных  колодцев	0.4	9 997.96	1 158.58	8 454.19	385.19	3 999	463	3 382	154	129.74	51.896	
								34.97				14	2.42	0.968	
		Накладные расходы		99.45%					474						
		Сметная прибыль		60.52%					289						
180.	С110-0103	Люк для колодцев канализации легкого типа Л	шт.	2	794.50		794.50		1 589		1 589				
															
181.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0.4	9 181.02	593.82	8 562.74	24.46	3 672	238	3 425	10	61.6	24.64	
								0.87					0.06	0.024	
		Накладные расходы		97.92%					233						
		Сметная прибыль		56.44%					134						
182.	Е01-01-034-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.03	569.07			569.07	17			17			
								91.43				3	5.91	0.1773	
		Накладные расходы		72.68%					2						
		Сметная прибыль		34%					1						
183.	Е01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3 	0.3	469.08	103.87		365.21	141	31		110	12.53	3.759	
								32.83				10	3.04	0.912	
		Накладные расходы		72.68%					30						
		Сметная прибыль		34%					14						
184.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 	4	507.75	32.12	411.19	64.44	2 031	128	1 645	258	3.73	14.92	
								5.94				24	0.55	2.2	
		Накладные расходы		94.1%					143						
		Сметная прибыль		51%					78						
185.	Е27-06-020-09	Восстановление а/б покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	1000 м2 покрытия	0.04	48 201.84	358.11	45 041.03	2 802.70	1 928	14	1 802	112	38.3	1.532	
								282.30				11	19.1	0.764	
		Накладные расходы		108.63%					27						
		Сметная прибыль		64.6%					16						
186.	Е27-06-021-09	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-06-020-09 до 6см	1000 м2 покрытия	0.04	22 402.56	3.36	22 399.20		896		896		0.36	0.0144	
															
		Начисления:  
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1*4 
Н48 (КОЭФ.К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ) = 1*4 	
		Внутренняя канализация													
188.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м 	0.32	713.12	701.17		11.95	228	224		4	85.3	27.296	
								3.99				1	0.32	0.1024	
		Накладные расходы		62.9%					142						
		Сметная прибыль		50%					113						
189.	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м 	0.06	571.51	565.54		5.97	34	34			68.8	4.128	
								1.99					0.16	0.0096	
		Накладные расходы		62.9%					21						
		Сметная прибыль		50%					17						
190.	Е46-03-001-12	Сверление вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	100 отверстий	0.06	2 520.31	246.84	809.39	1 464.08	151	15	49	88	26.4	1.584	
								307.76				18	24.7	1.482	
		Накладные расходы		84.15%					28						
		Сметная прибыль		47.6%					16						
191.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0.31	9 181.02	593.82	8 562.74	24.46	2 846	184	2 654	8	61.6	19.096	
								0.87					0.06	0.0186	
		Накладные расходы		97.92%					180						
		Сметная прибыль		56.44%					104						
192.	Е16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.05	5 387.49	619.27	4 757.02	11.20	269	31	238	1	64.24	3.212	
								0.29					0.02	0.001	
		Накладные расходы		97.92%					30						
		Сметная прибыль		56.44%					17						
193.	Е65-4-2	Демонтаж унитазов	100 приборов	0.06	540.06	529.23		10.83	32	32		1	63.84	3.8304	
								3.61					0.29	0.0174	
		Накладные расходы		62.9%					20						
		Сметная прибыль		50%					16						
194.	Е17-01-003-01	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0.6	557.38	227.92	285.53	43.93	334	137	171	26	24.64	14.784	
								3.99				2	0.32	0.192	
		Вычт.ресурсы:  С301-1521:[ М-(3797.00=379.70*10) ]	
		Накладные расходы		97.92%					136						
		Сметная прибыль		56.44%					78						
195.	Е65-6-6	Смена манжетов резиновых к унитазам	100 приборов	0.06	1 169.47	705.60	460.70	3.17	70	42	28		80	4.8	
								0.25					0.02	0.0012	
		Накладные расходы		87.55%					37						
		Сметная прибыль		60%					25						
196.	Е69-4-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных	100 отверстий	0.06	943.86	502.79	438.08	2.99	57	30	26		60.65	3.639	
								1.00					0.08	0.0048	
		Накладные расходы		66.3%					20						
		Сметная прибыль		50%					15						
														
	ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3							43 939	2 876	39 325	1 740		319.631	
											182		14.25	
	ИТОГО  ПО  СМЕТЕ							180 684	27 312	142 422	10 957		3044.11	
											751		54.138	
	Трудозатраты осн. рабочих							3 044						
	Трудозатраты механизаторов							54						
	Нормативная трудоемкость							3 098						
	Оплата механизаторов							751						
											751			
	Оплата основных рабочих							27 312	27 312					
	Удорожание материалов, %		2					2 848						
	Эксплуатация машин и механизмов							10 957						
	Накладные расходы							21 625						
	Сметная прибыль							13 199						
	Итого в  2001г.							218 356						
	с К=3.57 в ценах 2012							779 531						
	НДС 18%							140 316						
	Всего с НДС в текущих ценах							919 847